-소방차 신속한 재난현장 접근을 위한-

황금시간 단축을 위한 추진계획

2015. 2월

은 평 소 방 서

(재난관리과)

은평소방서 황금시간 단축을 위한 추진계획

소방차 현장도착  목표시간 관리제(골든타임) 도입으로 인해 재난 발생시 신속한 초기대응으로 인명과 재산 피해를 최소화하고자 함

Ⅰ		관련 근거

○ 15.01.15(목) 15:23 강남구 역삼동 도곡시장 화재

○ 15.01.10.(토) 09:27 경기도 의정부시 의정부동 대봉그린아파트 화재

○ 14.11.09(일) 13:52 강남구 개포동 화재

○ 14.12.27(토) 05:04 양천구 신월동 238-6 유통상가 화재

○ 2014년도 소방재난업무가이드(재난대응행정편-16.화재취약지역 소방통로 확보추진)

○ 예방과-13570(2014.11.4.)호 “「2014년 겨울철 소방안전대책」추진 알림”

○  재난대응과-19708(2014.8.27.)호 “재난현장 출동프로세스 개선           계획 알림”

Ⅱ		추진 방향

○ 신속한 출동 저해요인 제거로 5분내 현장도착률 제고

- 소방차 출동 도로 장애요인 개선

- 버스 중앙분리대 제거 및 차량정지선 변경 및 안전지대 설치

- 소방차 통행곤란지역 양 옆 황색실선 설치

○ 인명피해 저감과 구조를 최우선하는 황금시간 내 소방활동 강화

Ⅲ		현 실태 및 문제점

○ 은평소방서 본서 앞 중앙분리대 및 차량정지선이 소방차량 출동       에 지장 초래

○ 소방차가 차고지에서 긴급 출동상황에 처했을 때 신호방향을 맞       추어 교통신호 제어할 수 있는 신호장치 구축(15.2월 완료 예정)

- 교통신호기 구축으로 인한 진행차량들로 하여금 예비신호기 구축필요

- 은평소방서 은평뉴타운(박석고개) 앞 설치되어 있는 중앙분리대의 경       우 출동전용 신호제어시스템 구축 등으로 인하여 특수차량 회전반경       을 고려하여 일정 부분 제거 필요(특수차량 제원 붙임참조)

○ 연신내 방향 최초 출동시점부터 주변 교통상황에 따라 특수차량       (고가차,굴절차 등)이 사고위험이 높으며 출동지연이 초래

- 특수차량의 경우 일반차량에 비해 차량길이가 길어 본서 앞 설치되어       있는 중앙분리대로 인하여 출동에 제한 있음

은평소방서 현장대응단 차로 / 교통안전시설정보(T-gis)

은평소방서 앞 차량정지선 및 대기중인 차량

<은평소방서 현장대응단 차고 앞 차량 출동 사진> ✓ 은평소방서 앞 차량정지선이 특수차량 회전반경을 고려하지 못하고 설계되어 연신내방향 출동시 앞차 진행방향으로 돌아가야 하는 번거로움이 있음 - 차량정지선을 연신내방향으로 옮길 경우 통일로 방향으로 진행하는 차량들 이 정지구간이 짧아져 사고의 우려가 있으므로 예비신호기를 설치해야 할 필요성이 있음(차량정지선 이동시) ✓ 소방차량 출동시 신속한 출동을 위한 신호등 이설 필요