황사마스크 및 산업용 방진마스크 효능 비교

봄철 미세먼지 및 황사의 발생에 따른 시민들의 건강 위해가 우려됨에 따라 마스크 착용을 권장하고 있어 황사마스크와 산업용 방진마스크의 가격 및 성능에 대해 조사

마스크 구매가격 및 판매처

종류	구별 및 특징	미세먼지 80% 이상 차단여부	가격 (매당, 원)	판매처
황사마스크 (식약처허가, KF 80)	- ‘의약외품’, ‘황사마스크’로 표시 부직포 재질로 만들어져 미세먼지 여과 필터부착	차단	1500 ~ 3000	대형매장 의료기판매점 약국, 편의점 인터넷
산업용 방진마스크 (안전보건공단 안전인증)	- 산업현장 작업시 분진차단용 미세먼지 여과필터 내장하고 있으며 성능에 따라 특급(KF 99), 1급(KF 94), 2급(KF 80)으로 나뉨	차단	1000 ~ 1500	안전용품대리점 의료기판매점 인터넷

※ 방진마스크는 황사방지용 마스크와 동일한 형태(컵형, 접이형)인 안면부여과식 2급을 구매하여 실험하였음

실험 결과 비교

○ 실험기관 : 서울시 보건환경연구원

○ 실험결과 : 황사방지용 마스크와 방진마스크 모두 80% 이상 분진 포집효율 갖춤

○ 세부 내용

- 마스크별 분진포집효율

․ 검사일시 : 2013년 12월 9일 ~ 12월 31일, 2014년 2월 20일 ~ 3월 10일

․ 대상시료 : 황사방지용 마스크 16건, 방진마스크(2급) 4건,

보건용마스크 7건, 방한대 27건 (미세먼지 차단 표기 9건 포함) 총 54건

․ 결과 : ① 황사방지용 마스크 16건과 방진마스크(2급) 4건 모두 80% 이상의 분진포집효율

② 보건용마스크는 7건 모두 80% 미만 (평균 38%)

③ 방한대 27건 중 4건은 80% 이상 (평균 48%)

분진포집효율 (%)	의약외품	산업용(2급)	의약외품	공산품
	황사방지용	방진 마스크	보건용	방한대 (미세먼지차단)
80 이상	16	4		4 (2)
50 이상, 80 미만			3	8 (2)
50 미만			4	15 (5)
합계	16	4	7	27
기준	80% 이상	80.0% 이상	없음	없음

- 세탁시 황사방지용 마스크의 미세먼지차단율 감소 (20~30%)

대상검체	사용전(A, %)	1회 세탁시(B, %)	감소(A-B, %)
황사방지용 마스크1	99	69	30
황사방지용 마스크2	98	69	29
황사방지용 마스크3	89	67	23
황사방지용 마스크4	97	77	20
황사방지용 마스크5	84	63	21

※ 허가 현황 확인방법

○ 황사방지용 마스크 허가 현황

http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=1029

☞ 분야별정보 > 바이오 > 의약품 > 의약품정보 > 황사방지용 마스크 허가현황

○ 방진마스크 안전인증 현황

http://oshri.kosha.or.kr

☞ 안전인증 > KCs마크 > 안전인증현황 > 의무안전인증(보호구-2014.2.28.기준)