도로관리심의회 회의록

2016.7.11(월)

◎ 도로굴착팀장

- 안녕하십니까? 도로굴착팀장 최진경입니다.

- 바쁘신 중에도 서대문구 도로관리 심의회에 참석해 주신데 깊이

감사드리며, 양해의 말씀을 드립니다.

위원장이신 부구청님은 부득이한 사정으로 참석하지 못하셨습니다. 이해 있으시길 바라겠습니다.

다음은 내부인사를 소개해드리겠습니다.

부위원장이신 이경우 안전건설교통국장님 참석하셨습니다.

◎ 안전건설교통국장

- 안녕하십니까? 안전건설교통국장 이경우입니다.

◎ 도로굴착팀장

- 국장님은 7월1일자로 우리구 안전건설교통국장님으로 부임하셨습니다.  다음은 구철회 토목과장님 참석하셨습니다.

이상으로 간단히 내부인사 소개를 마치고 위원장이신 부구청장님을 대신해서 이 경우 안전건설교통국장님께서 인사 및 당부말씀이

있으시겠습니다.

◎ 안전건설교통국장

- 안녕하십니까? 새로 부임한 안전건설교통국장 이경우입니다.

도로관리심의회에 앞서 우리구 관내 도로굴착공사시 이행사항을

간단하게 말씀드리겠습니다.

굴착공사장내 보행안전을 위하여 보행자통로 설치나

안전도우미 배치, 안전휀스 설치 등을 꼭 지켜주시기 바라며,

출·퇴근 시 공사시행은 금지되어 있습니다.

교통체증이 발생하지 않도록 금지시간을 꼭 지켜주시기 바랍니다. 세부사항은 도로굴착팀장이 설명드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

◎ 도로굴착팀장

- 그럼 지금부터 성원되었으므로 2016년 하반기 서대문구 도로관리   심의회를 시작하겠습니다.

진행순서는 2016년 하반기 도로관리심의회 안내, 도로굴착사업계획현황, 도로굴착복구 공사관련 규정과 현장관리기준안내,

심의내역 및 도면설명, 서울시 보도블록 10계명 안내 등으로

진행하겠습니다.

나눠드린 책자를 보면서 설명드리겠습니다. 1페이지입니다.

- 오늘 도로관리심의회는 2016년 하반기 중 우리구 관내에서    시행예정인 모든 도로굴착사업에 대하여 주요지하시설물 안전   대책수립 및 중복굴착 방지를 위한 굴착시기 등을 심의조정함으   로써 도로굴착복구 업무에 원활을 기하고자 하는 사항으로

심의대상은 총 94건에 규모는 11,843m가 되겠습니다.

- 다음은 3페이지입니다.

세부조정 현황을 보시면 도로굴착 조정 신청건 총 94건 중

전체불가 9건, 일부불가 3건, 병행 굴착구간 16건, 단독 굴착구간 66건이 되겠습니다.

- 다음 6페이지를 보시면 행정 2부시장 방침으로 출· 퇴근시간대 공사  시행은 원칙적으로 금지되어 있습니다.

금지시간은 오전 6시에서 9시, 오후 5시에서 9시로 금년 상반기에는 출·퇴근 시간 도로굴착공사으로 인한 민원발생이 없었습니다.

하반기에도 금지시간을 꼭 지켜 교통체증으로 민원이 발행되지

않도록 힘 써 주시기 바랍니다.

상반기에 새벽시간에 연세대 앞 시도상에서 수도공사로 인해 교통체증이 발생하여 민원이 접수된 사항이 있었습니다.

이점 유념하시어 금지시간을 잘 지켜주시길 부탁드립니다.

- 8페이지 보시면 10m미만의 긴급굴착공사 및 연장 50m미만

실수요자용 시설을 제외한 굴착공사는 준공확인신청 시

성과심사인증필증과 준공성과물을 등록하여야만 준공처리가 가능합니다.

도로굴착복구시스템상에서 성과심사인증필증과 준공성과물을 등록    하지 않아 준공처리가 되지않고 있는 건들이 있습니다.

필히 확인하시여 준공확인신청하시기 바랍니다.

- 10페이지 보시면 철도(지하철)선으로부터 30m 이내경계의 지역은   철도보호지구로 되어 있어 철도보호지구 안에서의 각종 굴착    공사는 해당기관에 사전협의하도록 되어있습니다.

사업시행자께서는 해당기관과 협의후 협의서류를 첨부하여

굴착허가신청하시기 바랍니다.

- 다음은 20페이지입니다.

우리구 교통관리과에서는 도로상 긴급차량통행로 확보용구획선을

설치·운영하고 있습니다.

이구간에 굴착공사를 시행할시 교통관리과와 협의후 허가신청을 하여야 합니다.

- 보도굴착복구공사시 정교한 시공이 미흡하여 준공처리때

재시공하는 사례가 발생하는데 필요시 원상복구 전 토목과와 사전  협의하여 이중으로 복구공사하시는 불편이 없도록 하시고,

보도공사중 공사안내판 미설치, 안전휀스 및 보행안전도우미 미배치,     보도블록 시공 미준수 등 안전관리 및 시공관리 소홀로 서울시 보도     공사장 점검에서 적출되어 경고 및 과태료 부과조치가 되는 사례가    종종 있으니 이점 유념하시어 공사장관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

- 다음은 23페이지 2016년 하반기 도로관리심의내역 및 도면을        설명드리겠습니다.

- (심의내역 및 도면 설명)

◎ 도로굴착팀장

- 심의안건에 대한 설명을 마치고 심의안건에 대하여 의견이 있으시면   말씀하여 주시기 바랍니다.

◎ 한화건설 관계자

- 조정결과가 불가면 굴착공사시행이 안되는 겁니까?

◎ 도로굴착팀장

- 맞습니다. 도로정비공사 후 도로는 3년, 보도는 2년 이내에는 굴착이 제한되어 있습니다. 조정내역 연번이 어떻게 됩니까?

◎ 한화건설 관계자

- 53번입니다.

◎ 도로굴착팀장

- 2014년 도시가스공사 후 도로정비가 되어 불가된 사항입니다.

다른 질문 없으십니까?

◎ 예스코 관계자

- 우기철 도로굴착통제가 언제까지이며, 통제기간중 모든 도로굴착공사가 금지되는건가요?

◎ 도로굴착팀장

- 장마철엔 굴착공사로 인한 재해예방 및 부실공사 방지를 위해 굴착행위를 중지시키는게 원칙이며, 통제기간은 7.1부터 8.10까지입니다. 다만 돌발적인 사고로 인한 긴급굴착 및 주민생활과 직결되는 소규모 공사의 경우 제외될수 있습니다.

- 공사 구간과 규모 등 세부사항은 심의회가 끝나면 협의 해드리겠습니다.

◎ 예스코 관계자

- 예! 잘 알겠습니다.

◎ 도로굴착팀장

- 다른 질문 없으십니까?

◎ 위원일동 : 네 없습니다.

◎ 도로굴착팀장

- 마지막으로 보도블록공사시 정교한 시공이 필요한데 어려운 점이 있으면 토목과와 협의후 진행하여 주시기 바라며 필요하신 분들은 보도블록 설계시공 매뉴얼을 메일로 보내드리겠으니 말씀해 주시기 바랍니다.

- 오랜시간 수고 많으셨습니다. 이상으로 2016년도 하반기 서대문구 도로관리심의회를 모두 마치겠습니다.

감사합니다. 끝.