2016.  4. 6.(수) 14:00~16:00

제2롯데월드 타워동 15F 회의실

제2롯데월드 소방안전협의체 회의

송파소방서

[예방과]

제2롯데월드 소방안전협의체 회의

최근 사회적 관심이 집중된 초고층 대형 건축공사장인 제2롯데월드에 대한 화재와 소방안전사고 방지를 위한 관계 전문가 회의 개최 계획임

근  거

□ 제2롯데월드 화재 관련 공사현황 및 소방안전 강화대책 보고

※ 소방방재청 소방방재청장 주재 긴급회의(2014.2.21)

□ 서울시, 제2롯데월드 초고층타워 안전점검 실시

※ 서울시청 주택정책실 건축기획과 보고(2014.2.19)

□ “제2롯데월드 화재 관련” 고층건축 공사장 소방안전대책 강화

목  적

□ 공사 진행중 안전상 문제점 공동대응 및 원활한 공사추진 도모를 위하여

안전관리 협의회 구성·운영 필요

개최실적 : 46회

	< 주요시정 사항 >
†지하 1층 흡연실 앞 가연물 제거 †고층부 통신장애 제거를 위한 안테나 설치 등 조치 †공사현장 방화수 동파 방지 조치 협의(타워동) †임시소방시설(가설 옥내소화전) 앞 장애물 제거 및 호스 적재시정 †코어월부분 철거된 등짐펌프 재설치 등

협의회 운영

□ 개최시기 : 월 1회(첫째주 수요일)등 각 기관별

□ 주요 협의 내용

- 화재예방 및 훈련 방법 등에 관한 사항

- 공정진행에 따라 합동 소방안전점검 협의

- 현장 방수시험 등 현장대응훈련 사항

- 자위(자체) 소방대 소방훈련 사항

공사현장 화재사례

□ 강남구 역삼동 신축공사장

- 일    시 : 2015.11.16.(월) 16:39~20:20

- 장    소 : 강남구 테헤란로28길 3-12 태광빌딩

- 원    인 : 15층 화물리프트 부근에 적치된 건축자재

및 쓰레기에서 원인미상의 화재 발생

- 인명피해 : 없음

- 재산피해 : 2억원 추산(부동산:1억9천만원, 동산:1천만원)

※ 15층 1,159㎡ 전소

□ 중랑구 상봉동 신축공사장

- 일    시 : 2015.5.5.(화) 07:26

- 원    인 : 바닥 방수 루핑작업을 위해 토치램프

사용 중 스티로폼에 착화 발화 추정

- 인명피해 : 없음

- 재산피해 : 1,300만원

□ 분당 정자동 국립국제교육원 신축 공사현장

- 일    시 : 2015.4.21.(화) 15:30

- 원    인 : 용접 작업 중 불꽃비산

- 인명피해 : 5명(부상5)

- 재산피해 :

□ 마포구 동교동 주차타워 신축공사장

- 일    시 : 2014.10.14.(화) 08:38

- 원    인 : 금속 용단 중 불티 비산

- 인명피해 : 3명(사망1, 부상2)

- 재산피해 : 1억 5천만원

□ 경기도 고양시 고양종합터미널 지하1층

푸드코트 공사현장

- 일    시 : 2014. 5. 26(월)

- 원    인 : 용접작업중 불꽃비산

- 인명피해 : 66명(사망5, 중상5, 경상 56)

- 재산피해 : 500억원 상당

※ 주요 재난발생 현황

연번	일시	장소	원인	개 요	피 해	비 고
전체 19건 (화재 4, 구조 5, 구급 3, 기타 7) / 사망 4명, 중상 1명, 경상 11명, 1005천원
1	2012.3.9. 04:36	컨테이너 (화재)	전 기 (단 락)	창고용 콘테이너 인입전선 절연열화에의한 단락으로 전선 피복에 착화발화	부동산 305천원
2	2013.5.28. 11:27	에비뉴엘동 (화재)	부주의 (용 접)	작업자가 철골 돌출부분 제거작업 중 가림막으로 용접불티가 튀어 착화 발화	동산 30천원	과태료 부과
3	2013.6.25. 14:59	타워동 (구조)	부주의	크레인 활용 거푸집 공사 중 공사자재가 떨어져 인명피해 발생	사망 1명, 경상 5명
4	2013.10.1. 09:00	캐주얼동 (기타)	구조물 낙하	저층부 캐주얼동 북측면 11층에서 거푸집 고정 철제 파이프(4cm각, 길이 2m)가 탈락, 잠실역(8호선) 10번출구 지붕에 떨어져 플라스틱 마감재 파손(약3㎡)	경상 1명 (찰과상)	소방서 출동안함
5	2014.2.16. 00:02	타워동 47층 (화재)	전 기 (단 락)	47층 용접 자재보관함 내에서 원인미상의 화재발생	동 산 70천원
6	2014.4.8 08:38	엔터테이먼트동 12층옥상공조실 (구조)	부주의	공조설비 냉․온수 연결 작업을 위해 클램프 해체작업중 압력에 의해 마감캡 이탈되며 맞아 사망	사망 1명	20분소요 현장도착까지
7	2014.10.29	에비뉴엘동 (기타)	구조물 낙하	롯데월드몰 4층에서 떨어진 낙하물에 의해 1층에 있던 협력업체 남성 1명 머리 부상	없음	소방서 출동안함
8	2014.10.31	에비뉴엘동8층 (구급)	엘리베이터 갇힘 사고	에비뉴엘동 쿠쿠 가전제품 매장 근처에서 엘리베이터 약 15분간 갇힘, 도착시 환자는 호흡곤란과 양손 등 꼬임 증상 관찰됨, 혜민병원 이송	없음	구급이송
9	2014.11.18 21:30	캐주얼동 1층 (기타)	구조물 낙하	캐주얼동 1층 식당 빌즈에서 식사하던 중 천정에서 쇠붙이 낙하물이 떨어짐	없음
10	2014.11.30	타워동B6층 (기타)	오인	지하6층 에너지센타 전기실 스파크 화재 오인	없음
11	2014.12.9. 10:52	수족관 지하2층 (구조)	수조 누수	아쿠아리움 수족관 접합부 누수	없음
12	2014.12.16 13:30	캐주얼동 8층 (구조)	부주의	공연장 공사현장에서 인부(40대) 1명 사망	사망 1명	소방서 출동안함
13	2014.12.27 18:10	엔터테인먼트동1층 (기타)	출입문 부품이탈	롯데월드 몰 잠실역 11번 출구 인근 정문 출입구에서 출입문 유리 하나가 이탈되어 쇼핑객(정○○,25세,여) 머리와 어깨 등이 깔리는 사고	경상 1명	소방서 출동안함
14	2015.02.15. 22:40	롯데월드몰 8번게이트 (구급)	출입문 이탈	출입문을 밀고 나오는 순간 문이 쇼핑객 (한○○,25세,남/안○○,24세,여) 쪽으로 떨어짐. 올림픽병원 이송 X-ray 촬영결과 이상 없음	경상 2명	구급이송
15	2015.3.27. 15:13	타워동 6층 (구급)	부주의 (추락)	타워동 6층 4번코아의 천정 배관공사 준비 중 3M 높이에서 바닥으로 추락	중상 1명 (골절)	구급이송

연번	일시	장소	원인	개 요	피 해	비 고
전체 19건 (화재 4, 구조 5, 구급 3, 기타 7) / 사망 4명, 중상 1명, 경상 11명, 1005천원
16	2015.5.15. 08:50	8층 공연장 공사장 (기타)	전기	캐주얼동 8층 공연장 EPS실 부스덕트 결선작업중 380V 전선합선 스파크 고열로 인한 사고 (정OO,54세,남=>1도화상 유OO,37세,남=>2도화상) 안면부,팔,다리	경상2명 동산100천원 부동산100천원	구급이송 (가락,성내)
17	2015.6.8. 00:48~02:00	엔터동 지하2층 롯데마트 (화재)	전기	엔터동 지하2층 롯데마트 식품 보관용 냉장쇼케이스(냉장좌대) 내부에서 전기적 요인으로착화 발화된 것을 직원이 옥내소화전과 소화기를 이용 자체진화 및 119신고 출동한 소방대가 안전조치	동산 400천원 (냉장좌대부분소실)	※ Hot Line 이용 119신고
18	2015.8.21. 09:39~10:14	타워동 공사현장 (기타)	차량 브레이크 고장	카고트럭(4.5T)이 후진 중 브레이크 고장으로 후진을 유도하던 인부(김oo,48세,남)를 치면서 차량아래 깔린 사고.	사망1명	구급이송 (잠실,아산병원)
19	2015. 10. 18 13:46~18:22	롯데월드몰	폭발협박	테러범이 롯데월드몰을 당일 16:20에 폭파하겠다고 위협함.	없음

추진중인 소방안전관리

구분	내 용	장 소	비 고
화재 예방 대책	용접작업에 따른 소방안전교육 실시	공사장	용접작업 신고시(매일)
	「소방안전협의체」구성 운영	공사장	매월 2회
	공정 진행에 따라 합동 소방안전점검	공사장	반기 1회(6월, 12월)
	화재예방 소방안전교육 실시	공사장	반기 1회
	소방서장 신축공사장 현장 확인	공사장	반기 1회
	자위소방대 경진대회	공사장· 롯데몰	연간 1회
	주간현황 보고(메일접수) → 보고	공사장	주 1회(금)
진압 대책	방수시험 등 실질적 현장대응훈련 (가설소화전)	공사장	월 1회
	가상화재 현장출동 적응훈련	공사장	월 1회

현장 안전관리 추진 사항

□ 공정간 혼재작업 금지

□ 화기감시원, 방화감시원 배치(위험지역, 화기작업장 순찰)

□ 비상사태 발생 시 대응체계 구축(비상대응 조직 편성)

□ 종합상황실(롯데몰), 방재실(공사장) 설치 및 상시 운영

□ 안전관리위원회 조직 운영

□ 화재안전 교육 : 비정규직, 외국인일용직에 대한 체계적 안전교육 실시

제45회 회의 개최 내용

□ 일  시 : 2016. 4. 6.(수) 14:00 ~ 16:00

□ 장  소 : 롯데타워 15층 회의실

□ 참석자 : 20여명

- 송파소방서 : 예방과장, 예방팀장, 예방계획

- 유관  기관 : 한국전기안전공사 동부지사, 코원에너지서비스

- 롯데관계자 : ㈜롯데건설, 롯데물산(주) 등

□ 중점당부사항

- 해빙기 공사장 안전관리 철저

- 내부마감 공사 가연물 증가에 따른 화재예방 강화

ㆍ화재감시원 배치 및 순찰강화, 방화수 등 방화환경 조성

- 고층부분 공사인력 증가에 따른 피난 및 화재진압대책 강구

- 자체소방대 및 자위소방대 고층 화재진압 훈련 및 교육 강화

□ 회의 진행순서

연번	진행순서	시 간			비 고
		부터	까지	소요 시간
1	개 회 참석자 소개(인사말씀 병행)	14:00	14:05	5‘	예방과장
2	인사 말씀 공사장 소방안전 당부	14:05	14:15	10‘	예방과장
3	공사장 현황 및 롯데 몰, 안전관리 현황 브리핑	14:15	14:30	15‘	롯데건설 롯데물산
4	각 참석자 토의	14:30	14:50	20‘	전 체
5	- 현장 확인	14:50	15:50	60‘	소방서 및 유관기관