(안건1) 2017년 한강안전시스템 단위사업 추진계획

❖ 시정운영 한강안전시스템 구축을 위해 투신자살 高 위험 한강교량에 24시간 CCTV 영상감시 관제출동시스템을 확대 설치하여 신속한 현장대응을 위함

□ 추진배경

○ 민선 5기 한강안전시스템 구축계획(희망서울 2012.01.23)

○ CCTV 영상감시 관제출동 시스템 구축운영 기본방향

한 강 안 전 시 스 템 의 구성

□ 설치계획

○ 추진기간 : 2017. 1월 ~ 12월

○ 추진대상 : 감시시설 2교량(잠실, 영동), 1관제(뚝섬수난구조대)

○ 투자예산 : 1,700백만원

사업명	2017년
계	1,700
설계감리	28
감시시설	뚝섬수난구조대(500)
관제시설	영동․잠실(1,200)

○ 추진절차

기본계획	⇒	설계서 작성	⇒	계약심사 일상감사	⇒	입찰공고	⇒	계약착공
2017.1월		2017.2월		2017.3월		2017.4월		2017.5월

□ 추진현황

○ 사업실적 : (1차) 2012년 마포ㆍ서강대교 → (2차) 2015년 한강ㆍ한남대교

구 분	(1차) 마포ㆍ서강대교	(2차) 한강ㆍ한남대교
사업기간	2012.7.31. ~ 12.28(5개월)	2015. 7. 31. ~ 12. 28(5개월)
사업금액	861백만원	855백만원
설치내역	안전폴(16), 카메라(40), 관제(1), 감지기(50)	안전폴(32), 카메라(104), 관제(1), 감지기(50)
	- 안전폴(16) : 대교별 8대 × 2교량 - 카메라(40) : 고정형(24), 열상(8), 회전형(8) - 관제시설(1) : 여의도수난구조대	- 안전폴(32) : 대교별 16대 × 2교량 - 카메라(104) : 고정형(64), 열상(8), 회전형(32) - 관제시설(1) : 반포수난구조대(임시)
	- 자살사고 高 위험교량 영상감시 관제출동시스템 - 시범운영 / 설치교량 평균 1.2km 원거리 감시	- 수난구조대 직근 영상감시 관제출동시스템 - 확대운영 설치교량 평균 1.2km 근거리 추적감시
개선사항	- 사각지대 해소 고정용카메라(9) 증설 - 원거리 정밀 영상감시를 위한 망원렌즈(21) 보강 - 차량진향 방향으로 카메라 감시방향 조정(40)	- 원거리 고성능 카메라 개선 - CCTV 고정 사각지대 해소 어안카메라(32) 수용 - 준공이후 민간 기술자 2개월 상주보완

(3차) 2015년 반포ㆍ동작대교, 광진ㆍ천호대교

구 분	동작ㆍ반포대교	광진ㆍ천호대교
사업기간	2016.8.12. ~ 12.10(4개월)	2016. 9. 28. ~ 12. 27(3개월)
사업금액	1,945백만원	322백만원
설치내역	안전폴(32), 카메라(104), 감지기(28), 관제(1)	안전폴(20), 카메라(40), 관제(1)
	- 안전폴(32) : 대교별 16대 × 2교량 - 카메라(104) : 고정형(24), 열상(8), 회전형(32) - 관제시설(1) : 반포수난구조대	- 안전폴(20) : 대교별 10대 × 2교량 - 카메라(40) : 고정형(20) - 관제시설(1) : 광나루수난구조대(간이)
	- 반포관할 황금시간(4분) 내 영상감시 관제출동시스템 - 확대운영 / 설치교량 평균 1.2km 근거리 집중감시	- 뚝섬관할 황금시간(4분) 내 영상감시 관제출동시스템 - 확대운영 설치교량 평균 1km 원거리 감시
개선사항	- 그림자 조명을 이용한 문구 표출 - 위치인식 표지판 전개소 설치 - 잠수교 고화질 카메라 4개소 추가	- 잠실 수중보 상류 투신사고 예방 - 광진교 걷고 싶은 다리로 조성

□ 유지보수 계획

○ 추진기간 : 2017. 1월 ~ 2017.12.31.(12개월)

○ 확보예산 : 금170,000천원

계	유지관리비	운영비
177,500원	170,000천원	7,500천원

○ 추진내용

- 한강 8개교량 운영시스템 유지관리(1월) : 1월 ~ 12월

▶ 마포ㆍ서강, 한강ㆍ한남, 반포ㆍ동작, 광진ㆍ천호대교

- 여의도·반포수난구조대 관제시스템 유지관리(1월) : 1월 ~ 12월

▶ 여의도수난구조대 : 초급기술자 상주(09:00 ~ 18:00)

▶ 반  포수난구조대 : 중급기술자 상주(09:00 ~ 18:00)

□ 추진일정

추진내용		추진일정
		1/4			2/4			3/4			4/4
기본계획
유지관리	계약체결
	유지관리 용역
감시시설	설계서 작성(잠실, 영동대교)
	계약심사, 일상감사, 입찰공고
	과업수행
관제시설	제안서작성 및 평가(반포수난구조대)
	입찰ㆍ계약 착공(관제시스템)

(안건2) 다수사상자 발생 대비 119구급대응 역량 강화

❖ 다수사상자가 발생되는 예측불허의 다양한 재난사고* 현장에 대응하기 위한 응급의료소 기능강화로 중증외상환자 소생률 향상

* 대형화재, 지진, 원전, 유해화학물질 사고 등

□ 추진배경

ㅇ 다수사상자가 발생한 ‘14. 2. 경주 리조트 붕괴사고 시 현장응급의료소 설치·지연 및 환자분류체계(Triage)작동·현황관리 미흡

ㅇ 기상(강우,강풍,혹한)에 따라 환자보호 및 의료장비 사용 등 응급의료소로서의 기능장애 초래로 재난의료지원팀(DMAT)* 응급의료활동 한계

* Disaster Medical Assistance Team,  대형병원 의료진 등으로 구성된 지원팀

□ 주요내용

ㅇ 선착 구급대장이 현장 응급의료소 설치, 중증도 분류 및 응급처치 임무수행

ㅇ 기상여건과 무관한 현장응급수술*이 가능한 전문응급의료소 연차적 도입

* 전기․수도, 냉․난방, 의료용 음압살균기 설치  / 전염환자 격리수용 / 현장휴식 공간 제공

	이동중		설치완료
응급의료소(텐트형)	전문응급의료소 (공간확장형)

	< ‘17년 구급대응훈련 개획>
○ (횟수/기간) 소방서별 연 1회 이상 / ‘17. 3월 ∼ 11월 중 실시 ○ (인적피해) 사상자 30명(사망3, 긴급9, 응급7, 비응급11) 이상 발생

ㅇ 국민안전처 시․도별 1개 소방서 지정 불시훈련 평가

□ 추진일정

추진내용	추진일정
	1/4			2/4			3/4			4/4
구급대응훈련 계획수립
구급대응훈련 실시 및 평가