비상소화장치 훈련결과 보고

1. 동원현황

구 분	대 상	동 원 장 비				동 원 인 원
		계	소방차	비 상 소화장치	기 타	계	소방관	의소대	명예 소방	주 민
	총 1개소
1	36호

2. 훈련사진

1. 소화기 사용법 교육사진	2. 비상소화장치 적재비품 용도설명 사진
3. 소화전 사용법 시범 사진	4. 비상소화장치를 이용한 방수사진 (주민들이 직접 방수하는 장면)

비상소화장치 제36호

□ 현  황(예시)

설치장소	은평구 은평로 20길 6-22					설치년도		2014.04.15(이설)
지역여건	주거밀집(소방차 진입곤란)					설치유형		분리형
관할센터	갈현	진입로폭		2.5M			소방차불통거리		200M
관련소화전	지상식(102109호)		인근소화전		지상식 102109호

□ 비상소화장치 사진

전 면	내 부

□ 위 치 도

	범 례
	가용지역
	비상소화장치
	점유소화전
	인근소화전
	진 입 로
	불통도로

열쇠관리자 및 자위소방대 조직 편성표

□ 비상소화장치 제 36호(은평구 은평로 20길 6-22)

□ 열쇠관리자

구 분	성 명	주 소	전화번호	비고
정				통장
부				주민
부				주민

□  자위소방대

					대 장			홍길동
					부대장
화재진압반						대피유도반							장애물제거반
반장						반장							반장
대원						대원							대원
대원						대원							대원
대원						대원							대원
대원						대원							대원

□ 자위소방대 비상연락망(연락처)

연번	성 명	주 소	전화번호	비 고
1				(예)통장
2				(예)주민
3				(예)주민
4				(예)반장
5				(예)의소대
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

비상소화장치 적재 비품

비소 36호

연번	품 명	규 격	단 위	수량	비 고
1	수관	40㎜ x 15m	본		과부족, 손망실 등 표시
2	관창	40㎜	개		예) 1개 분실
3	소화기	3.3㎏	개		예) 1개 파손
4	전환카프링	65 →40㎜	개
5	카프링스파나	65,40㎜ 겸용	개
6	복스파나	1.2m	개		예) 1개 부족
7	스탠드파이프	65㎜	개
8	지상식복스파나 또는 원형핸들		개
9	손전등	6v	개
10	손전등예비용밧데리	6v	개
11	갈쿠리	0.8m	개
12	지렛대	1m	개
13	해머		개
14	구리스(윤활세정제)	800㎖	개
15	드라이버	30㎝	개
16	열쇠함아크릴(예비용)	10㎝ x 15㎝	개