2016 홍지문터널 화재사고 대응훈련 실시계획

홍지문터널의 대형 화재발생에 대비 유관기관 간 협업체계를 구축하여 화재진압 및 시민대피훈련을 실시, 실전대응 능력을 향상시키고자 함.

※ 홍지문터널 시설내역 : 연장 1,890m, 편도 3차선, 쌍굴, 피난연결통로 3개소

□ 관련근거

○ 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침 2.1.3(유관기관 합동훈련)

- 소방서, 경찰서 등과의 유기적인 협력체계 구축, 정기적 훈련실시

※ 연장 1,000m이상 용마․우면산․위례․남산1호터널 등 9개소, 연 1회 합동훈련 실시

□ 훈련개요

○ 일 시 : 2016.4.28.(목) 10:00~11:00

○ 장 소 : 홍지문터널(내부순환로 서대문구 홍제동 ~ 종로구 평창동)

○ 내 용 : 10:10경 마장방향 1,200m 지점에서 과속 화물차량이 승용차와 추돌, 화재발생에 따른 화재진압 및 시민대피

○ 동원인력 및 장비

(단위 : 명, 대)

구 분	계	시설관리공단	서대문․성북소방서	종로․성북경찰서	도시고속도로순찰대
인 력	41	20	15	4	2
차 량	13	5 (견인차 등)	5 (소방차․구급차)	2 (순찰차)	1 (순찰차)

※ 기타장비 : 연막탄 5개, 소화전 및 소방호스 1개, 라바콘 30개 등

□ 중점사항

○ 유관기관 간 협업체계 구축 등 실전 대응능력 향상

○ 화재발생을 가상한 대응 행동매뉴얼의 실행능력 제고

○ 언론매체를 통한 사전홍보 실시, 차량통제에 따른 시민불편 최소화

□ 훈련내용

․화재지점 연막탄 점화(차량화재)		․화재발생 인지(CCTV) ․유관기관 전파(A근무자) ․방재설비*가동(B근무자) ․화재현장 출동(C·D근무자)		․C·D 근무자 현장도착 화재 초기진화 및 시민대피
(10:10)		(10:10)			(10:15)
․교통통제 해제 ․상황종료 보고		․화재 전소차량 견인조치 ․잔재물 청소 등 조치		․유관기관 현장도착 소방서 : 인명구조, 화재진압 경찰서 : 교통통제
(11:00)		(10:27)		(10:20)

* 방재설비 : 송풍기(배기), 터널 및 차량라디오 피난방송설비, 차단막설비 등

※ 붙임 상황별 세부대응 시나리오 참조

홍지문터널

정릉터널

연결통로

(3개소)

홍지문터널

정릉터널

터널관리사무소

화재지점

화재지점

< 화재발생 위치도 >

□ 행정사항

○ 교통통제 등 훈련내용 보도자료 배포, 교통방송 홍보

○ 터널입구 도로전광표지판(VMS)을 통한 문자표출 등

※ VMS(Variable Message Sign) : 운전자에게 교통상황 정보를 실시간 제공하는 전광판

붙임 : 훈련개요 및 상황별 세부대응 시나리오 1부. 끝.

홍지문터널 화재사고 유관기관 합동훈련 개요

붙 임

▢ 훈련개요

○ 명 칭 : 2016년 홍지문터널 화재사고 대비 유관기관 합동훈련

○ 일 시 : 2016. 4. 28(목) 10:00~11:00 (60분소요)

○ 위 치 : 성산 → 마장방향 홍지문터널 1,200m지점 1차로

○ 내 용 : 1차로를 주행하던 대형차량이 앞서 주행하던 승용차와 추돌하여 가해차량에서 화재 및 부상자 발생(중상1, 경상1)

▢ 대피장소 및 이동동선

○ 대피장소 : 홍지문터널~정릉터널 사이 개방부 안전지대

대피장소	대피장소
이동동선	☞ 안전지대 차량대기 → 훈련장소 이동(도보이동 500m) ※ 공단직원 4명이 대기 및 훈련장소로 안내