구조 1		일반구조(하강 ․ 등반)

하강·등반법 평가

□ 구조개요

추락(고립) 등 부상자 발생 시 접근법(로프설치, 하강) 및 구조완료 후에 대원이 철수(등반)하여, 로프정리(나비모양)를 한다. 또한 대원은 하강 중에 지상에서 예측하지 못한 위험상황 발생 시 정지하여 등반장비로 교체 후 등반을 할 수 있어야 한다. 반대로 등반 중 상층부에 위험상황 발생 시 하강 할 수 있어야 하는 등 전문적인 기술을 습득해야 현장에서 효율적으로 대처할 수 있다.

□ 구조장비

․개인장비 : 안전벨트, 헬멧, 하강용 장갑, 데이지체인, 개인로프, 로프,

카라비나(D형,O형), 무릎보호대, 등

․하강장비 : 8자하강기, 렉크하강기, 구조용하강기, 스탑하강기 등

․등반장비 : 쥬마(등강기), 베이직, 크롤 등

□ 구조방법

1. 대원은 구조에 필요한 모든 장비를 준비하여 정위치선에 정렬한다.

2. 평가관의 안전을 점검 받은 후 “실시” 라는 구령과 동시에 로프를 휴대하여 상층부로 “인명구조” 복창하면서 이동(구보)한다.

3. 현장에 도착한 대원은 로프나 슬링, 데이지체인 등을 이용하여, 자기확보를 한 후 로프를 설치(매듭법)한다.

4. 하강장비를 이용하여, 준비되면 “○○○, 하강준비 끝” 보고하고

평가관은 “하강” 명령을 내린다.

5. 하강하는 대원은 지상 착지 3M전 지점에 정지하여, 양손을 어깨와

수평으로 벌리고 “정지완료” 보고 후 등반 장비로 교체한 다음

“○○○     등반준비 끝” 보고하고 평가관의 지시에 등반을 실시한다.

6. 등반중인 대원은 등반을 실시한 후 “○○○ 등반 끝” 보고 후, 평가관의

지시에 “장비해체” 명령에 복창하고, 로프를 회수(나비모양정리) 하여

최초의 출발선으로 “인명구조” 복창하면서 이동(구보), 정위치     선에  정렬한다. 평가관의 질문(구술평가)에 답변한 후 해산한다.

구조 1		일반구조(하강 ․ 등반)

1. 구조 장비 세팅	2.구조에 필요한 장비를 준비하여 정위치 선에 정렬
3. 평가관의 개인별 안전점검 확인	4. “인명구조” 복창하면서 구보로 이동
5. 데이지체인을 이용하여 안전 확보	6. 로프를 지상으로 던짐
7. 지지물에 로프를 설치(말뚝매기, 옭매듭)	8. 하강장비연결 후 평가관의 안전점검 확인

구조 1		일반구조(하강 ․ 등반)

9. 하강자세(L자) 준비	10. “○○○ 하강준비 끝" 보고
11. 하강 중 정지 후 “정지완료" 보고	12. 등반장비로 교체 후 “등반준비 끝” 보고
13. 왼손으로 로프를 감은 후 올라 설 준비	14. 발을 한발 디딤과 동시에 주마를 밀어서 올라감
	8.
15. “등반 끝” 보고 후 로프 회수	16. 로프회수 후 정위치선에 정렬

구조 5		로프구조(계곡고립사고 인명구조)

계곡고립구조법 평가(5인 조별평가)

□ 구조개요

기상이변 등 집중호우, 하천의 범람과 산사태 등으로 고립된 요구조자를 구조하는데 팀은 지휘자 중심으로 현장도착시의 고려사항, 구조방법결정, 로프설치, 장비활용법 등 조직적인 활동으로 신속․정확․안전하게 요구조자를 구조해야 한다.

□ 구조장비

․개인장비 : 안전벨트, 헬멧, 하강용 장갑, 데이지체인, 개인로프, 로프,

카라비나(D형,O형),무릎보호대 등

․하강장비 : 8자하강기, 렉크하강기, 구조용하강기, 스탑하강기 등

․등반장비 : 쥬마(등강기), 베이직, 크롤 등

․기타장비 : 바스켓 들 것, 산악용 들 것, 로프발사총, 도르레 등

□ 구조방법

1. 임무부여(1번:지휘자, 2번:구조자, 3번:구조자, 4번:확보자, 5번:확보자)

2. 팀은 평가에 필요한 모든 장비를 준비하여 정위치선에 정렬한다.

3. 평가관의 안전을 점검 받은 후“실시”라는 구령과 동시에 로프를 휴대하여 상층부로 “인명구조” 복창하면서 이동(구보)한다.

4. 현장에 도착한 팀은 상황판단 후 요구조자 있는 지점에 로프발사 총을 이용하여 로프(신장률3%이내)를 2줄 전달한다.

5. 로프를 받은 요구조자는 든든한 확보물에 로프를 위, 아래 50㎝정도

간격으로 묶는다.

6. 팀은 장비를 이용하여 로프를 2줄 설치한 후 도하하기 위한 준비를 한다.

7. 2번 구조자는 “도하준비 끝” 보고하고 지휘자의 “도하” 라는 명령에 유도 로프를 안전벨트 고리에 연결하여 “인명구조” 복창하면서 도하한다.

8. 3번 구조자는 6번의 요령과 같다.(유도로프 연결 안함)

9. 도하를 완료하면 “000도하 끝”보고하고 들것을 요청 부상당한 요구조자 1명(마네킨)들것에 결착하여 구조를 실시한다.

10. 구조가 완료 되면 도하한 대원은 다시 복귀, 장비를 철수, 최초의 출발선  으로 “인명구조” 복창하면서 이동(구보)하여 정위치선에 정렬한다.

평가관의 질문(구술)에 답변한 후 해산한다.

구조 5		로프구조(계곡고립사고 인명구조)

1. 구조 장비 세팅	2. 구조 장비 휴대 후 정위치선에 정렬
3. 평가관의 개인장비 및 구조장비 점검	4. 장비를 휴대하여 상층부로 이동
5. 현장 도착 후 요구자가 있는 지점에 로프총 발사	6. 도르레 등을 이용하여 도하로프를 설치
7. 설치된 로프에 유도로프 연결/도르레 텐덤 등 활용	8. 2번 구조자 유도로프 결착 후 도하

구조 5		로프구조(계곡고립사고 인명구조)

9. 3번 구조자 도하	10. 바스켓 들 것 도하
11. 요구조자 결착 후 유도로프를 당겨 구조	12. 요구조자 구조 완료
13. 구조대원 도하(복귀)	14. 장비 철수 및 정리
15. 요구조자 들 것 운반	16. 정위치선에 정렬