□ 화재상황 전개 및 대응 시나리오

화재상황 전개		행동요령 시나리오
시간	이벤트	터널 상황실	소 방 서		경 찰 서
			종 로	성 북	서대문	성 북
10:00	□현황보고	□훈련현황 보고
10:10	□화재인지 □상황전파 □초동출동 □유관기관 신고	□화재발생 인지(CCTV 확인) □화재상황 전파(A근무자) - 화재발생, 화재발생(선창) - 홍지문터널 마장방향 1200m지점 차량화재 발생 (선창) ☞ 근무자(B,초동)차량화재발생(전체복창) □초동조치반 현장출동 2명(C, D근무자) - 초동반 출동(복창) - 경로 : 중앙감시실 - 오픈구간 이동 - 차량화재 사고 현장 도착 □근무자(A) 유관기관 신고 - 소방서 신고(119) 홍지문터널 근무자 OOO입니다. 홍지문 터널 마장방향 1200m 지점에서 승용차에 차량 화재 사고가 발생하였습니다. 터널 관할인 종로, 성북소방서를 동시 출동시켜 주십시요. - 경찰서 신고(112) 홍지문터널 근무자 OOO입니다. 홍지문 터널 마장방향 1200m 지점에서 승용차에 차량 화재 사고가 발생하였습니다. 터널 관할인 서대문, 성북경찰서를 동시 출동시켜 주십시요. - 교통방송국(311-5000) 및 도로상황실(6113)통보 홍지문터널 근무자 OOO입니다. 홍지문 터널 마장방향 1200m 지점에서 승용차에 차량 화재 사고가 발생하였습니다. 화재로 차량정체가 심하니 다른길로 우회할 수 있도록 안내방송을 하여 주시기 바랍니다. - 교통정보센터(6825) 통보 홍지문터널 근무자 OOO입니다. 홍지문 터널 마장방향 1200m 지점에서 승용차에 차량 화재 사고가 발생하였습니다. 차량들이 다른 길로 우회할 수 있도록 교통 전광판에 문자 표출 바랍니다. - 견인차(*************) 통보 홍지문터널 근무자 OOO입니다. 홍지문 터널 마장방향 1200m 지점에서 승용차에 차량화재 사고가 발생하였습니다. 견인차 출동 바랍니다. - 크로샷 송출(직원, 서울시) ※ <화재발생> 홍지문터널 마장방향 1차로 1200m지점 차량화재 발생(10:05) 현재 초동 조치중 – 홍지문터널관리소 -	□119상황실 출동지시	□119상황실 출동지시	□112상황실 출동지시	□112상황실 출동지시
10:12	□방재설비 가동	□근무자(B) : 방재설비 가동(복창) 【 긴급화재 자동 작동 또는 수동 작동】 - 홍지문 상행 1호기 작동 ↳ 4분후 2호기 자동 작동 - 홍지문 터널 상행 차단막 작동 “터널 내 사고 진입 금지” ↳ 긴급차량 현장도착 후 정릉터널 하행 차단막작동 - 홍지문 터널 상행 무선전광판 작동 “터널 내 화재발생 진입금지” - 정릉 터널 하행 무선전광판 작동 “터널 내 화재발생 진입금지” - 비상방송 송출 - 라디오 재방송 송출 - 조명등 전체 점등	□사고현장 출동중	□사고현장 출동중	□사고현장 출동중	□사고현장 출동중
10:15	□초동반 현장도착	□화재연장 인명 피해 확인 후 부상자 구조 □화재 상황 현장보고 *사고차량에 부상 2명이 있어 차 밖으로 구조하였으며, 소화전을 이용하여 화재 진화중입니다. □소화전 이용 화재 진화(계속)
10:20	□소방차 및 경찰서 화재현장도착	□초동반 현장지원으로 역할 전환 - 소방서 화재진압 지원 - 필요시 경찰서 교통통제 지원 - 현장 진행상황 상황실 보고 *현재 소방서 및 경찰서에서 도착하여 화재진화 및 교통통제중입니다..	□지휘차, 소방차, 구급차,현장도착 -부상자2명 (중상1,경상1)구급차이송 -소방대원 화재진압(방사) (소방서 합동 화재진화)	□소방차 현장도착 -소방대원 화재진압(방사) (소방서 합동 화재진화)	□경찰차 현장도착 -교통통제 실시 (홍지문터널) <안전지대에서 가상 차량유도시행>	□경찰차 현장도착 -교통통제 실시 (정릉터널) <안전지대에서 가상 차량유도시행>
10:27	□화재진압 완료	□화재완료 상황실 보고 *현재 소방서에서 화재진화를 완료하였고, 사고 잔재물이 쌓여 있습니다..	□화재 진화완료 -총괄소방대장	□화재 진화완료
10:27 ~ 10:35	□견인차 화재 현장도착	□ 화재차량 도착 → 차량경인 → 이동(오픈구간)
10:35 ~ 10:45	□화재 현장 청소→완료	□ 청소차량 화재현장 도착후 → 청소실시 → 완료 → 철수	□현장철수	□현장철수
10:45	□화재진화 및 청소완료 보고 (교통통제해제)	□화재완료 상황실 보고(초동근무자) *현재 소방서에서 화재진화를 완료하고, 환경처에서 청소를 완료하였습니다.			□화재진화 완료로 교통통제 해제함 (홍지문터널)	□화재진화 완료로 교통통제 해제함 (정릉터널)
10:50	□화재진화 완료 (상황접수)	□상황실 근무자 화재상황 종료 -A근무자 : 선창 -B근무자 : 복창			□현장철수	□현장철수
10:55	□상황완료 유관기관 통보 및 방재시설 원상복구	□A근무자 : 교통센터&교통방송국 통보 10:55부로 홍지문터널 마장방향 1200m 지점 차량 화재발생건이 진압 완료되었습니다. □B근무자 : 방재설비 원상복구 1)차단막 복구, 2)전광판 복구, 3)비상방송 및 피난방송설비 복구, 4)환기팬 정지, 5)조명등 확인
11:00	□화재훈련 완료	□A근무자 화재훈련 완료