휘경동 두레주택 조성사업 설계 개요

■ 위치도

■ 사업대지 주변 현황도

■ 설계개요

구 분	설 계 개 요
대지위치	동대문구 휘경동 294-175
규 모	두레주택 6인실, 지하1~지상3층
대지면적	146.00㎡
건축면적	84.10㎡
연 면 적	293.01㎡(용적율산정 연면적:216.85㎡)
건 폐 율	법정	60.00%	계획	57.60%
용 적 율	법정	150.00%	계획	148.53%
지역지구	도시지역, 제1종일반주거지역, 지구단위계획구역
도로현황	4m도로 2개소 접합(11.4m, 11.6m)

■ 층별개요

구 분	층별	바 닥 면 적	용적율산정연면적	용도
지하층	1층	76.16㎡	-	주민공동시설
지상층	1층	57.69㎡	57.69㎡	주민공동시설
	2층	84.10㎡	84.10㎡	다중주택(3개실), 공용주방
	3층	75.06㎡	75.06㎡	다중주택(3개실), 공용거실
	옥탑층	10.21㎡	-	건축면적의 1/8 84.10/8=10.51>10.21 바닥면적에서 제외
지상층 소계		216.85㎡	216.85㎡
합계		293.01㎡	216.85㎡