	휴대용탐조등 규격서

일반구조용 - 일반장비
장 비 명	휴대용탐조등	단 위	개	형 식(모델)	폴라리온(PS-PH45)
		보유수량	2	내용연수	5년
		사용부서	강북119구조대	제 작 사	폴라리온(POLARION)
▣ 주요제원 ◇ 용 도 : 각 구조현장 및 화재 현장의 농연 속에서 구조대원이 휴대하여 광범위하게 밝은 빛을 비춰줌으로써 안전한 구조활동을 할 수 있도록 해주는 장비임. ◇ 규 격 : - 램프형식 : Metal Halide HID - 램프출력 : 45W - 최대광속 : 4300lm - 램프수명 : Up to 2000 Hrs - 입력전압 : D.C 10V-18V - 무 게 : 1.4Kg - 크 기 : 92x310x120mm - 연속사용시간 : Up to 70 mins - 사용전압 : 100-220V AC - 기 타 : 생활방수 ◇ 주요구성품 : 휴대용 탐조등, 충전기, 어깨끈, 보관용 케이스