검토의견 협의 회신

(서울시 조경과)

□ 협의건명

∘ 서초구 주거개선과-56130(‘18.11.8.)호, 『건축위원회 심의 신청에 따른 협의(신반포 3차

경남아파트 재건축』 관련임.

□ 조경계획 관련

∘ 조경계획(법정 조경면적 및 식재 등 )에 대해서는 추후 사업시행 인가시 협의 진행

□ 기반시설 관련

∘ 기반시설인 도시계획시설(녹지) 면적 축소에 대해서는 기 협의 완료된 사항으로 별도

의견사항 없음

‣ 당초 : 13,441㎡  --->  변경 : 12,847㎡ (△ 564㎡)

※ 단, 시설녹지 면적 축소 구간에 대해서는 “당초 식재 계획 반영 및 녹지공간으로 존치

해야 한다“ 는 협약서(조건) 준수

∘ 도시계획시설(녹지)와 도시계획시설(도로) 지하공공보도시설 중복결정 사항에 대해서는

지상부에 수목(교목)식재가 가능하도록 지면으로부터 토심 1.5m이상 확보하는 조건

‣ 지하도로 1(지하공공공보도시설) 중복결정 : 당초 53.8㎡  --->  변경 76.6㎡

‣ 지하도로 2(지하공공공보도시설) 중복결정 : 당초 617.3㎡  --->  변경  309.5㎡

∘ 올림픽대로와 접한 도시계획시설(완충녹지)에 대해서는 시설녹지 고유의 기능(역활)이

충분히 발휘될 수 있도록 고려하는 차원에서 당초 조경계획(교목 816주 관목 11,414주)

이상 수목이 식재될 수 있도록 변경 계획 수립 조건.

※ 도시계획시설(녹지)에 대한 세부 조성계획도(당초, 변경) 누락. (보완제출 바람)

붙임 : 관련도서(발췌) 1부.  끝.