인계대상 시설물 현황(토목분야)

(지하철917공구)

□송파구청

부 서	공 종	규 격	단위	수 량	비 고
도로과	-투수블럭	t=60	a	18.1
		t=80	a	5.3
	-보차도경계석	200×250×100	m	288
	-도로경계석	150×150×100	m	827
	-측 구	B=50cm	m	310
	-가 로 등	CDM등	주	11
		LED등	주	14
치수과	-하 수 도	D450	m	191	흄관
		D700	m	169	흄관
		D800	m	302	흄관
		D600×2열	m	31.3	강관
	-빗물받이	1호	개소	21
	-맨 홀	하수맨홀	개소	15
주차관리과	-버스전용차로 단속 카메라	-	개소	1
환 경 과	-소화전	지하수전용	개소	1
공원녹지과	-가 로 수	은행나무(H5.0XB15)	주	65
		둥근소나무(H1.5XW1.8)	주	15
	-아시아공원조경	1식	식	1
문화체육과	-조형물 복구	올림픽로 조형물 (축구공 외 5개)	개소	6