검토의견 협의 회신

(서울시 조경과)

□ 협의건명

- 임대주택과-3468(2018.3.20.)호,『주택건설사업계획 승인 신청에 따른 협의(동작구 청년

주택 복합건물』관련임.

□ 세부의견(개별)

- 지역특성수 식재 계획 보완 제출

□ 기존 도면 보완 제출(도면 A-025)

- 공공공지 세부 조성계획 보완 제출

□ 기존 도면 보완 제출(도면 A-025) 및 세부 조성계획도 별도 작성 제출

- 옥상녹화 관련

□ 법정 조경면적 중 옥상녹화 면적 반영율 재산정 제출

☞ 당초 54.1㎡ ---> 조정 36.1㎡

□ 옥상녹화 대상지에 대한 단면도 및 급(배)수 체계도 별도 작성 제출

□ 세부의견(공통)

- 녹지공간에 설치된 시설물(철재 등)의 도장 색상은 주변의 미관을 해치지 않도록 서울

기와진회색 적용 검토

- 포장설계는 저영향개발(LID) 설계와 도심내 물순환을 고려하여 투수성 재료(눈부심이

적은 어두운 색상 적용)를 사용하고, 경계석 (턱)낮춤 등으로 우수가 녹지로 유입 될

수 있도록 계획 검토.

□ 권고사항(기타)

- 옥상 텃밭 형태 보다는 다년생 초화류 및 수목 등을 식재 조성하는 방안 검토

- 옥상녹화 관련 서울시 옥상녹화 가이드라인 등 반영 설계(서울시 홈페이지 – 분야별

정보서비스 – 환경 – 공원녹지 – 공원자료실 70번, 75번 참조).

- 의자, 야외테이블, 휴지통 등 신규 시설물 설치시 서울우수공공디자인 디자인가이드북 참고

사이트 주소 (http://sgpd.seoul.go.kr/).   끝.