검토의견 협의 회신

(서울시 조경과)

□ 협의건명

- 서초구 주거개선과-8766(2018.2.6.)호,『사업시행 변경 인가 신청에 따른 협의』관련임.

□ 세부의견(개별)

- 도시계획시설(녹지) 조성계획 변동사항 및 세부 조성내역 누락 → 도면 보완 제출

- 옥상녹화 대상지 2개소에 대한 세부 녹화(식재)계획도 누락 → 도면 보완 제출

‣ 옥상녹화 면적에 대한 조경면적 반영 비율 재산정(어린이집, 경로당)

‣ 서울시 옥상녹화 가이드라인 등 반영 설계(서울시 홈페이지 – 분야별 정보 서비 –

환경 – 공원녹지 – 공원자료실 70번, 75번 참조)

- 은행나무 식재 계획과 관련하여 암,수를 구분 및 수나무를 선택 식재하는 방안 검토

- 놀이터 주변에는 자연학습 차원에 다양한 종류의 수목을 소량씩 식재하는 방안 검토

- 사업부지 내 기존 수목을 이식(재)활용 할 경우 그 내역을 비교표로 작성하여 제출

□ 세부의견(공통)

- 녹지공간에 설치된 시설물(철재 등)의 도장 색상은 주변의 미관을 해치지 않도록 서울

기와진회색 적용 검토

- 포장설계는 저영향개발(LID) 설계와 도심내 물순환을 고려하여 투수성 재료(눈부심이

적은 어두운 색상 적용)를 사용하고, 경계석 (턱)낮춤 등으로 우수가 녹지로 유입 될

수 있도록 계획 검토.

□ 권고사항(기타)

- 사업부지 내 녹지량 확충 차원에서 확보 조경계획 면적 9,698㎡에 대하여 1㎡당 교목

0.2주를 산정 식재하는 조경계획 반영 추진 →  교목 1,939주 이상 식재

‣ 법정 조경계획 : 면적 5,559㎡, 식재 4,319주 (교목 720주 포함)

‣ 확보 조경계획 : 면적 9,698㎡, 식재 16,477주 (교목 1,077주 포함).  끝