검토의견 협의 회신

(서울시 조경과)

□ 협의건명

- 강남구 주택사업과-6885(2018.6.18.)호,『대치쌍용1차아파트 주택재건축사업 시행계획

인가 신청에 따른 협의』관련임.

□ 세부의견(조경계획 등)

- 조경계획 관련

∘ 놀이터(1. 2)부지 및 주변에는 자연학습 유도 차원에서 다양한 수목 식재하는 방안 검토

∘ 남측 경계부에 대해서는 인접 신축(예정) 건물로 인한 일조량 부족(수목 생육불량) 등의

문제가 발생하지 않도록 조경계획 충분히 검토

∘ 부지내 남·북 보행동선 주변 등 옹벽이 발생하는 부분에 대해서는 벽면녹화 방안 검토

∘ 북동측 기부채납 소공원 조성(식재)계획과 인접 사업부지내 조경계획간 상호 이질감이

발생하지 않도록 상호보완 검토

□ 기타의견(권고사항)

- 일반 권고사항

∘ 현재 교목 1,419주 식재 계획에 대해서는 식재 물량 조정 검토(2,792주 이상 식재)

※ (확보)조정면적 13,962㎡ × 0.2주/㎡당 = 2,792주

∘ 아파트(9개동) 및 근린생활시설(1개동)에 대하여 옥상녹화 추진 방안 검토

※ 옥상녹화 관련 서울시 옥상녹화 가이드라인 등 반영 설계(서울시 홈페이지 – 분야별

정보서비스 – 환경 – 공원녹지 – 공원자료실 70번, 75번 참조)

∘ 녹지공간에 설치된 시설물(철재 등)의 도장 색상은 주변의 미관을 해치지 않도록 서울

기와진회색 적용 검토

∘ 포장설계는 저영향개발(LID) 설계와 도심내 물순환을 고려하여 투수성 재료(눈부심이

적은 어두운 색상 적용)를 사용하고, 경계석 (턱)낮춤 등으로 우수가 녹지로 유입 될 수

있도록 계획 검토

∘ 의자, 야외테이블, 휴지통 등 신규 시설물 설치시 서울우수공공디자인 디자인가이드북 참고

※ 인터넷 주소 (http://sgpd.seoul.go.kr/).  끝.