검토의견 협의 회신

(서울시 조경과)

□ 협의건명

∘ 강서구 도시계획과-5210(2018.6.29.)호,『사업시행계획 인가 신청에 따른 협의(방화6재정비

촉진구역)』관련임.

□ 세부의견(조경계획 등)

∘ 옥상녹화지 3개소에 대한 식재 계획도 누락된 것 보완 제출

※ 옥상녹화 관련 서울시 옥상녹화 가이드라인 등 반영 설계(서울시 홈페이지 – 분야별

정보서비스 – 환경 – 공원녹지 – 공원자료실 70번, 75번 참조)

∘ 북측의 획지2(324㎡), 획지3(162㎡)에 대한 사업부지 편입여부 확정 및 조경계획 수립

□ 기타의견(권고사항)

∘ 현재 교목 807주 식재 계획에 대해서는 식재 물량 조정 검토(1,599주 이상 식재)

※ (확보)조정면적 7,998㎡ × 0.2주/㎡ = 1,599주

∘ 놀이터1,2.3 주변 및 어린이집 주변 조경공간에 대해서는 자연학습활동 도모 차원에서

보다 다양한 수목 도입 식재 방안 검토

∘ 녹지공간에 설치된 시설물(철재 등)의 도장 색상은 주변의 미관을 해치지 않도록 서울

기와진회색 적용 검토

∘ 포장설계는 저영향개발(LID) 설계와 도심내 물순환을 고려하여 투수성 재료(눈부심이

적은 어두운 색상 적용)를 사용하고, 경계석 (턱)낮춤 등으로 우수가 녹지로 유입 될 수

있도록 계획 검토

∘ 의자, 야외테이블, 휴지통 등 신규 시설물 설치시 서울우수공공디자인 디자인가이드북 참고

※ 인터넷 주소 (http://sgpd.seoul.go.kr/).  끝.