검토의견 협의 회신

(서울시 조경과)

□ 협의건명

∘ 동대문구 주택과-29869(‘18.8.1.)호, 『사업시행 변경 인가 신청에 따른 협의(용두5구역)』

관련임.

□ 세부의견(조경계획 등)

∘ 경로당 등 옥상녹화 4개소에 대해서는 개소별 식재 계획도 및 단면도 보완 제출

(조경면적 산정시 옥상녹화 면적 반영여부 표기)

∘ 도면 L-02 조경개요 내용에 “식재면적” 추가 작성 제출

(국토교통부 고시 조경기준 제4조 관련)

□ 기타의견(권고사항)

∘ 놀이터 주변 조경공간에 대해서는 자연학습활동 도모 차원에서 보다 다양한 수목 도입

식재 방안 검토

∘ 교목 1,217주 식재 계획에 대해서는 식재 물량 조정 검토(2,012주 이상 식재)

(조정면적 10,063㎡ × 0.2주/㎡ = 2,012주)

∘ 옥상녹화 관련 서울시 옥상녹화 가이드라인 등 반영 설계(서울시 홈페이지 – 분야별

정보서비스 – 환경 – 공원녹지 – 공원자료실 70번, 75번 참조)

∘ 녹지공간에 설치된 시설물(철재 등)의 도장 색상은 주변의 미관을 해치지 않도록 서울

기와진회색 적용 검토

∘ 포장설계는 저영향개발(LID) 설계와 도심내 물순환을 고려하여 투수성 재료(눈부심이

적은 어두운 색상 적용)를 사용하고, 경계석 (턱)낮춤 등으로 우수가 녹지로 유입 될 수

있도록 계획 검토

∘ 의자, 체육시설 등 신규 설치시 서울우수공공디자인 디자인가이드북 참고

( 홈페이지 주소 http://sgpd.seoul.go.kr/ )