검토의견 협의 회신

(서울시 조경과)

□ 협의건명

∘ 강남구 재건축사업과-696(`19.1.14.)호, 『개포우성6차아파트 주택재건축 정비계획 결정 및

정비구역 지정 입안을 위한 협의』 관련임.

□ 조경계획 관련

∘ 조경면적 및 조경식재 관련

- 추후 사업시행 인가시 별도 협의 진행

∘ 언주로변 연결녹지 1개소 신설 (면적 847㎡(폭 12m × 길이 70m)) 관련

- 연결녹지가 단절되지 않고 녹지축을 이룰 수 있도록 아파트 출입구 위치를 문화시설

설치 계획지 인접 언주로7길 쪽으로 변경하는 방안 우선 검토,

- 부득이한 경우 언주로변에 설치 계획한 출입구의 폭을 8m이하 조정하는 방안 검토

※ 도시공원 및 녹지 등에 관 법률 시행령제44조제3호2 관련 녹지를 가로지는 진입도로 설치 기준 준용

∘ 기반시설(연결녹지) 현황