설계심의 의견사항 반영실태 자체점검표

○ 자 치 구 : 노원구

○ 사 업 명 : 2018년 노후 마을마당 보수정비사업

○ 추진현황 : 설계중

○ 단계별 반영실태

연번	심의의견	설 계	공사 착공	공사중 (50~70%)	미반영현황
		조치결과			단계	사 유
1	오장골 마을마당 관련 앉음벽(7.2m)설치 계획에 대해서는 보행동선에 저촉되지 않도록 녹지(계획) 공간으로 이동(후퇴) 설치 방안 검토	반영
2	상계10동 마을마당 관련 점토블럭 포장시 기존 점토블럭과 이질감이 발생하지 않도록 포장재의 색상, 디자인 등 검토 시행	반영
3	당고개 마을마당 관련 관목 6종을 3m 간격으로 (교호)열식하는 계획에 대해서는 관목류 3종 이내 및 식재 간격 6m로 조정하는 방안 검토	반영
4	파고라, 의자 등 신규 설치 시 서울우수공공디자인 디자인 가이드북 참고	반영
5
6