설계심의 의견사항 조치결과

○ 심의요구 : 강서구(공원녹지과)

○ 위    치 : 공항동 1343번지 일대(공항확장 이주단지 다솔마을)

○ 사 업 비 : 200백만원(설계비 12, 공사비 188)

○ 심의일자 : 2018. 4. 4. (수)

○ 조치내역

심 의 내 용	조 치 사 항	비고
○ 녹화면적률(녹지 면적에 대한 식물 등의 가지 및 잎의 수평투영면적 비율)이 80%이상 유지되도록 고사목, 피압목 등 불량목 위주로 제한적 제거 작업 시행	≫ 녹지대 내 고사목 제거 및 양호한 식생을 위한 가지치기 등을 시행하고 녹화면적률이 80%이상 되도록 하였음	반영
○ 시설녹지 옹벽 녹화 및 인접 가로녹지 조성 관련 통행에 불편함 없도록 하고 가로녹지 유지관리상 효율성 제고 방안 검토 - 가로녹지 조성 폭(1.0m)을 축소 조정하는 방안 검토 - 관목 및 초화류 등 식재 계획에 대해서는 사철나무 1종을 1열 식재하는 형태로 단순화하는 방안 검토	≫ 보행에 불편함이 없도록 녹지조성폭을 1.0m에서 0.5m로 축소하였음 ≫ 가로녹지대에는 사철나무를 열식하여 단순화 하였음	반영
○ 시설녹지 내부(하부층)에 빈카마이너, 줄사철 외 맥문동, 수호초 등 음지에 적응하는 초화류를 식재하여 피복하고, 진달래, 철쭉 등을 식재하여 자연스러운 풍경 연출 방안 검토	≫ 완충녹지대 내 하부식생은 음지에 강한 줄사철, 맥문동, 빈카마이너, 수호초 등을 식재하였고, 녹지대 가장자리에는 회양목 등 관목을 식재하여 유지관리에 용이하도록 보완	반영
○ 각종 공공시설 신규 설치시 서울우수공공디자인 디자인가이드북 참고 -사이트 주소 (http://sgpd.seoul.go.kr/)	≫ 시설물 공사 미반영	미반영