설계심의 의견사항 조치결과

○ 심의요구 : 중구청 공원녹지과

○ 위    치 : 중림동 1046번지 일대 충정 시설녹지 1개소

○ 사 업 비 : 80,000천원

○ 심의일자 : 2018. 5. 18.(금)

○ 조치내역

심 의 내 용	조 치 사 항	비고
○ 기존 철제 울타리 철거 후 목재 울타리 40m 설치 관련 울타리 설치 목적 (안전사고 예방, 식생훼손 예방 등) 부합여부 충분히 검토 추진	○ 반영 - 생울타리가 철재울타리 앞에 식재되어 있어 목재울타리 설치 제외
○ 은행나무 가지치기 작업시 고유 수형이 훼손되지 않도록 현장감독 철저	○ 반영 - 공사시행시 가지치기 수형 감독 철저
○ 하층식생 관련 내음성이 강한 빈카마이너, 수호초 등 도입 식재 검토	○ 반영 - 빈카미이어(12cm), 수호초(8cm) 식재계획 반영
○ 공공시설물 신규 설치시 서울우수공공디자인 디자인가이드북 참고	○ 미반영 - 해당 시설물 설치계획 없음