설계심의 의견사항 조치결과

○ 심의요구 : 중랑구(공원녹지과)

○ 위    치 : 신내동 522-19 일대 옹기터 마을마당

○ 사 업 비 : 50백만원(공사비 47, 설계비 3)

○ 심의일자 : 2018. 4. 20.(금)

○ 조치내역

심 의 내 용	조 치 사 항	비고
타공망 설치 목적 제시	설비 내 이물질 끼임 방지 안전사고 방지 미관 개선
셋트앙카 고정 시 방수(누수) 문제가 발생하지 않도록 시공계획 면밀히 검토	앙카 설치 후 테이핑 작업한 뒤 방수 작업하여 테이핑을 떼어내는 방법 사용
복합여과장치인 다기능여재(카탈록스라이트) 설치 목적을 명확히 제시, 기능 및 효과에 대하여 검토	소독기 설치 시 전기 인입에 많은 비용이 소요되어 전기 없이 여과 가능한 소재 사용 제품설명서 첨부
의자, 체육시설 등 신규 설치 시 서울우수공공디자인 디자인가이드북 참고	참고