<붙임1>

전광판 등 홍보매체 표출 요청서

제 목	가스안전사고 예방수칙, 이사할땐 막음조치
목 적	○ 이사철 막음조치 미비로 인한 사고예방 ☞ 이사철 가스연소기 철거 후 가스배관 또는 호스를 방치하거나, 가스연료를 전환 후 기존 시설을 방치하여 발생하는 사고가 주로 발생하고 있음 (특히 이사시 가스시설 철거, 설치 방법에 대한 사용자 이해부족) ☞ 최근 5년간 막음조치 미비사고를 사용처별로 분류하면 주택(46.5%)에서 대부분이 발생하고 있으며, 다음으로 식품접객업소(34.5%)로 나타남 ☞ 또한 이로인한 사고의 인명피해율(1.93명/건)은 전체 가스사고 인명피해율 (1.57명/건) 보다 1.23배 높게 나타남 ※ 최근 5년간 사고분석 및 주요사고사례 첨부1 참고
U홍보 내용	이사철 가스안전사고 예방요령(상세 아래 표출문안 참조)
표출 기간	2014. 9. 10 ∼ 9.25
표출 콘텐츠	전광판 등 홍보매체
전 광 판 표출문안
표출방법	그래픽( ), 동영상 ( ○ 20“ ), 문자( ), 음성( )
효 과	이사철 가스사고 막음조치 미비 사고예방
비 고	동영상내 서울특별시와 한국가스안전공사 공동캠페인 자막처리 (서울특별시·한국가스안전공사)