설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 강북구(공원녹지과)

○ 사 업 명 : 우리동네 노후 쉼터(마을마당) 정비사업

○ 대 상 지 : 강북구 관내 마을마당 13개소

○ 사 업 비 : 550백만원(설계비 31, 공사비 519)

○ 심의일자 : 2020. 9. 18.(금)

○ 심의구분 : 자체심의

○ 심의결과 : 조건부 가결

심  의  내  용

〈삼양마을공원〉

○ 이식목(무궁화)은 수목의 원활한 생육활착 등을 위해 일조여건 등이 양호한

지역에 식재될 수 있도록 조치할 것

〈불당골마을마당〉

○ 투수블럭포장은 주변과의 이질감이 덜하도록 톤다운된 색상으로 반영

〈쌈지마을마당〉

○ 투수블럭포장은 주변과의 이질감이 덜하도록 톤다운된 색상으로 반영

〈우이동길마을마당〉

○ 이식목(백목련)은 수목의 원활한 생육활착 등을 위해 일조여건 등이 양호한

지역에 식재될 수 있도록 조치할 것

〈반달마을마당〉

○ 수목보호판 표면은 요철 등 미끄럼 방지 시설이 있는 제품으로 설치 할 것

○ 투수블럭포장은 주변과의 이질감이 덜하도록 톤다운된 색상으로 반영

심  의  내  용

〈공통사항〉

○ 식재 수종은 서울시 미세먼지 저감을 위한 권장수종 검토

(공원녹지정책과-3783, 2020.3.2.)

○ 기존 녹지공간에 수목 식재 시 생육환경 개선을 위해 토양개량(환토 등)

후 식재될 수 있도록 조치

○ 수목 전정 시 가지치기로 인해 고유수형이 훼손되지 않도록 조치할 것

○ 도입하는 시설물에는 서울기와진회색을 반영(“지정색” 표기 지양)

○ 안내판에 대해서는 도시공원안내 체계 매뉴얼을 준수하고 도면에 명기할 것

(규격, 색상, 서체 등)

○ 고무칩 포장은 한국산업표준(KS)에 부합하는 재료를 사용

○ 설계도서 상 목재시설물(등의자, 목재휀스 등)의 재질 표현 시 ‘하드우드’ 와

같은 일반적인 표기가 아닌 정확한 목재명칭(멀바우, 말라스 등) 표기 반영

○ 마을마당 정비 후 수목 및 시설물이 훼손되지 않도록 관리 철저