설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 동대문구(공원녹지과)

○ 사 업 명 : 2018년 물을 이용한 친수공간 조성

○ 대 상 지 : 장안동 467번지 일대 군자교 녹지대 수경시설

○ 사 업 비 : 280백만원(공사비 270, 설계비 10)

○ 심의일자 : 2018. 4. 20.(금)

○ 심의결과 : 조건부 적정

심  의  내  용

○ 산석붙임 시공 후  백태 발생 예방차원에서 몰탈 대신 에폭시 접착제 등을

사용하는 접합방식 적용 방안 검토(단, 구조적 안정성 여부 검토)

○ 기계실 차폐 방안 검토(외벽 목재 마감처리 등)

○ 바닥 포장재는 투수성 소재로 선정하는 방안 검토

○ 휀스형 의자 설치 계획에 대해서는 일반 등의자로 변경하는 방안 검토

○ 휴게공간에는 상부에 그늘이 형성될 수 있도록 그늘목 추가 식재 필요

○ 밀식된 수목 이식 등 조치계획과 관련 향후 기존 생육수목에 대한 전정 등

지속적인 유지관리 필요

○ 파고라, 등의자 등 신규 설치시 서울우수공공디자인 디자인가이드북 참고

- 사이트 주소 (http://sgpd.seoul.go.kr/)