설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 중랑구(도시경관과)

○ 사 업 명 : 2020년 친환경 수공간 정비사업

○ 대 상 지 : 사가정역 주변 수경시설(면목동 496-10 일대)

○ 사 업 비 : 827백만원

○ 심의일자 : 2020. 10. 23.(금)

○ 심의구분 : 자체심의

○ 심의결과 : 조건부 가결

심  의  내  용

○ 수경설비 관련 펌프, 배관, 전기, 상수, 하수 및 바닥방수 등에 대하여 유지

관리상 문제가 발생하지 않도록 전문업체를 통한 자문 등 사전검토 철저

○ 수경시설 용수의 소독에 있어 「먹는물관리법」제36조제1항에 따라 고시된 수처리제의 기준과 규격을 충족하거나, 같은 조 제2항에 따라 기준과 규격을 인정받은 살균·소독제 또는 자외선 소독시설이 설치될 수 있도록 검토

○ 분수는 미스트기능이 가능하게 검토

○ 경관조명은 최소한의 조도레벨 확보 및 기구의 배광 등을 고려하여 이용하는

주민들이 눈부심 등의 광해문제가 발생되지 않도록 계획 할 것

○「2018년 사가정역 마을마당 수경시설 보수정비(시민참여)」사업으로 식재된

수목 및 시설물들은 최대한 재활용 조치할 것

○ 도입하는 시설물에는 서울기와진회색을 반영(“지정색” 표기 지양)

○ 수목보호판 표면은 요철 등 미끄럼 방지 시설이 있는 제품으로 설치 할 것

○ 바닥포장(화강석판석포장, 인조화강석블록포장 등)은 주변과의 이질감이

덜하도록 톤다운된 색상으로 반영

○ 식재수종은 서울시 미세먼지 저감을 위한 권장수종 검토

(공원녹지정책과-3783, 2020.3.2.)

○ 이식목에 대해서는 수목의 원활한 생육활착 등을 위해 일조여건 등이 양호한

지역에 식재 될 수 있도록 조치할 것

○ 수목 식재 시 생육환경 개선을 위해 토양개량(환토 등) 후 식재 될 수 있도록 조치

○ 수경시설 조성 후 수목 및 시설물이 훼손되지 않도록 관리 철저