설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 송파구(공원녹지과)

○ 사 업 명 : 2018년 물을 이용한 친수공간 조성

○ 대 상 지 : 오금동 17-19번지 일대 방이역 1번 출구 양재대로변

○ 사 업 비 : 190백만원(공사비 11, 설계비 179)

○ 심의일자 : 2018. 3. 23.(금)

○ 심의결과 : 조건부 승인(조치계획(안)에 대해서는 우리시 사전협의 진행)

심  의  내  용

○ 자외선·오존 살균처리 시스템(AOP) 및 이물질 제거용 다중스크린 여과기 시스템에 대한 기능(효과), 가격 등에 대하여 재검토(별도 세부논의 진행)

- AOP 시스템의 경우 당초 연출(출수) 배관에 연결하는 것 보다는 (내부)

순환 배관에 연결하여 분수 비가동 시간에도 물 순환 및 살균처리를 통한

저수된 물의 살균효과 제고 등(자외선·오존 농도에 따른 살균효과 포함)

○ 분수형 조형파고라 설치 관련 기초부분 설치(고정) 방법에 대해서는 구조적 안전성 문제 및 수직적 구조물 설치에 따른 경관성 문제 등이 우려되므로 설치 계획 재검토

○ 수경시설 규모(면적 180㎡)에 비하면 설비(노즐 24개) 수준이 과한 것 같으니 설비 규모를 축소하는 방안 검토

○ 기존 의자 6조 철거 후 신규 데크의자 2조 설치에 따른 휴게(편의)공간의 축소 우려가 있으니 의자 추가 설치 및 데크의자 뒷편에 파고라를 추가 설치하는 방안에 대해서도 검토

○ 태양광 안내판(3,100천원/1조) 설치에 대해서는 재검토

○ 사철나무 등 관목류 5종 식재 계획과 관련하여 식재 수종을 1~2종으로 조정하여(단, 식재 수량은 유지) 경관적인 효과 제고

○ 의자, 체육시설 등 신규 설치시 서울우수공공디자인 디자인가이드북 참고

- 사이트 주소 (http://sgpd.seoul.go.kr/)