설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 용산구(공원녹지과)

○ 사 업 명 : 2018년 물을 이용한 친수공간 조성

○ 대 상 지 : 원효로4가 113-59번지 일대 원효대교 북단 녹지대

○ 사 업 비 : 700백만원(공사비 860, 설계비 20)

○ 심의일자 : 2018. 4. 20.(금)

○ 심의결과 : 조건부 적정

심  의  내  용

○ 자외선·오존 살균처리 시스템(AOP)과 별도로 각종 이물질(낙엽 등 부유물

및 기타 오물) 제거용 여과장치에 대한 추가 설치 필요성 검토

○ 동절기 수경시설 비가동에 따른 동파방지 차원에서 수조(pond) 하향구배

(자연배수)를 고려한 설계 반영 검토(수도계량기 주위 동파방지 대책 포함)

○ 자동급수장치(제어) 및 컨트롤판넬 상세도, 분수 수중펌프 양정 명기 보완

○ 분수 수직 높이(4m) 상승시 바람으로 인한 유동차량 운행 지장초래 여부

및 유아, 어린이 등의 인체에 피해를 주지 않는 노즐 압력 검토

○ 파고라, 등의자 등 각종 편의시설이 설치되는 휴게공간에 대하여 편의시설

강화(추가 설치) 방안 검토

○ (야간)이용편의 차원에서 파고라 등이 설치된 휴게공간 주변으로 조명시설

(가로등) 추가 설치 검토

- 현재 도면상 기존 조명시설 3개소중 중앙부 1개소는 노후되어 철거하고

왼쪽 및 오른쪽 각 1개소씩 2개소만 존치하는 계획 관련)

○ 휴게공간(수경시설) 이용자가 인접 도로쪽로 나가지 않도록 예방조치 검토

- 잔디보호책 설치 또는 관목(식재)울타리 조성 등

○ 파고라, 등의자 등 신규 설치시 서울우수공공디자인 디자인가이드북 참고

- 사이트 주소 (http://sgpd.seoul.go.kr/)