설계(공사)심의 요구서

○ 공 사 명 : 2018년 노후마을마당 보수정비 사업

○ 위    치 : 강동구 명일동 304-6(명일골 마을마당)

○ 공 사 비 : 28,250천원

○ 설 계 비 : 1,750천원

구 분	공 종	규 격	단 위	수 량	비 고
철거공	느티나무 제거	R16	주	1
	회양목 제거	H0.3~0.4	주	20
	수목보호벤치 철거	-	개소	1
	수목보호판A 이설	-	개소	1
	수목보호판B 제거	-	개소	1
	체련단련시설A 이설	-	개소	1
	체력단련시설B 이설	-	개소	1
	체력단련시설C 철거	-	개소	1
	콘크리트포장 철거	T100	M2	155.00
	점토블럭포장 철거	T60	M2	25.00
	경계석 철거	150x150	M	75.0
	콘크리트포장 절단	-	M	65.0
식재공	회양목	H0.3xW0.3	주	200
시설물공	체력단련시설D	1780x500x1350	EA	1	관급
	체력단련시설E	1060x1340x1350	EA	1	관급
	수목보호벤치	사각,2400x2400x850	EA	1	관급
	등벤치	1575x510x805	EA	6	관급
	체력단련시설A 재설치	-	개소	1
	체력단련시설B 재설치	-	개소	1
	수목보호판B 재설치	-	개소	1
	목재좌판 설치	-	M	4.0
포장공	인조화강석블럭포장	T60, 불투수	M2	180.0	관급
	화강석경계석	150x150,곡선	M	7.0

○ 공사내역

○ 시의회 소통결과(유선, 이메일 통보 불가)

구 분	성 명	정당 (지역구)	참석여부	의 견	조치계획
공문발송 설명회	송재형	자유한국당 명일1동	○	의견사항 없음

○ 현황사진

명일동 304-6

위치도

전경

현황사진 (포장정비 필요)

현황사진 (노후앉음벽 정비필요, 민원다수)

첨부 : 심의도서 1식