설계(공사)심의 요구서

○ 공 사 명 : 충정시설녹지 보수정비공사

○ 위    치 : 중구 중림동 1046번지 일대

○ 공 사 비 : 76,000,000원

○ 설 계 비 : 3,600,000원

○ 공사내역

구 분	공 종	규 격	단 위	수 량	비 고
1. 철거공	콘크리트포장철거	T200	M2	210
	스틸휀스철거	W1500xH1200	M	40
	경계석철거	150x150x1000	M	22
2. 시설물 및 포장공	목재휀스	W1500xH1200	경간	27	L=40M
	배수트렌치	995x300x32	M	32
	경화마사토포장	T200	M2	210
	녹지경계석	150x150x1000	M	22
3. 식재공	개나리	H0.8	주	2,800
	노루오줌	8cm	본	1,300	36본/M2
	돌단풍	10cm	본	1,000
	맥문동	8cm	본	2,500
	범부채	8cm	본	1,500
	옥잠화	10cm	본	2,000
	꽃무릇	개화구	본	2,500
	식생매트설치	350x500x40	M2	55
	임지정리	-	M2	750
	가지치기	일반전정	주	17

○ 시의회 소통결과

구 분	성 명	정당 (지역구)	참석여부	의 견	조치계획
시행알림	최판술	민주평화당 (중구제1선거구)	○	별도의견 없음	-

○ 현황사진

- 전  경 : 산책로 재정비

- 근  경

- 전  경 : 수목 및 초화류 식재지

- 근  경

- 전  경 : 주택인접지 위험수목 가지치기 및 개나리 식재

- 근  경

첨부 : 심의도서 1식