우리시 의견사항에 대한 조치결과(계획)

구분	우리시 의견사항	사업시행자 조치계획	반영 여부	비 고
1	- (세부)조성계획도(단면도 포함) 누락	- 세부 조성계획도 첨부함	반영	L-013 식재기반 조성도
2	- 법정 조경면적 반영(188㎡ 초과 반영) 오류	- 오류 수정 반영함	반영	변경 전·후 대조표
3	- 옥상녹화 지침 “서울시청 홈페이지-분야별정보-환경-공원녹지-공원자료실-서울시 옥상녹화시스템 설계 및 설계도서 작성지침(13.5)” 참고	- 참고함	반영	-
4	- 사업부지 내 북측 조경계획(가로공원 연계 부분 포함)관련 ▶ 수목 정상생육에 필요한 일조건 등을 고려하여 내음성 수종 선정 식재 방안 검토 - 권고사항 ▶ 특성수로 느티나무, 목련 등2종 82주를 식재 계획한 것과는 별도로 나라꽃 무궁화(홀꽃, 단심계)를 사업부지 내 독립수 형태로 추가 식재하는 방안 검토	- 일조건 등 고려하여 내음성 수종(전나무, 청단풍, 흰말채 등) 식재 계획 반영 - 독립수 형태로 추가 식재토록 (계획)하겠음.	반영	L-010~012 식재계획도
5	- 녹지공간에 설치된 시설물(철재 등)의 도장 색상은 주변의 미관을 해치지 않도록 서울기와진회색 적용 검토	- 녹지공간의 시설물의 도장은 서울기와진회색 계획함	반영	-
6	- 포장설계는 저영향개발(LID) 설계와 도심내 물순환을 고혀하여 투수성 재료(눈부심이 적은 어두운 색상 적용)를 사용하고 경계석 (턱)낮춤 등으로 우수가 녹지로 유입 될 수 있도록 계획 검토	- 눈부심임 적은 투수성 재료 계획함 - 경계석 (턱)낮춤 계획함	반영	-