조건부 승인서(자문결과)

연번	조 건 부 승 인 내 용	비고
1	위험물 저장소 위치 표시 및 명시
2	안전관리조직도 상세히 표시 필요
3	일일점검사항에 대한 기록방법
4	토압식 쉴드 터널공사에 대한 정기안전점검표만 제시(이수가압식 삭제)
5	세그먼트 설치 후 상태점검에 대한 계획 필요
6	현장 공사에 관련된 소음･진동 기준만 제시
7	교통관리계획은 안전관리 측면에서 상세히 제시
8	안전관리비 집행 항목 등 상세히 제시
9	계측관리에 대한 일관된 안전관리 방법제시
10	비상연락망의 경우 1차 연락처 외 2차 연락처까지 명시 ※ 최근 많이 활용하는 SNS도 좋은 방법임
11	당 현장과 관련 없는 불필요한 내용은 삭제
12	가시설(동바리)의 경우 사재가 가장 중요한 역할을 하는 것이므로 시공시 생략되지 않도록 하는 것이 가장 중요함
13	구조계산서 등에 명시된 내용은 가급적 생략할 수 있도록 하는 것이 타당함 (예 : 동바리 안전성계산서 등...)
14	설계변경 등에 따라 첨삭될 내용도 있으므로 다른 보고서와 중복되는 내용은 해당 책자를 참고토록하고, 안전관리계획서는 Binder로 관리 [예:교통소통대책 보고서 참조, 비상시 종합안전대책(도시가스･상수도･한전 등 매뉴얼)참조]