급경사지 분야 안전관리 점검결과 (서울시설공단)

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2014. 4. 30 ~ 5. 7

○ 점검방법 : 2인1조 자체 육안점검

○ 점검반구성 : 총 11명 참여

- 도로관리처 시설팀장외 9명 (도로순찰대 상시점검)

○ 점검대상

- 자동차전용도로 급경사지 중

- 재난관리시스템(NDMS) 등재된 대상 10개소

(양재대로9개소, 언주로1개소)

□ 점검결과 총평

○ 배수시설 상태

- 최근 배수시설 준설 정비를 완료하여 양호한 상태임

○ 낙석방지망 훼손 및 낙석발생 여부 : 특이사항 없음

○ 인장균열 및 침하여부 : 특이사항 없음

○ 급격한 지하수 용출 등의 특이사항은 없음

□ 자체 보완 조치사항

○ 배수로 낙엽적치 및 토사유입은 해빙기 안전점검 조치결과시

기 조치 완료하였음.

○ 터널주변 암반사면에 시공된 녹생토가 일부 흘러내리는 사항은

붕괴 등의 위험 요소는 아니나, 유지관리상 지속적 문제가 될

것으로 판단되므로 시특법 정밀점검 용역 발주시 추가 점검하고

대책 공법을 검토하여

○ 2015년도 예산에 반영하여 조치 할 계획임.

※ 기타 지적사항 없음