도로터널 점검 및 관리 현황

연번	터널명	연장 (m)	상주인력 (명)		비상주 인력(명)	점검내역	관리방법
			주간	야간
1	금호	320	1	0		1) 일일점검 - 기전시설 동작상태 - 방재설비 동작상태 2) 정기점검 - 해빙기대비 - 우기대비 - 여름철대비 - 겨울철대비 3) 취약기간 점검 - 설날대비 - 추석대비 4) 수시, 특별점검 - 태풍, 각종 사고발생 등 ※ 점검자 : 근무자	관리소
2	옥수	165	0	0		1) 일일점검 - 기전시설 동작상태 - 방재설비 동작상태 2) 정기점검 - 해빙기대비 - 우기대비 - 여름철대비 - 겨울철대비 3) 취약기간 점검 - 설날대비 - 추석대비 4) 수시, 특별점검 - 태풍, 각종 사고발생 등 ※ 점검자 : 근무자	금호터널관리소에서 병행점검
3	무지개	255	0	0	기계2, 전기1	1) 일일점검 - 기전시설 동작상태 - 방재설비 동작상태 2) 정기점검 - 해빙기대비 - 우기대비 - 여름철대비 - 겨울철대비 3) 취약기간 점검 - 설날대비 - 추석대비 4) 수시, 특별점검 - 태풍, 각종 사고발생 등 ※ 점검자 : 근무자	통합관리사무소에서 순찰 점검