제 안 요 청 서

사 업 명	2018년 알뜰BIT(버스정보안내단말기) 설치사업-물품구매설치
주관기관	서울특별시(교통정보과)

2018. 2.

담 당	성 명	소 속	전화번호 (팩스번호)	e-mail
	김상곤 이철주	도시교통본부 교통정보과	02-2133-4970,2 (02-2133-4990)	sgkim1@seoul.go.kr leecj@seoul.go.kr

[ 목  차 ]

Ⅰ. 사업개요	1

1. 일반사항	1

2. 추진근거	1

3. 사업범위	1

4. 기대효과	1

Ⅱ. 대상업무 현황	2

1. 개 요	2

2. 업무 주요내용	3

3. BIS 구축 현황	4

Ⅲ. 사업추진 방안	5

1. 추진목표	5

2. 추진전략	5

3. 추진일정	6

Ⅳ. 제안요청사항	7

1. 일반사항	7

2. 공통사항	7

3. 업무내역 및 구성요건	25

4. 2018 알뜰BIT(버스정보안내단말기) 설치사업 내용	28

5. 도입대상 장비내역 및 구성요건	28

6. 알뜰BIT 설치장소 및 위치	30

7. 알뜰BIT 정보연계 및 유지관리방안	30

8. 공동수급 및 협력업체 구성방안	31

9. 공장검수	31

10. 사업관리계획	31

11. 기술인력 운영방법	32

12. 시스템 시험 및 운영요건	33

13. 교육지원 요건	33

14. 기술지원 요건	34

15. 유지보수 요건	34

16. 특별제안	35

Ⅴ. 제안 및 입찰 안내	36

1. 제안안내	36

2. 계약상대자 선정방법	38

3. 입찰서류 및 제안서제출(공고서에 의함)	38

4. 제안서 작성	39

[붙임 1] 정보화사업 용역업체 정보보호 준수사항	42

[붙임 2] 협상에 의한 계약체결 기준	44

[붙임 3] 제안서의 목차 및 작성지침	47

[붙임 4] 제안서의 평가항목 및 배점	48

[붙임 5] 정량적 지표의 평가기준	50

[붙임 6] 정성적 평가 기준	57

[붙임 7] 입찰가격 평점산식	57

[붙임 8] 부정당업자 제재 대상 누출금지 정보	58

[붙임 9] 외주 용역사업 보안특약 조항	59

[별표1] 계약상대자 보안위규 처리기준	60

[별표2] 보안 위약금 부과 기준	62

[별표3] 누출금지 대상정보	62

[표지양식] 기술제안서	63

[별지서식1] 입찰참가 신청서	64

[별지서식 2] 청렴계약이행서약서(표준안)	65

[별지서식 3] 공동수급 표준협정서	68

[별지서식4] 합의각서	71

[별지서식5] 입찰서	72

[별지서식6] 가격제안서	73

[별지서식7] 제안서 일반현황 및 연혁	74

[별지서식8] 최근5년간 사업실적	75

[별지서식9] 프로젝트 참여기술자 조직표	76

[별지서식10] 참여기술자의 자격사항 등 요약	77

[별지서식11] 참여이력 이력사항	78

[별지서식12] 신규직원채용 확약서	79

[별지서식13] 정보시스템 구축운영지침 제19조 관련 서식	80

[붙임10] 알뜰BIT 설치 대상 정류소	81

Ⅰ. 사업개요

1. 일반사항

가. 사 업 명 : 2018 알뜰BIT(버스정보안내단말기) 설치사업 - 물품구매

나. 사업기간 : 착수일 ~ 2018. 8. 30.

다. 사 업 비 : 금 1,200,700,000 원(부가가치세포함)

라. 입찰방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

2. 추진근거

- 2018년 알뜰BIT 설치사업 추진계획

(교통정보과-1161호 / 2018.1.22. 도시교통본부장 방침)

3. 사업범위

3-1 공간적 범위

- 서울시내 가로변시내버스정류소 (운행노선 수 4개 이하 정류소 우선 설치)

3-2 내용적 범위

가. 알뜰 BIT (버스정보안내단말기) 359대 제작 및 설치 (현장조사 440개소)

- 운행노선 수 4개 이하 정류소 중 359개소

다. 기존 알뜰 BIT와의 호환 및 연계 등

4. 기대효과

가. 버스정보격차 해소를 통한 대중교통 대시민 서비스질 향상

나. 설치비용, 성능, 표출노선 수, 이용객 수 등을 고려한 BIT 유형별 설치를 통하여 예산 절감 및 효율적 활용

Ⅱ. 대상업무 현황

1. 개 요

가. 서울시 버스정보시스템(BIS)은 시내버스 차량에 설치된 단말기의 위치정보 신호를 받아 각 정류소별 버스도착정보를 생성하여 다양한 매체를 통해 시민들에게 제공하고 있음

① 차량에 설치된 단말기는 GPS위성으로부터 신호를 받아 위치정보 취득

② 취득한 위치정보와 이벤트 정보(정류소 출발・도착, 돌발, 위반)를 무선통신망을 이용, 교통정보과(Topis) BIS 통신서버로 전송

③ 전송된 정보는 위치정보를 가공, 구간소요시간, 앞·뒤차 시격/이격 등을 산출

④ 가공된 위치정보는 BIS 서버에서 DB구축하여 저장/연산하며, 저장/연산된 정보는 센터운영자, BIS 운영단말 프로그램(버스회사), 차량단말기로 표출 (C/S기반의 모든 응용프로그램은 DB 작업 시 TMax 미들웨어를 활용)

⑤ 버스정보시스템(BIS)이 저장/연산한 버스도착정보는 BIT, 서울대중교통 스마트폰 앱, 인터넷(http://bus.go.kr) 등을 통해 시민에게 정보제공

나. 서울시 가로변 KT 버스정보시스템(KT-BIS)은 교통정보과 통합DB서버와의 연동시스템을 구축하여 가로변 시내버스정류소 2,026(일반형 1,746, 터치형 280)개소의 단말기를 통하여 실시간의 버스도착정보를 시민들에게 제공하고 있음

2. 업무 내용

가. 버스운행정보 연동시스템

- 버스데이터 (노선버스 기반정보 및 실시간 운행정보 등) 표출

나. 버스정보시스템(KT-BIS)

- 연동시스템의 연계정보를 활용하여 정류소 별 실시간 도착정보 제공

- 매체 별 정보제공시나리오에 따라 정보 표출 및 변경된 정류소, 노선 자동 반영

3. BIS 구축 현황

3-1 서울시(교통정보과) BIT 설치 현황

가. 2007.7. ~ 2017.12. : 버스정보시스템(BIS) 확대 구축 연차적 추진

나. 공간적 범위 : BIT 1,379대

다. 내용적 범위

- BIT 1,379대 운영

- 버스정보시스템(BIS) 서버 구축

- 막차정보 제공시스템 개발, 수도권 광역버스정보 제공시스템 개발

- 교통약자 서비스 개발, 마을버스 실시간정보 제공시스템 개발

- 지하철, 광역전철 실시간 운행정보 제공시스템 개발

3-2 KT-BIT(버스정책과) 설치 현황

가. 2013.4. ~ 2014.7. : 2014년 가로변정류소 개선사업

나. 공간적 범위 : 가로변 시내버스정류소의 BIT 2,026대 설치

- 일반형 BIT 1,746대, 터치형 BIT 280대

다. 내용적 범위

- 일반형 BIT 1,746, 터치형 BIT 280대 운영

- 교통정보과 버스정보시스템(BIS) 연계시스템 구축 및 운영

3-3 알뜰-BIT 설치 현황

가. 2016.6. ~ 2018.5. : 2016, 2017년 알뜰BIT 설치사업

나. 공간적 범위 : 가로변 시내버스정류소의 알뜰-BIT 588대 설치

다. 내용적 범위 : 알뜰-BIT 588대 운영

Ⅲ. 사업추진 방안

1. 추진목표

가. 운행노선 수 4개 이하 정류소에 대하여‘알뜰BIT’설치

나. 버스정보안내단말기 설치정류소 확대를 통하여 대중교통 이용시민의 버스정보 이용 편의성 증진 및 대중교통 이용 활성화

2. 추진전략

가. 알뜰 BIT(버스정보안내단말기) 설치 : 신규 359대 (현장조사 440개소)

- 운행 노선수가 4개 이하인 정류소 중 359개소에 설치

나. 안정적 정보표출이 가능한 알뜰BIT 제작

- 옥외에 설치되는 BIT는 눈・비・바람과, 고온・저온의 악조건에서도 항상 안정적인 정보표출이 가능하도록 제작 설치되어야 함

- 알뜰 BIT는 버스정류소표지판의 특성과 버스정보안내단말기의 특성이 반영된 새로운 형태의 장치로 제작되어야 함

- 버스정류소표지판의 특성상 외부구조물 및 디자인의 변형 없이 알뜰 BIT가 제작되어야 함(BIT 표출, 환기, 등을 위한 부분 변경 가능)

- 버스정류소표지판에 불법부착물이 부착되지 않은 방안을 제시해야 함

- 버스정류소표지판 특성상 알뜰 BIT 유지보수가 용이하도록 제품이 제작되어야 함

- 기존 버스정보안내단말기와 설계, 기능, 운영, 유지보수 등을 고려한 차별화 전략을 제시해야 함

다. 버스운행정보 연동

- 서울시 TOPIS와 연동방안 제시

라. 1년 365일, 하루 21시간 이상 운행하는 서울시 버스 특성을 감안하여, 안정적인 전기수전 필수

- 전기 지중인입 및 지지 Pole 설치를 위한 보도굴착·복구가 “보도블록 10계명”, “보도공사 설계·시공 매뉴얼” 등 관련 기준에 따라 정밀 시공되어야 함

	서울특별시					사 업 자
사업관리 및 업무지원					알뜰 BIT 설치 등
- 알뜰BIT 설치사업 총괄 - 알뜰BIT 설치장소 선정 - 기술지원, 기술평가 위원회구성 및 평가 - 감리·관리·감독 및 구청협의 업무 - 공장검수 및 준공검사 - 기타 주관부서가 수행할 필요가 있는 업무					- 사업진도 및 인력관리 - 업무분석 및 알뜰BIT 분석, 설계, 구현, 테스트 - 유지보수 및 장애처리 / - 세부추진 실적보고 - 사용자‧운영자 교육 및 기술이전 - 기타 계약상대자가 수행할 필요가 있는 업무 등

3. 추진일정

기 간 내 용		’18.4월	’18.5월	’18. 6월	’18. 7월	’18. 8월
사 업 계 약 및 설계(조사포함)
버스정보 안내단말기 (BIT)설치	보도 굴착·복구 (필요 시)
	물품구매 및 제작
	설 치
	시범/시험운영

Ⅳ. 제안요청사항

1. 일반사항

가. 본 제안요청서는 서울시 '2018 알뜰BIT(버스정보안내단말기) 설치사업'으로 버스정보안내단말기(BIT) 설치에 관한 제안 요청임

나. 제안서에는 사업계획과 제안요청 제반 사항에 대한 계약상대자의 ‘서울시 2018년 알뜰BIT(버스정보안내단말기) 설치사업’의 추진방안과 추진전략, 추진계획 등을 구체적이고 명확하게 제시하여야 함

다. 제안서에는 본 사업에 대한 내용을 이해하여 전체적인 알뜰BIT(버스정보안내단말기) 제작·설치 및 기능 개선 방안과 함께 본 제안요청서에 기술되지 않았어도 사업을 추진하는데 있어 필수적이라고 판단되거나 추가해야 할 사항이 있을 경우 추진방안과 제안업체의 역할을 명확히 제시하여야 함

2. 공통사항

2-1 일반사항

가. 본 사업의 수행 및 관리는 「서울시 프로젝트 관리방법론」을 준용하여야 하며, 방법론의 적용범위는 서울시와 계약상대자의 협의에 의해 결정함

나. 사업수행계획서 제출시 「서울시 프로젝트관리방법론」을 준용하여 , 서울시와 협의 후 테일러링 내역서를 포함 제출하여야 함

다. 사업 전반에 대한 위험요소, 위험관리지표 등 분석 후 대응 전략 등이 포함된 위험관리 계획을 제시하여야 함

라. 계약상대자는 사업추진, 품질보증, 협력업체 관리 등 전체적인 사업관리에 대한 책임을 져야 함

마. 본 사업의 수행과정에서 발생하는 제반 안전사고의 책임 및 행정적, 기술적 제반비용과 문제처리는 계약상대자가 부담하여야 함

바. 당해 계약에 따른 계약목적물에 대한 지식재산권은 발주기관과 계약상대자가 상호협의(공동소유 등)하여 정한다.

사. 전산망보안관리규정에서 정하는 바에 따라 계약상대자는 사업에 참여하는 인원에 대한 사전 보안 승인을 받아야 함

아. 계약상대자는 「정보화사업 용역업체 정보보호 준수사항[붙임1]」과 「외주 용역사업 보안특약 조항[붙임9][별표1~3]」을 준수하여야 하며, 보안사항의 누설로 인한 문제 발생 시 계약상대자는 민․형사상 모든 책임을 진다. 또한‘부정당업자 제재대상 누출금지정보[붙임8]’를 누출 시, 지방계약법 시행령 제92조 제19호에 의거하여 부정당업자의 입찰참가자격을 제한 함

자. 사업관리 및 내부 규정 준수

- 선정된 제안사는 사업 진행 시 각종 보고 및 제출자료를 서울시 정보화사업관리시스템을 통해 관리해야 하며, 사업진행 관련 서울시 규정을 준수해야 함

- 선정된 제안사는 사업 착수 후 “EA관리, 정보화사업관리시스템, 데이터관리시스템, 보안, 하도급 절차”등에 관한 교육을 반드시 이수해야 함

(서울시 정보화사업관리시스템의 도움방 자료실에 탑재된 사업추진관련 가이드 및 매뉴얼 확인 후 사업별 프로젝트 자료실에 이수사항 등록)

- SW 개발 및 유지보수사업은 웹관련 표준, Secure Coding을 포함한 코딩표준, DB 설계 표준 등을 반드시 준수해야 하며, 최종검수 이전에 정보화사업관리시스템의 내부평가에 의한 검증 작업을 실시해야 함

차. EA 현행화 의무

- 본 사업 결과와 서울시 EA관리시스템에서 관리하고 있는 정보의 내용이 다를 경우(즉, 변경이 있을 경우) 이에 대한 현행화 자료를 EA총괄부서(정보기획담당관)에서 제공하는 포맷에 따라 사업종료 이전에 서울시 정보화사업관리시스템에 등록해야 함

- 본 사업이 “형상관리시스템”의 구성정보(CMDB)를 변경시킨 경우, 이에 대한 구성항목(CI)을 구성정보 담당자(정보기획담당관)에게 제출해야 함

2-2 사업보고 및 제출서류

가. 착수․중간․완료보고를 실시할 수 있으며, 보고회 일정과 장소 등 세부사항은 서울시와 협의하여 결정

나. 착수보고․중간보고․완료보고 시 작성하여야 할 산출물의 종류와 제출부수는 쌍방의 합의하에 조정할 수 있으며 제안 시 산출물을 추가로 제시할 수 있음

다. 계약상대자는 계약체결 후 10일 이내에 사업수행계획서(프로젝트 관리자 이력서, 서약서 등 포함)를 발주자에게 제출하여야 하며, 이때 서울시는 필요시 내용의 보완을 지시할 수 있으며 제안사는 이에 응하여야 함

라. 사업완료시 제출서류는 최종완료보고서, 운영지침서, 기타 사업과 관련하여 생산된 일체의 자료(문서 및 파일)를 포함

2-3. 목표시스템 구성

가. 현재 운영 중인 상용SW와 응용프로그램이 동일하게 운영되어야 함

나. 기존 TOPIS_BIS(버스정보시스템) 및 기존 알뜰 BIT 588대와 연계 구축되어야 함

2-4. 구축 범위

가. 목표시스템 구축범위

구 분	목표시스템	비 고
알뜰BIT (버스정보안내단말기) 설치	▪ 알뜰BIT(버스정보안내단말기) 359대 제작·설치 - 기존 TOPIS-BIS 및 기존 알뜰 BIT 588대와 연계 구축 - 버스표지판 철거 및 알뜰BIT 설치 및 테스트 포함 ▪ 알뜰BIT(버스정보안내단말기) 359대 현장테스트

나. 기본요건 요약

구 분	설 명		요 구 사항 수
시스템 장비구성 (ECR, Equipment Composition Requirement)	목표시스템의 구성을 위해 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등의 도입 장비 내역 등 시스템 장비 구성에 대한 요구사항		2
기능요구사항 (FUR, Functional Requirement)	목표시스템이 반드시 수행하여야 하거나 목표시스템을 이용하여 사용자가 반드시 할 수 있어야 하는 기능 (동작)에 대해 기술한 것		2
성능요구사항 (PER, Performance Requirement)	목표시스템이 특정 기능을 얼마나 빠르게, 얼마나 멀게, 얼마나 크게, 얼마나 많이 수행해야 하는지에 대한 요건을 기술한 것		-
보안요구사항 (SER, Security Requirement)	정보 자산의 기밀성과 무결성을 위해 목표시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 요건을 기술한 것		1
품질요구사항 (QUR, Quality Requirement)	목표시스템이 가져야 하는 품질 항목, 품질 평가 대상 및 목표 값에 대한 요구사항을 기술한 것		5
인터페이스요구사항 (SIR, System Interface Requirement & UIR, User Interface Requirement)	목표시스템과 외부 세계 사이를 연결하는 시스템 인터페이스와 사용자 인터페이스에 대한 요건을 기술한 것	시스템 인터페이스	-
		사용자 인터페이스	-
데이터 요구사항 (DAR, Data Requirement)	목표 시스템의 서비스에 필요한 DB 설계 등 데이터를 구축하기 위해 필요한 요건을 기술한 것		-
시스템 운영 요구사항 (SOR, System Operation Requirement)	목표시스템의 시험 운영 및 정상 운영을 위한 시스템적인 조건, 조직, 보안대책 등을 기술한 것		5
제약사항 (COR, Constraints)	기능, 비기능, 인터페이스, 데이터 요구사항 외에 시스템을 구축하기 위해 필요한 제약 및 요건을 기술한 것		5
프로젝트관리-PMR (Project Management Requirement)	프로젝트의 원활한 수행을 위한 관리방법 및 추진단계별 수행방안에 대한 요구사항		4
프로젝트 지원 요구사항 (PSR, Project Support Requirement)	앞서 제시한 요건 외에 프로젝트 수행 및 향후 지원을 위해 필요한 요구사항으로 표준화, 교육지원, 기술지원, 하자․유지보수, 프로젝트 팀원 요구사항 등이 해당함		18
공사 요구사항-ENR (Engineering Requirement)	전산실 공사, 네트워크 공사 등 공사와 관련된 요구사항		2
합 계			44

2-5. 기본요건

가. 시스템 장비구성 요구사항

요구사항번호

ECR-001

요구사항 명

알뜰BIT(버스정보안내단말기) 일반사항

요구사항 분류

기능요구사항

상세

설명

정의

알뜰BIT(버스정보안내단말기)에 대한 일반사항

세부

내용

1. 일반사항

◦ 본 사업에 도입되는 단말기의 최종 규격 및 선정은 서울시와 협의하여 결정하여야 하며, 최소 수량과 규격 이상을 제안하여야 함

◦ 기존의 서울시 버스정류소의 표준 표지판 디자인을 따르되 안전한 운영 및 도시미관과 어울림을 고려하도록 함

◦ 디자인을 변경하여 제안할 경우 실제 현장에 제작, 설치되는 모든 단말기는 「서울특별시 디자인위원회」심의를 거쳐 확정되며, 심의에 필요한 모든 제반 비용 등은 계약상대자가 부담하여야 하여야 하며 디자인의 소유권은 서울시에 있음

◦ 본 사업에 도입되는 단말기는 현장 적용하기에 앞서 사전에 (LED CHIP, 모듈제작 및 주요공정에 대하여) 서울시(감리원)와 세부 사항에 대해 협의를 완료된 후, 현장에 적용하여야 함

◦ 디자인을 변경하여 제안할 경우 단말기 구조물과 관련해서 반드시 서울시(감리)와 협의하여 진행하여야 하며, 구조물에 대한 안전성 확보가 선행되어야 하므로 토목구조기술사에게 구조 검토를 받은 후에 구조물(디자인, 규격 등)을 제안하여야 함

2. 단말기 최소 수량(규격 등)

◦ 알뜰BIT(버스정보안내단말기) : 총 359대

최 소 규 격	형식	수량	비고
3단 6열(FULL COLOR 64mm) 이상	표지판 일체형	359대
단말기 구조물 (서울시 시내버스정류소 표준형 표지판)	-	359개	기존버스표지판 활용

※ 위 사항은 최소 수량 및 규격이며, 해당 수량 및 규격 이상을 제안하여야 함

※ 단말기 구조물의 경우 기존버스표지판 활용이며 표지판 규격과 다른 BIT외함을 만들 수 없음

※ 시내버스정류소 표지판이 없는 경우 신규제작

요구사항번호

ECR-002

요구사항 명

알뜰BIT(버스정보안내단말기) 최소사양

요구사항 분류

기능요구사항

상세

설명

정의

알뜰BIT(버스정보안내단말기)에 대한 최소사양

세부

내용

◦ 본 사업에 도입되는 모든 단말기의 사양은 아래 표의 최소 요구사항을 만족하여야 하며, 최소 요구사항 이상을 제안하여야 함

순번	구 분	최 소 사 양
1	외함 (서울시 시내버스정류소 표준형 표지판)	1. 규 격 : 높이 3,340mm 가로 520mm 2. 재 질 : 알루미늄(재질 변경 시 발주처 협의) 3. 도 색 : 기와진회색, 분체도장, 도장두께 32[eqn: mum]이상 4. 외함 보호 장치 : 강화유리 5mm 5. 기 타 : 방수, 방열, 방진, 진동, 혹서기/혹한기 대비
2	주제어부 (Main Board) (PC타입 또는 임베디드 타입 제안 가능)	1. PC 타입 - CPU : Quad Core 1GHz 이상 - Memory : 1GB 이상 - 보조저장장치 : 16GB 이상 2. 임베디드 타입 - CPU : ARM9 이상 - Memory : 128MB 이상 - 보조저장장치 : 128MB 이상 3. 기타(제안사 제안) : I/O PORT, OS, Audio 등
3	디스플레이 (Module)	1. LED Module 128 × 64mm (3단6열 이상) 2. 해상도 : 96 × 32 이상, 휘도 : 3500cd/[eqn: m ^{2}] 이상
4	서브보드 (RTU)	1. 온도, 습도, 팬동작, 도어(외부충격) 센서 정보 제공 2. 원격모니터링 및 제공 ※ BIT와 RTU간 정보교환에 관한 통신규칙은 서울시가 제공하는 표준프로토콜 적용
5	통신망	1. 무선(LTE)망
6	파워서플라이(LED)	1. 정격용량 300W, 2.입력전압AC220V/ 출력전압5v
7	파워서플라이(PC)	정격용량 36W, 2.입력전압AC196~264V/ 출력12v
8	누전차단기	1. 220v, 20A, 2.5KA
9	전원용서지보호기	2p, 40kA
10	기타(제안사 직접 제안)	1. 외부충격(파손) 및 장애 모니터링 방안 2. 냉각팬, 스피커, 전원콘센트, 전원단자대 등

◦ 알뜰BIT 규격은 반드시 제안요청서에 제시된 사양 동등 이상의 규격으로 BIT는 단면을 기본으로 각각 세부 규격을 산정하고, 명확한 근거를 제시하여야 함

◦ 알뜰BIT의 경우 LED, Full Color(64mm) 단면형 최소사양 이상으로 3단6열을 선택제안이 가능함

- 단말기 사양(Full Color, 단면(LED) 등) 상세 제시

- 제안요청서에 제시된 사양 동등 이상의 규격을 제시할 경우 그 부분에 대한 사양을 명확하게 제시하고 사양별 산정근거를 제시하여야 함

- 정류소별 지역적, 환경적, 노선 수, 이용자 수 특성분석에 따른 단말기 디자인 제시와 이에 따른 단말기 모듈의 단수와 열 조정이 가능하며, 조정시 명확한 근거제시

- 정보 제공을 위한 정류소 표시기 내 네트워크 구성 현황을 제시하고 반영

나. 기능요구사항

요구사항번호		FUR-001
요구사항 명		알뜰BIT(버스정보안내단말기) 운영 프로그램 개선
요구사항 분류		기능요구사항
상세 설명	정의	알뜰BIT(버스정보안내단말기) 운영프로그램은 반드시 기존의 TOPIS-BIS 단말기(BIT)와 연계하여 효율적으로 유지/관리되도록 제공
	세부 내용	1) 서울 버스정보시스템 “정류소단말기(BIT) 통신프로토콜설계서” 준수 2) 버스도착정보 수신 및 표출 3) 정류소단말기 제어

요구사항번호		FUR-002
요구사항 명		버스운행정보 연동
요구사항 분류		기능요구사항
상세 설명	정의	버스운행정보 연동시스템 구현을 통한 정적/동적 서비스 제공
	세부 내용	- 기반정보와 실시간 도착정보 기능을 제공하여야 함 - 서울시 차세대 BMS/BIS 프로토콜 정의에 따라 시스템이 구현되어야 함

다. 성능요구사항 : 없음

라. 보안요구사항

요구사항번호		SER-001
요구사항 명		보안지침 준수
요구사항 분류		보안요구사항
상세 설명	정의	보안을 고려한 프로그램 설계 및 코딩
	세부 내용	- 응용프로그램 개발 시 보안취약점이 내재될 가능성이 있으므로 개발 단계부터 보안을 고려한 프로그램 설계 및 코딩을 실시하여야 함

마. 품질 요구사항

요구사항번호		QUR-001
요구사항 명		품질관리 일반사항
요구사항 분류		품질 요구사항
상세 설명	정의	품질관리 준수사항 일반사항
	세부 내용	- 품질관리 조직과 운영절차를 구체적으로 제시하고 준수하여야 함 - 품질활동의 제반절차 및 산출물을 명시한 품질관리계획을 제안서 및 사업 수행계획서에 상세하게 기술하여야 하며, 이에 근거하여 체계적이고 효과적인 프로젝트 진행을 위하여 사업기간동안 품질관리 조직을 통해 품질보증활동을 수행하고 결과물을 제출하여야 함 - 품질 또는 성능상의 문제 발생 시 부하 테스트 및 분석결과를 제시하고 개선 - 본 과업범위 외의 요인(운영서버 등 정보자원 등)으로 인해 사업 결과에 영향이 있거나 예상되는 경우 원인과 해결방안을 발주기관에 제시하여 위험요소를 최소화 하거나 문제가 해결될 수 있도록 적극 협조하여야 함

요구사항번호		QUR-002
요구사항 명		기능 구현 정확성
요구사항 분류		품질 요구사항
상세 설명	정의	요구사항
	세부 내용	- 시스템은 제공되기로 한 요구사항을 모두 제공하며, 초기 협의한 요구사항에서 변경관리 절차를 통해 승인을 획득한 요구사항을 최종 baseline으로 간주함 - 제공되기로 한 요구사항을 제공하는지 여부는 각 기능 요구사항의 검증(테스트) 활동을 통해 평가함 - 기능구현정확성은 사용자가 직접테스트 수행기간에 테스트를 수행, 평가함

요구사항번호		QUR-003
요구사항 명		신뢰성
요구사항 분류		품질 요구사항
상세 설명	정의	시스템 관리/운영
	세부 내용	- 시스템은 통상적인 업무시간 동안 가용성을 보장하여야 함. - 실시간 처리 시, 오류가 발생하는 즉시 사용자에게 관련 메시지를 공지

요구사항번호		QUR-004
요구사항 명		결함 발생률
요구사항 분류		품질 요구사항
상세 설명	정의	시험운영
	세부 내용	- 24시간 서비스 특성을 감안하여 시험운영 기간 동안 결함이 없어야 함

요구사항번호		QUR-005
요구사항 명		이해 용이성
요구사항 분류		품질 요구사항
상세 설명	정의	기능 및 인터페이스 정보 제공
	세부 내용	- 사용자 및 관리자가 시스템을 쉽고 편하게 사용할 수 있도록 하기 위해 [기능, 인터페이스]에 다음과 같은 정보가 제공되어야 함 - 기능 이해도 : 시스템에서 제공하는 모든 기능에 대해 사용자매뉴얼에서 정보를 제공해야 함 - 인터페이스 이해도 : 시스템에서 제공하는 인터페이스 기능과 방법을 관리자 매뉴얼에 포함해야 함

바. 인터페이스 요구사항 : 없음 / 사. 데이터 요구사항 : 없음

아. 시스템운영 요구사항

요구사항번호		SOR-001
요구사항 명		운영 일반
요구사항 분류		시스템운영 요구사항
상세 설명	정의	응용프로그램의 운영/관리
	세부 내용	- 주계약상대자는 응용프로그램 운영, HW, SW, 네트워크 등 인프라 관리 총괄, Help desk 운영 및 관리 등을 담당함 - 통신망 계약상대자와 긴밀한 연락체제를 유지하여 네트워크 장애발생시 신속히 조치하도록 하며, 항상 네트워크가 최선의 상태를 유지하도록 조치함

요구사항번호		SOR-002
요구사항 명		안정화 활동
요구사항 분류		시스템운영 요구사항
상세 설명	정의	안정화 활동
	세부 내용	- 목표시스템 가동 이후, [3개월 동안] 안정화 활동 수행 * 안정화 활동이란, 【일별 가동상태 모니터링 및 기록, 예방점검 활동실시, 운영 유지보수 인력 교육, 자체 헬프데스크 운영 및 비상연락체제 가동, 개발자원 이관 및 기술지원】을 의미함

요구사항번호		SOR-003
요구사항 명		장애관리 및 백업
요구사항 분류		시스템운영 요구사항
상세 설명	정의	시스템 장애처리
	세부 내용	- 과업 종료 후 12개월간 시스템 이상발생 혹은 장애접수 후 4시간 이내에 보수가 가능하도록 유지보수 요원의 신속한 대응이 이루어져야 함 - 장애발생 시 원인분석 및 복구 등 즉각 조치가 가능하도록 기술지원부서, 전문 인력 및 예비제품 확보 - 시스템 관리 담당자를 지정하고 주기적으로 시스템 모니터링, 백업/복구 및 작업관리 실시 - 장애조치 완료 후에 처리사항에 대한 철저한 기록관리 수행

요구사항번호		SOR-004
요구사항 명		시험운영
요구사항 분류		시스템운영 요구사항
상세 설명	정의	시험방안 수립 등
	세부 내용	- 주계약상대자는 대상 업무별 단위시험, 통합시험, 시스템시험, 성능시험 등에 대한 시험 방안을 수립하고, 문서화하여 결과 산출물로 제시하여야 함 - 개발초기부터 구축완료까지 지속적인 테스트 실시, 테스트 결과 모니터링 및 테스트 결과를 지속적으로 반영해야 하며, 시스템 구축이 완료되면 통합시험 및 서험운영계획서를 제출하여야 함

요구사항번호		SOR-005
요구사항 명		복구 및 대응 방안
요구사항 분류		시스템운영 요구사항
상세 설명	정의	시스템 장애 발생시, 복구 방안
	세부 내용	- 시스템 장애 발생시, 복구 방안을 문서화하여 결과 산출물로 제시하여야 함 - 발생 가능한 장애요소들을 유형별로 구분하여 제시하고, 유형별 대처방안을 문서화하여 결과 산출물로 제시하여야 함

자. 제약사항

요구사항번호		COR-001
요구사항 명		시스템 구조 설계
요구사항 분류		제약사항
상세 설명	정의	기존시스템의 네트워크 연결구성(토폴로지)을 고려하여 구조 설계
	세부 내용	- 기존 구축되어 있는 현행시스템 구조 및 전체 표준과 호환성, 시스템 분산설계, 데이터 유형, 프로세스 환경 유형, 사용자 유형, 시스템 간 물리적 네트워크 연결구성(토폴로지)을 고려하여 구조 설계가 이루어져야함

요구사항번호		COR-002
요구사항 명		사업관련 공통 규정 준수
요구사항 분류		제약사항
상세 설명	정의	서울시 정보화사업 추진 시 준수하여야 할 규정
	세부 내용	□ 사업 추진 시 『행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정자치부 고시)』, 『서울시 정보화사업추진절차에 관한 규칙』 및 『서울시 정보화사업 관리지침』에 규정된 사항을 준수하여야 함 □ 개인정보를 처리함에 있어 『공공기관의 개인정보보호에 관한 법률』 등 관련법규 및 규정을 준수하여야 하며, 『공공기관 개인정보 노출방지 가이드라인』을 적용하여야 함 - 개인정보 열람이 접근 이력 기록 및 필요시 사유 입력 - 개인정보 열람에 대한 이력관리 통계 또는 조회 화면 제공 - 개인정보 중 고유 식별정보에 대한 암호화 - 관련된 정보의 접근, 열람, 저장 등의 모든 로그를 저장 관리 □ 사업 추진 기간 내 적용 법령 및 규정, 적용 표준 등에 변경사항 발생 시 반영하여 사업 추진하여야 함. ※ 변경 사항의 적용시점을 고려하여 발주기관과 협의하여 적용

요구사항번호		COR-003
요구사항 명		사업관련 공통 기술표준 준수
요구사항 분류		제약사항
상세 설명	정의	사업 추진 시 준수해야 할 공통 기술표준
	세부 내용	- 공공 SW사업 및 서울시 정보화사업 기술표준을 준수하여야 하며, 제안서에 “행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축운영지침(행정자치부 고시)”에 의한 기술적용계획표를 작성ㆍ제출하여야 함 - 선정된 제안사는 사업수행계획서 작성 시 기술적용 사항에 관해 서울시와 협의·확정 후, 기술적용계획표를 작성하여 사업수행계획서에 포함하여야 하며, 사업 추진 시 사업수행계획서 기술적용계획서에 따라 기술을 적용하고, 최종 기술적용결과에 대해 사업완료시 기술적용결과표를 작성하여 제출하여야 함 - SW 개발 및 유지관리 사업은 웹관련 표준, Secure Coding을 포함한 코딩표준, DB 설계 표준 등을 반드시 준수해야 함 - 가능한 S/W를 모듈화하여 시스템 갱신이 용이하도록 개발하여야 함

요구사항번호		COR-004
요구사항 명		서울시 정보기술아키텍처(EA) 현행화 의무
요구사항 분류		제약사항
상세 설명	정의	서울시 EA아키텍쳐 현행화를 위한 EA현행화 산출물 제출 및 현행화 지원 의무
	세부 내용	- 제안사는 본 용역결과를 EA산출물로 작성하여 사업종료(검수) 이전에 제출하여야 함. - EA산출물은 EA총괄부서(정보기획담당관)에서 제공하는 표준화된 양식으로 작성 하며 서울시 정보화사업관리시스템에 등록 후 확인받아야 함. - 본 사업결과와 서울시 EA관리시스템에서 관리하고 있는 정보의 내용이 다를 경우(즉, 추가(수정, 삭제) 또는 신규추가 사항이 있는 경우) 해당 내용은 EA산출물에 모두 명시되어야 하며 이에 대한 현행화가 완료될 수 있도록 사업부서(사업담당자)를 지원하여야 함.

요구사항번호		COR-005
요구사항 명		용역업체 정보보호 및 보안준수
요구사항 분류		제약사항
상세 설명	정의	서울시 정보화사업 참여업체 정보보호 준수 및 보안특약 조항
	세부 내용	- 계약상대자는 과업내용과 관련하여 문서․인원․장비 등에 대한 관리적․물리적․ 기술적 보안대책을 강구하여야 하며, 대표자(협력업체 포함)의 보안각서 및 용역참여자의 보안각서를 제출하고, 보안관리 책임자를 지정하여 그 내역을 보안각서와 함께 제출하여야 함. - 계약상대자는 [붙임9] “정보화사업 용역업체 정보보호 준수사항”을 준수하여야 함 - 계약상대자는 [붙임10] “외주 용역사업 보안특약 조항”을 준수하여야 함 - 계약상대자는 과업에 대한 하도급 계약을 체결할 경우 본 사업계약 수준의 정보보안 관리 및 비밀유지 조항을 하도급계약서에 포함하여야 함
산출정보		- 사업추진 보안대책, 대표자(협력업체 포함) 보안서약서, 보안관리책임자 지정 내역서, 용역참여자 보안서약서, 비밀유지계약서(필요시) - 업무인수인계 자료관리대장(지속적 서명 관리 후 사업 종료 시 제출) - 최종산출물에 대한 보안취약점 점검 및 조치결과서(필요에 따라 협의 후 정함) - 문서, 인원, 장비 등에 대한 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 <제안서에 기재> - 누출금지 대상정보에 대한 보안관리계획<제안서에 기재> - 용역 종료 시 자료인수인계 대장(최종본, 회수 및 삭제확인 포함), (증빙사진 포함), 대표자 보안확약서 등

차. 프로젝트 관리 요구사항

요구사항번호		PMR-001
요구사항 명		성과지표 설정관리
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
상세 설명	정의	당해 계약의 성공적 추진 척도 제시
	세부 내용	- 본 계약 추진의 성과측정을 위한 성과지표를 제시하여야 하며, 성과지표는 본 사업의 추진 배경 및 목적을 이해하고 작성하여야 하며, 객관적이고 정량적인 지표로 계량화 되어야 함. - 제시된 성과지표는 발주기관의 사업 성과지표를 고려하여 발주기관과 최종 협의 확정 한 후 사업수행계획서에 명시하여야 함. - 성과달성을 위하여 노력하여야 하며, 발주기관은 사업 추진 중 중간점검을 위하여 성과지표에 의한 측정결과를 요구 할 수 있으며, 발주기관의 요구를 받은 경우에는 성과측정결과서(중간점검용)을 제출하여야 함. - 사업(계약) 종료 시에 제시된 성과지표에 의한 성과측정을 실시한 후 성과측정 결과서(최종)를 제출하여야 함.

요구사항번호		PMR-002
요구사항 명		서울시 정보화사업 추진절차 준수
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
상세 설명	정의	프로젝트관리(추진)시 서울시 정보화사업 추진 절차 준수 조건
	세부 내용	- 『서울시 정보화사업추진절차에 관한 규칙』,『서울시 정보화사업관리지침』등에 따라 사업을 추진하여야 함. - 사업 착수 시 ‘EA관리, 정보화사업관리시스템 활용, 보안 및 하도급 절차’ 등 서울시 정보화사업 추진 시 준수사항 등에 관한 교육을 실시(이수)하여야 함. ※ 교육자료 및 교육이행확인서(서식)은 ‘정보화사업관리시스템’ 자료실 참조

요구사항번호		PMR-003
요구사항 명		서울시 EA정보 현행화 의무 준수
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
상세 설명	정의	서울시 EA관리시스템 등록정보 현행화에 관한 사항
	세부 내용	□ 본 사업결과를 ‘EA현행화산출물’로 작성하여 사업종료(검수) 이전에 제출하여야 함. - ‘EA현행화산출물’은 EA총괄부서(정보기획담당관)에서 제공하는 표준화된 양식으로 작성 하며 서울시 정보화사업관리시스템에 등록 후 확인(검증)받아야 함. ※‘EA현행화산출물’ 서식은 ‘정보화사업관리시스템’ 자료실에서 다운로드 - ‘EA현행화산출물’로 작성된 산출물은 ‘사업담당자’ 협조하에 ‘서울시 EA콜센터’(T2133-1234)를 통해 확인(검증)받아야 하며, 서울시 EA관리 기준에 맞지 않는 경우 수정하여 재확인(검증)받아야 함. ※최종 검증된 사업은 ‘EA현행화 산출물 검증 확인서’ 발급 □ 사업정보 및 유지관리정보(사업비 포함) 등은 물론 본 사업 추진으로 서울시 EA관리시스템에서 관리하고 있는 정보의 내용이 달라지는 경우(즉, 추가(수정, 삭제) 또는 신규추가 사항이 있는 경우) 해당 내용은 EA산출물에 모두 명시 되어야 하며 이에 대한 현행화가 완료될 수 있도록 사업부서(사업담당자)를 지원하여야 함.

요구사항번호		PSR-004
요구사항 명		프로젝트관리 방법론 준용 등 사업관리 요건 준수
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
상세 설명	정의	서울시 프로젝트관리방법론 및 SW개발 및 유지보수 방법론 준용에 관한 사항
	세부 내용	□ 『서울시 프로젝트관리방법론』을 준용하여 프로젝트를 관리하고, SW 개발 및 유지보수 사업의 경우『서울시 SW개발 및 유지보수 방법론』을 준용하여 사업을 수행하여야 하며, 다음의 사항을 준수하여 사업을 관리하여야 함. - 사업 착수 전 : 제안요청서 및 과업지시서를 기반으로 발주기관과 협의하여 방법론을 준용하여 ‘프로젝트관리 산출물’, ‘SW개발 및 유지보수’산출물, 기타 계약관련 산출물을 확정한 후, 서울시 정보화사업관리시스템의 ‘사업수행’ 메뉴를 통해 관리대상산출물(테일러링 내역서)을 등록하여야 함. ※ 확정시 관리대상산출물 등록 후 다운로드 하여 사업수행계획서에 첨부 - 사업 수행 시 : 서울시 정보화사업관리시스템의 ‘사업수행’ 메뉴를 통해 관리대상 산출물의 등록(제출관리)하여야 하며, 각종 회의록, 보고, 변경관리, 이슈관리 사항 등의 경우에도 시스템을 통해 등록관리 하여야 함. □ 위험관리, 품질관리, 일정관리, 자원관리, 형상관리 등 프로젝트 관리 방법론을 통한 체계적인 사업 관리 방안을 제시하여야 함. □ 프로젝트의 목표관리, 진도관리, 변경관리, 프로젝트 수행 과정상에서의 문제점 및 위험요소 등 사업수행상태와 산출물을 평가•관리하기 위해 정기 또는 비정기적으로 수행하는 검토 및 보고체계를 계획(프로젝트 상태 검토 계획 (발주자와의 합동 검토 방안 포함) 제출)하여 사업수행계획서에 포함하여야 함. □ 계약상대자는 용역수행에 대한 업무추진 진행사항을 일간/주간/월간(※협의조정 가능) 단위로 작성하고, 중요사항이 발생한 경우에는 즉시 보고하여야 함 □ 계약상대자는 과업수행 내용을 기록 유지하여야 하며, 발주기관의 요구가 있을 경우에는 이를 제출하여야 함

카. 프로젝트 지원 요구사항

요구사항번호		PSR-001
요구사항 명		사업수행조직 구성
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
상세 설명	정의	단계별 인력투입계획 및 역할 등을 제시
	세부 내용	- 본 사업을 수행할 추진조직, 인력구성 및 프로필과 단계별 인력투입계획 및 역할 등을 제시하여야 하고, 특히 PM, PL의 경우는 투입 인력의 기술수준을 상세하게 제시하여야 하며, 인력은 서울특별시 동의 없이 계약상대자 임의로 변경할 수 없음 ① 사업수행책임자(PM)는 반드시 주관계약상대자 소속이어야 함 ② 특별한 사유가 없는 한 인력교체는 불가하며, 불가항력 사유로 인력교체 필요 시 인력교체 1개월 전에 대체 인력을 투입하고 승인을 받아야 하며, 인력 교체기간 동안 발생하는 업무의 안정화 및 품질저하 방지대책 제시 - 본 사업은 컨소시엄 구성을 허용하며, 구성업체간 업무분담(역할)과 협력방안을 상세히 제시 - 프로젝트 추진일정에 따른 인력 투입계획(발주기관 투입인력 감안) 제시 - 추진조직 외에 본 사업을 성공적으로 수행할 수 있도록 지원 또는 자문 조직의 구성을 제시할 수 있음

요구사항번호		PSR-002
요구사항 명		업무협조체계
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
상세 설명	정의	효율적인 사업수행
	세부 내용	- 통합발주 사업과 분리발주 사업간의 시스템 연동 등 사업추진에 있어 문제 발생 시 공동책임 및 사업간의 협의․조정 등을 위해 구성한 분쟁조정협의 회의 결정을 따르겠다는 제안사(컨소시엄사 포함)의 대표이사 확약서를 제출 - 책임관계 명확화 등을 위해 상호협약 계약을 체결하되, 서울특별시의 승인을 득해야 함 - 효율적인 사업수행을 위하여 사업수행자 작업 장소는 분리발주 계약상대자와 협의하여 동일 장소에서 추진함

요구사항번호		PSR-003
요구사항 명		사업수행 일반
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
상세 설명	정의	주관계약상대자 준수 사항
	세부 내용	- 구매요구 기기 등의 설치과정에서 발생하는 제반 안전사고 책임 및 행정적, 기술적 제반 비용과 문제처리는 주관계약상대자가 부담함 - 주관계약상대자는 구매요구 물품 납품 시 원소유자의 저작권을 침해하지 아니하는 제품을 납품하여야 하며 제반 S/W, H/W의 설치․운용․관리 등에 필요한 매뉴얼을 5부 이상 제출하여야 함 - 모든 S/W는 최신판으로 제공해야 하고 무상이식 하여야 함 - 모든 소프트웨어는 한글 매뉴얼을 납품하여야 함

요구사항번호		PSR-004
요구사항 명		사업수행 일반
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
상세 설명	정의	사업수행계획 등
	세부 내용	- 선정된 계약상대자는 계약일로부터 14일 이내에 계약서, 제안요청서, 제안서, 과업지시서 등을 근거로, 본 사업을 수행하기 위한 프로젝트 세부추진 계획서를 작성·제출 - 사업수행 계획은 수행 공정간 연계가 보일 수 있도록 하며 감리 및 품질보증 기간 등을 고려하여 상세하게 기술해야 함 (감리의견 수용에 따른 산출물 수정 및 보완에 소요되는 기간 등 필요시 이에 따르는 공기 지연, 추가비용 발생 등에 대한 방안 제시) - 모든 활동에 대한 업무 상세 정의와 일정계획, 수행 방안 및 의사소통 방안, 기밀 보장 방안 등 상세 프로젝트 계획 제공 - 본 사업 추진 중에 이루어져야 할 각종 보고(정기/비정기) 계획을 상세히 제시

요구사항번호		PSR-005
요구사항 명		이행 및 승인테스트 계획서 작성
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
상세 설명	정의	이행 및 승인테스트
	세부 내용	- 이행 및 승인테스트에 대한 계획을 기술하여야 함 - 테스트 단계별로 수행방법, 절차, 참여 조직 및 역할, 점검사항, 최종 검수 기준, 점검 후 조치 방안 및 대량자료 테스트 수행방안 등을 세부적으로 기술하여야 함 - 계약상대자는 주관기관과 협의하여 승인테스트를 계획하고, 주관기관이 승인 테스트를 이행하기 위하여 필요한 모든 인력을 제공하여야 함

요구사항번호		PSR-006
요구사항 명		시스템 공급 및 설치 지원
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
상세 설명	정의	시스템 공급 및 설치에 필요한 제반비용
	세부 내용	- 시스템 공급 및 설치에 필요한 제반비용은 제안업체가 무상으로 지원하여야 함 (운송, 설치, 전기배선등) ① 알뜰BIT(버스정보안내단말기) 설치에 필요한 부대장비 설치 등 ② 프로젝트 추진 도중 버스정보시스템(BIS) 사정으로 관련 설치장비 이전 등이 필요할 경우 제안업체는 기술지원 및 설치 제반 비용 등을 무상 지원

요구사항번호		PSR-007
요구사항 명		개발환경
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
상세 설명	정의	시스템 개발, 시험, 사업관리, 품질관리 등
	세부 내용	- 시스템 개발, 시험, 사업관리, 품질관리 등에 필요한 일체의 장비(서버, 스토리지, 기타 등) 및 비품은 제안사가 준비해야 함 - 시스템 개발, 시험, 사업관리, 품질관리 등에 필요한 일체의 SW(DBMS, 프로젝트 관리도구 등)는 개발사가 준비해야 함

요구사항번호		PSR-008
요구사항 명		책임 및 보안
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
상세 설명	정의	비밀 보안 준수
	세부 내용	- 본 사업 수행 중 취득한 지식에 대하여 과업수행 중은 물론 사업이 완료된 후에라도 비밀 보안 준수하고 참여하는 모든 인원은 별도 양식에 의한 보안각서를 반드시 제출하여야 함 - 개발시스템 관리자를 지정하고, 프로그램 소스코드 및 관련 S/W의 유출을 방지하기 위해 디스크, CD, 출력물 등은 별도 관리해야 함

요구사항번호		PSR-009
요구사항 명		유지보수 일반
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
상세 설명	정의	시스템의 품질 및 하자보증 기간
	세부 내용	- 주관계약상대자에서 공급한 시스템의 품질 및 하자보증 기간은 12개월로 함 - 주관계약상대자는 공급된 시스템이 설계 상 결함이 발생되었을 때 품질 및 하자보증 기간은 12개월로 하며, 동기간 중 S/W 및 H/W의 설계․성능․제작․설치 등에 하자가 발생할 경우 주관계약상대자는 해당 분야에 대해 무상으로 보수하거나 동일 장비의 신품으로 교환하여야 함

요구사항번호		PSR-010
요구사항 명		검수
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
상세 설명	정의	초기 운영단계의 안정화
	세부 내용	- 사업 진행검사는 제반 작업진척 사항 등의 실적을 기준으로 실시하며 검사내용에 대해 서울특별시(정보통신산업진흥원 등)의 시정요구가 있을 경우 주관계약상대자는 성실히 이행하여야 함 - 시스템 검수 후 초기 운영단계의 안정화를 위해 시스템 개발에 참여한 주요 인력 1명 이상이 3개월 이상 상주해야 함

요구사항번호		PSR-011
요구사항 명		일정 관리
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
상세 설명	정의	진도 보고서를 작성·제출
	세부 내용	- 계약일로부터 사업 완료일까지 착수일 기준 매주·매월 착수 계획서에 제시된 사업수행 절차에 따른 현재의 구체적인 공정 및 진행사항, 업무 추진 상 문제점 및 대안방안 등에 대한 진도 보고서를 작성·제출

요구사항번호		PSR-012
요구사항 명		산출물 관리
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
상세 설명	정의	개발 및 커스터마이징 보고서
	세부 내용	- 개발 및 커스터마이징 보고서 제출 - 기술적용 계획표의 기술표준을 준수하여야 하며, 사업수행계획서 작성 시 발주자와 상호 협의하여 조정할 수 있음 - 검사 전 기술 준수 결과표를 제출하여야 하며, 기술적용 계획의 변경이 필요한 경우 발주자의 승인을 받아야 함

요구사항번호		PSR-013
요구사항 명		품질 관리
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
상세 설명	정의	품질보증 방안을 제시
	세부 내용	- 품질보증의 범위, 품질보증을 위한 조직, 절차, 점검방법 등을 제시 - 제안사는 품질보증을 보장하기 위한 품질보증 방안을 제시

요구사항번호		PSR-014
요구사항 명		리스크 관리
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
상세 설명	정의	리스크 발생을 사전 예방하고 발생시 사후 대처방안을 제시
	세부 내용	- 보안, 일정지연, 품질저하, 장비 변경에 따르는 예산초과 등 리스크 발생을 사전 예방하고 발생시 사후 대처방안을 제시하여야 함 - 성능상 문제 등으로 H/W 또는 S/W가 변경되는 경우에 대한 사후 대응방안을 구체적으로 제시 - 프로젝트 추진과정에서 요구되는 진척/위험/변경사항의 관리방안 및 지속적으로 문제를 파악 관리할 수 있는 방안 제시

요구사항번호		PSR-015
요구사항 명		사용자 매뉴얼 교육/기술지원
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
상세 설명	정의	사용자 메뉴얼
	세부 내용	- 매뉴얼에는 각 사용자들이 사용할 수 있는 기능을 모두 포함하며 다음과 같은 정보를 반드시 포함해야 함 - 사용자 매뉴얼은 화면이 바뀌는 단위를 기준으로 사용 방법 설명 - 사용자 매뉴얼 제공 정보: 목표시스템(SW) 실행 방법, 목표시스템 (SW) 제거 방법, 목표시스템 세부 기능사용 방법 - 사용자 매뉴얼의 검수 기준은 사용자 그룹 중 처음 목표시스템을 사용하는 사용자들이 매뉴얼을 통해 각 기능을 원활히 수행하는지 점검함

요구사항번호		PSR-016
요구사항 명		사용자 매뉴얼 교육/기술지원
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
상세 설명	정의	목표시스템 운영·관리
	세부 내용	- 목표시스템 운영·관리를 위해, 매뉴얼에는 다음과 같은 정보를 반드시 포함해야 함 - 운영자 매뉴얼 제공 정보: 목표시스템 내에 설치된 각종 SW 실행 방법, 목표시스템 실행 방법, 목표시스템 내에 설치된 각종 SW 제거 방법, 목표시스템 제거 방법, 목표시스템SW 구성항목(Configuration) 값 및 설정 방법, 프로그램 목록 설명, 제공 기능과 프로그램 및 해당 소스 위치, 타 시스템과 연계 시 송수신데이터 연계 방법(연계 방법이 다양한 경우 각각의 방법에 대해 예시로 보여줌), 로그 확인 및 분석 방법 - 운영자 매뉴얼의 검수 기준은 운영자들이 매뉴얼을 통해 목표시스템 운영 및 관리 업무 수행 시 원활히 각 기능을 수행하는지 점검

요구사항번호		PSR-017
요구사항 명		교육훈련
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
상세 설명	정의	기반 소프트웨어 및 장비 제조사가 인증하는 소정의 교육 제공
	세부 내용	- 계약상대자는 기반 소프트웨어 및 장비 제조사가 인증하는 소정의 교육 제공 ① 시스템 관리자 대상 교육: 도입장비 운용, 프로그램 및 개발 내용, 도입 SW 관련 교육 ② 업무부서 담당자 대상 교육: 홈페이지 관리, 업무 처리 프로그램 사용 교육 - 구축업체는 각종 작업 완료와 함께 시험 운영을 실시하고, 그 과정에 서울특별시(정보통신 산업진흥원 등) 업무 담당자를 참여시켜 실무교육을 병행해야 함(시스템 운영 및 감시, 백업, 비상복구 등) - 시스템 운영자에 대한 교육계획 및 일정을 항목별로 제시하여야 함 - 효율적인 사업추진을 위한 업무공유 방안 제시(예: 자문회의 개최, 워크숍 실시, 선진사례 벤치마킹 등) - 서울특별시가 필요에 따라 교육을 요구할 경우 제안사는 On-Site 교육을 실시하여야 함 - 시스템 구축 완료 후 서울특별시에서 도입 시스템의 운영 등에 대한 기술 이전 재교육을 요청할 경우 제안사는 이에 응하여야 하며, 소요 비용은 계약상대자가 부담함

요구사항번호		PSR-018
요구사항 명		기술이전
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
상세 설명	정의	기술이전 대상에 대한 목록과 기술이전 방법을 제시
	세부 내용	- 프로젝트 수행과정과 관련된 필요한 기술이전 대상에 대한 목록과 기술이전 방법을 제시하여야 함 ① 제안사는 시스템 개발 및 관련분야의 정보기술에 대한 지속적인 정보제공 및 기술자문에 응해야 함 ② 제안사가 구축한 시스템에 대하여 주관기관이 기능보완을 하고자 할 경우 필요한 제반 기술사항을 지원하여야 함 ③ 주관기관이 본 시스템을 확장하거나 타 장비를 접속하고자 하는 경우 제안사는 인터페이스가 가능하도록 관련 기술을 지원하여야 함 - 서울특별시의 요청시 해당 시스템에 대한 사양과 운영에 관한 기술을 지원하여야 함 - 계약상대자는 시스템 개발 중이거나 개발 이후에도 관련 분야의 최신 정보 기술에 대한 지속적인 정보제공 여부에 관한 내용을 제시하여야 함 - 납품장비와 별도의 개발장비 설치 및 운영방안을 명시하여야 함

타. 공사 요구사항

요구사항번호		ENR-001
요구사항 명		BIT 설치 및 테스트 요구사항
요구사항 분류		BIT 설치 및 테스트 요구사항
상세 설명	정의	알뜰BIT 설치 및 테스트 시 공사시 준수하여야 할 사항(설치 및 테스트분야)
	세부 내용	◦ BIT 제작 후 물품을 현장에 설치하고 전기공사 완료 후 테스트를 진행하여 통신개통 및 정보표출(버스도착정보 등)를 확인하여 그 증거를 사진으로 남겨야 함

요구사항번호		ENR-002
요구사항 명		기존 버스표지판 철거(수거) 공사 요구사항(토목)
요구사항 분류		공사 요구사항
상세 설명	정의	기존 버스표지판 철거(수거) 공사 시 준수하여야 할 사항(토목분야)
	세부 내용	◦ 본 사업에 사용되는 버스표지판은 알뜰BIT 외함으로 활용하는데 중요한 시설물로 버스표지판을 현장에서 철거하고 임시표지판을 설치하여 시민들에게 불편이 없도록 최상의 방안을 제시하여야 함 ◦ 이로 인한 작업진행시 차량 및 보행 통행에 지장이 없도록 시행하여야 하며, 안전사고가 발생하지 않도록 하여야 함. 안전사고 발생시 모든 배상 책임 등은 계약상대자에게 있으며 사전에 작업시간은 서울시(감리원)과 협의하여야 함

3. 업무내역 및 구성요건

3-1. 기존 시스템 분석 및 장비선정 근거

가. 본 사업과 관련하여 발생되는 H/W, S/W구성은 기존 서울시 및 KT의 버스정보시스템(BIS) 운영환경과 조화롭게 설치·운영 되어야 함

나. 응용프로그램 개발 시 보안취약점이 내재될 가능성이 있으므로 개발단계부터 보안을 고려한 프로그램 설계 및 코딩을 실시하여야 함

다. 본 사업에 적용되는 버스안내표지판의 특‧․장점을 제시하고, 세부 구성요소에 대한 기능 및 성능 비교, 국내 적용기술 현황 및 추이를 조사, 분석하여 본 사업에 가장 적합한 시스템을 제시하여야 함

라. 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(안전행정부) 기술적용계획표 작성 및 준수

- 제안서 및 사업수행계획서 작성 시‘기술적용계획표’를 작성하여야 하며, 계약상대자는 ‘기술적용계획표’를 준수하여 사업추진 하며, 사업검사 시‘기술적용결과표’, ‘기능점수표’를 제출하여야 함

마. 기타

- 본 제안요청서에 기술되지 않은 사항이라도 본 사업의 목표를 달성하기 위해 반드시 추가해야 할 사항이 있으면 이를 포함하여 제안하여야 함

- 시스템 구성 시에는 서울시 관련부서 및 국정원에 승인받을 수 있도록 보안적 측면을 고려한 구성안을 설계하여야 하며, 사업 진행시 보안성 검토를 받을 수 있도록 지원하여야 함

※ 국가 정보보안 기본지침 제11조(보안성 검토)에 의거 정보통신보안담당관과 협의하여 정보통신 보안성 검토 실시

3-2. 알뜰BIT 운영프로그램 개발/개선

알뜰BIT 운영프로그램은 반드시 기존의 TOPIS-BIT와 연계하여 효율적으로 유지관리 할 수 있도록 운영프로그램을 개발/개선하여야 함

3-3. BIT 제작/설치

가. 단말기 제작 시 반드시 제안서에 명시된 사양 이상을 제시하여야 하며, 기존 사업에 적용된 내용을 모두 반영하여야 함

나. 기존 시스템 구현사례 분석을 통한 세부 사양을 검토하고, 제안요청 및 정보제공전략 요구기능을 만족하는 최적사양을 제시하여야 함

다. 서울시에 설치된 버스안내표지판의 특·장점을 고려하고, 세부 구조에 대한 설계를 통해(설계도면 제출) 본 사업에 가장 적합한 장치를 제작, 설치해야 함

라. 외부에 설치하는 전기 케이블 등은 쉽게 노출 되거나 불가항력적인 재해를 제외한 영향에 의하여 파손되지 않아야 하며, 특히 BIT 등 현장에 설치되는 설비는 비․ 바람․ 습도․ 기온․ 방수․ 방열․동파 등의 외부 환경변화에 적응하고 유지관리가 용이하도록 설치하여야 하며, 직․간적접인 햇빛 등으로 인한 문자 인식에 영향을 받지 않도록 하여야 함

마. 외부환경 변화에 따른 BIT의 장애와 외부 충격으로 인한 장비 파손 등의 대책을 강구하고, 장애 발생 시 이를 센터에서 신속히 인지하여, 유지관리조치가 이루어질 수 있도록 하여야 함

바. 센터(버스정보제공서버)와 알뜰 BIT간 통신은 유/무선망의 특징을 고려하여 제품이 제작되어야, 불가피한 상황이 발생하였을 경우에는 발주기관에서 인정하는 경우에 한하여 변경할 수 있어야 함

사. 버스안내표지판내부에는 알뜰 BIT의 제 기능을 다 할 수 있도록, 과전류․전압으로부터 표지판 보호를 위한 보호방안(전기․통신 써지 등의 부대장치 탑재) 및 전원차단에 따른 자동복구 방안을 제시하여 표지판의 안정적인 구동에 만전을 기해야 하며, 전기안전용품 자율인증을 득하여야 함

아. 버스안내표지판은 외부충격, 방진, 불법광고물 부착방지, 경고안내문 부착을 고려하여 제작하여야 하고, 표지판의 내부 구조물의 구조변경 없이 최소 외부변경만으로 설치가 가능하도록 제작하여야 하며, 외부 충격으로 인한 알뜰 BIT 파손 원인 증거확보를 위한 구체화 방안을 제시해야 함(설계에 반영)

- 기존표지판을 활용하여 알뜰BIT를 제작할 경우 임시표지판 설치 운영하고, 노선도 훼손 시에는 신규제작 설치(부착)하여야함.

- 표지판 구조물 변경 시에는 구조물의 안전성을 입증할 수 있는 자료 제출

자. 유지관리가 용이하고, 전원에 대한 감전사고와 침수 및 먼지에 대비하여 방수, 방열, 방진구조로 시스템 운영에 안전성을 확보하여야 하며, 외부환경변화에 대하여 견고성 및 내구성이 충분히 확보되어야 함

차. 기타사항

- 서울시 및 KT의 버스정보시스템(BIS) 기존 사업의 내용을 수용하여야 함

- 단말기의 정보제공과 BIS의 개선 및 변경이 필요한 부분에 대해서는 서울시 및 KT의 BIS 유지관리 사업팀과 별도 협의 후 이를 시행하여야 함

- 모든 구조물(특히 철 구조물)에 대하여는 부식방지시스템(녹 방지 분체도장 등) 및 누수방지시스템을 적용하여 구조물의 부식방지 및 누수방지를 설계에 반영

- 알뜰 BIT는 주변에서 발생되는 각종 전자기적 영향을 받지 않도록 하기 위하여, KC의 전자파적합인증을 득하여야 함

- 시험운영 방안 및 계획

ㆍ 구축 시스템의 시험운영 등에 대한 방안을 제시하여야 함

ㆍ 시스템 개발에서부터 구축 완료시까지 테스트를 실시하여 그 결과를 반영하여 요구사항이 모두 충족될 수 있는 시험방안을 제시하여야 함

- 구축 이후 운영에 필요한 교육, 기술 지원 및 향후 지원 방안을 제시해야 함

- 응용프로그램 개발 시 필요한 보안 기능을 정하고 개발의 중요한 단계에서 부터 응용프로그램 보안 요구사항을 충족할 수 있도록 하여야 함

4. 2018 알뜰BIT(버스정보안내단말기) 설치사업 내용

4-1. 서울시 및 자치구의 알뜰BIT 설치 요청 정류소(붙임 10)에 설치

4-2. 알뜰BIT(버스정보안내단말기) 359대 제작・설치

5. 도입대상 장비내역 및 구성요건

5-1 BIT 규격 및 내용

가. 알뜰BIT 규격은 반드시 제안요청서에 제시된 사양 동등 이상의 규격으로 BIT는 단면을 기본으로 각각 세부 규격을 산정하고, 명확한 근거를 제시하여야 함

나. 알뜰BIT는 LED, Full Color(64mm) 단면형으로 3단 6열 제안

- 단말기 사양(Full Color, LED 등) 상세 제시

- 제안요청서에 제시된 사양 동등 이상의 규격을 제시할 경우 그 부분에 대한 사양을 명확하게 제시하고 사양 별 산정근거를 제시하여야 함

- 정보 제공을 위한 정류소 표시기 내 네트워크 구성 현황을 제시하고 반영

다. 알뜰 BIT 설치 및 테스트

- 알뜰 BIT 설치는 기존 버스표지판이 설치된 장소에 다시 설치하는 것을 원칙으로 하며, 민원 등에 의한 이전 설치는 서울시와 협의하여 진행해야 함

- 알뜰 BIT 설치시 전기공사가 별도 진행됨에 따라 전기공사 완료 후 현장에서 제품테스트 및 버스도착정보 표출이 되는지 확인하여 그 증거를 남겨야 함

라. BIT 표출 내용

- 기존 BIT의 표출정보를 반드시 수용할 수 있어야 함

- 제안요청서에 명시된 서비스 내용의 표출이 가능하여야 하며, 표출방법, 내용과 기존 표출정보 개선방안을 제시하고 반영하여야 함

5-2 알뜰BIT(버스정보안내단말기) 사양

구 분		최 소 사 양
1	외함 (서울시 시내버스정류소 표준형 표지판)	1. 규 격 : 높이 3,340mm 가로 520mm 2. 재 질 : 알루미늄(재질 변경 시 발주처 협의) 3. 도 색 : 기와진회색, 분체도장, 도장두께 32[eqn: mum]이상 4. 외함 보호 장치 : 강화유리 5mm 5. 기 타 : 방수, 방열, 방진, 진동, 혹서기/혹한기 대비
2	주제어부 (Main Board)	1. PC 타입 - CPU : Quad Core 1GHz 이상 - Memory : 1GB 이상 - 보조저장장치 : 16GB 이상 2. 또는 임베디드 타입 - CPU : ARM9 이상 - Memory : 128MB 이상 - 보조저장장치 : 128MB 이상 3. 기타(제안사 제안) : I/O PORT, OS, Audio 등
3	디스플레이 (Module)	1. LED Module 128 × 64mm (3단6열 이상) 2. 해상도 : 96 × 32 이상, 휘도 : 3500cd/[eqn: m ^{2}] 이상
4	서브보드 (RTU)	1. 온도, 습도, 팬동작, 도어(외부충격) 센서 정보 제공 2. 원격모니터링 및 제어
5	통신망	1. 무선(LTE망)
6	기타 (제안사 직접 제안)	1. 전원공급 및 전원보호부 2. 외부충격(파손) 및 장애 모니터링 방안 3. 누전차단기, 전원써지보호기 4. 냉각팬, 스피커, 전원콘센트, 전원단자대 등

6. 알뜰BIT 설치장소 및 위치

6-1 설치장소 :【붙임 10】 참조

6-2 설치위치

가. 시내버스 정류소 표지판의 기존 설치 위치를 유지함을 원칙으로 함

나. 환경의 변화와 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 발주처에서 변경할 수 있음

다. 별첨에 첨부된 알뜰 BIT 설치위치를 모두 현장조사를 실시하여 설치 가능한 정류소의 설치방안을 검토하여 제시하여야 함

라. 알뜰BIT 설치를 위한 현장조사 결과물은 사업 시 활용 가능하도록 상세하게 제시(도면포함)하여야 함

7. 알뜰 BIT 정보연계 및 유지관리 방안

7-1 TOPIS-BIS(버스정보시스템)와 알뜰BIT 연결방안

가. 기존에 구축된 시스템에 추가적으로 시스템 작동에 필요한 제반 프로그램(소프트웨어)이 있을 경우, 이를 분류하고 상세한 기능을 기술하여야 함

나. 운영단말기는 GUI 환경에서 직관적인 인터페이스로 구성하여 기 구축된 운영단말기 보다 향상된 운영의 편리성이 제공될 수 있어야 함

다. 표출정보의 입력 /전송 / 조회, 정류소별 표출정보 및 장비상태 모니터링

라. 기 구축된 TOPIS-BIS센터↔단말기 간 통신방식은 LTE 등의 통신방식을 검토하여 최적의 방식으로 반영이 가능하며, 저감대책(유지관리비용 및 공공요금 등)방안을 제시하고 반영하여야 함

7-2 유지관리 방안

가. 향후 BIS의 지속적인 확장 시에도 운영단말에 문제가 발생되지 않도록 방안을 수립하고 반영하여야 함

나. 통신프로토콜(서울시 제공)은 기존 사업내용을 준수하여 기 설치된 BIT와 호환 되어야 함

다. 표지판 광고면 설치방안 및 광고효과를 위한 시인성 확보방안을 제시하여야 함

라. 표지판 및 알뜰BIT 파손 예방 및 최소화 방안 제시하여야 함

마. 표지판과 알뜰BIT의 관리주체가 다른 점을 고려하여 유지관리의 용이성을 고려한 알뜰BIT의 설치 및 유지관리방안을 제시하여야 함

8. 공동수급 및 협력업체 구성방안

가. 공동수급 및 협력업체를 구성하여 사업에 참여할 경우 공동수급 및 협력업체의 기술력을 평가할 수 있는 객관적인 자료를 제출하여야 함

나. 객관적인 자료 : 기업신용도, 참여기술인력현황, 사업실적(입찰공고일 기준으로 최근5년간 준공된 BIT 납품 및 설치 실적을 제출하여야 함

9. 공장검수

- 알뜰BIT의 시험검사 내용과 방법・절차・일정 등 제반사항에 대해서 상세하게 기술하여야 함

10. 사업관리계획

가. 계약상대자는 인력관리, 조달관리, 품질관리, 공정관리, 안전관리, 민원관리 및 공사홍보, 교통 및 환경관리, 운영 및 유지관리, 그리고 개별 관리사항을 종합하는 통합관리에 역점을 두어 심도 있는 사업관리를 수행하여야 함

나. 사업 착수부터 사업시행, 종료 이후까지 단계별로 효율적인 사업관리를 위해 세부적인 공정계획을 수립하고 진도율 및 부진공정을 철저히 관리하여 전문적인 기술팀과 협력업체를 운영하여 공기 내 과업이 완료될 수 있도록 함

다. 공종별로 품질관리계획을 수립하고, 품질보증시스템 운영 FLOW 및 관리항목에 의한 보증계획을 수립하여 모든 시스템과 연계하여 효율적인 사업수행이 이루어질 수 있도록 하여야 함

라. 본 사업을 수행함에 있어 사업수행조직, 품질보증계획, 교육훈련계획 등을 제시하여야 함

11. 기술인력 운영방법

가. 본 사업은 대중교통활성화에 따른 일환으로 진행됨에 따라 대중교통 및 시스템 전문가로 현장대리인(PM)은 교통 또는 정보통신 고급자격 이상이어야 함

나. 기술인력은 장소 및 설비, 기타 작업환경을 상호 협의하여 정하며 서울특별시 근무 규정에 준하여 상주(비상주) 근무 하여야 함

다. 최종검수 완료 후 3개월간 서울특별시가 지정하는 1명의 인력을 계약상대자 부담으로 상주시켜 시스템의 원활한 운영을 유지해야 함

※ 시스템 안정화 여부에 따라 상주 기간은 증가될 수 있음

라. 계약상대자는 투입인력의 복무규정을 제출하여 서울특별시에 승인을 받아야 함

마. 기술인력의 규모는 서울시의 업무 상황판단에 따라 증감 및 조정될 수 있음

- 서울특별시 인력증원 요청 시 계약상대자는 적격자를 적시에 안정적으로 배치하여야 하며, 계약기준인력 또는 추가 투입인력 감원요청 시 이의를 제기할 수 없음

- 인력조정 요구 시(교체, 기술등급․분야변경 등)계약상대자는 서울특별시의 요구를 수용하여야 하며 계약상대자가 투입인력을 교체코자 하는 경우는 서울특별시의 사전승인을 받아야 함

- 투입인력의 업무수행에 필요한 개발 및 시험장비, 소프트웨어 등 일체는 계약상대자 부담이나, 특별히 필요로 하는 장비나, 소프트웨어에 대한 부담은 발주기관이 함

- 투입인력에 대한 인력관리 업무 및 투입인력으로 인한 일체의 부담 및 책임은 계약상대자에 있음

12. 시스템 시험 및 운영요건

12-1 시스템 시험요건

가. 대상업무 별 단위시험, 통합시험, 시스템시험, 성능시험 등에 대한 방안을 제시

나. 시험계획서에 시험 인력, 시험 데이터, 시험 절차/방법, 시험 일정/주기, 시스템 튜닝 등을 포함하여야 함

다. 개발초기부터 구축 완료되기까지 지속적으로 시험을 실시하여야 하며 시험 결과의 모니터링 및 시험결과를 계속적으로 반영(에러, 불편사항 등  보완)하여 요구사항이 모두 충족되는 시스템이 되도록 하여야 함

라. 시험운영은 서울시가 정한 기간 내에 수행하여야 하고 정한 기간 내에 보완이 완료되지 못하면 상호간에 정한 계약조건에 따른 조치와 보완완료 시까지 책임을 지며, 이 경우 추가비용에 대하여는 계약상대자가 책임을 짐

12-2 시스템 운영요건

가. S/W, 네트워크 운영방안

- 시스템은 서울시 내부 정보통신망내에 위치(TOPIS-BIS와 연계)시켜 외부공격으로부터 보안강화 하여야 함

나. 시스템 운영․관리지침 수립

- 물리적, 관리적, 기술적인 보안대책 등 안전 및 보안 관리에 대한 운영 규정을 마련하여 비상사태에 대비하여야 함

13. 교육지원 요건

가. 체계적이고 효율적인 교육을 위하여 교육훈련 계획을 제시하여야 함

나. 교육 일정 및 장소․내용․교재 등 기타 제반사항은 서울시와 협의하여 결정함

다. 기타, 시스템 구축 및 운영상 필요하다고 판단되어 서울시에서 교육을 요구할 경우 이에 응하여야 하며, 업무 담당자들이 완전히 이해하여 활용할 수 있도록 충분히 이루어져야 함

14. 기술지원 요건

가. 원활한 시스템 운영을 위하여 운영요원에 대한 기술이전 계획을 분야별로 상세히 제시하여야 함

나. 제안된 시스템에 대한 기술 발전방향 및 신제품에 대한 정보가 정기적으로 전달되어야 하며 시스템 구축 이후에도 관련분야의 정보에 대한 기술자문에 응하여야 함

다. 향후 시스템 발전에 따라 공급된 소프트웨어의 업그레이드 및 배포에 대한 보증을 명시하여야 함

라. 모든 S/W는 최신 버전으로 제공 하여야 함

마. 본 사업과 관련하여 개발된 결과물의 지식재산권은 상호협의(공동소유 등)하여 결정하고, 준공 시 개발 및 변경된 소스프로그램을 제출하여야 함

15. 유지보수 요건

가. 시스템 유지보수 방안을 구체적으로 제시하여야 하며, 유지보수 방안에는 아래의 사항을 포함하여야 함

- 유지보수 지원 분야, 방법(상주, 비상주 구분) 및 체계(부서․인원)

- 하자보수 예외 대상의 경우 비용 부담조건 및 유상 유지보수 제안가격 등

나. 장비의 고의적인 파손 및 손상, 도난을 예측하여 이에 대한 유지관리방안을 제시하여야 함

- A/S의 용이성을 확보하는 방안을 제시

- 유지관리 측면에서 제품 교체 및 설치가 용이하도록  모듈화된 제품을 구성할 수 있는 방안을 제시

다. 하자보수 기본 조건은 아래와 같음

- 알뜰BIT의 설계․성능․제작․설치 등의 유지보수 기간은 최종 검수확인 시점으로부터 1년으로 하며, 유지보수 기간 중 장애접수 후 24시간 이내에 조치 완료하여야 함

- 장애의 즉각적인 조치불가 시에는 예비품을 투입하여 항시 운영 가능하도록 예비품을 확보하여야 함(예비품은 최소 각 BIT 유형별 3% 이상, 기타 통신관련 장비 등 확보)

- 장애발생시 해당 분야에 대해 무상으로 보수하거나, 보수가 어려울 경우 동일 장비의 신품으로 교환하여야 하며, 이때 소요되는 비용은 계약상대자가 부담함

16. 특별제안

- 제안․요청서에 기재된 사항과 별도로 버스정보안내단말기(BIT) 설치사업에 반드시 필요하거나 보다 효율적이고 혁신적으로 개발하기 위한 내용 등을 제안사별로 자율적으로 제안 함

Ⅴ. 제안 및 입찰 안내

1. 제안안내

1-1 제안 및 입찰참가자격

가. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조」에 의한 입찰 참가자격이 있는 자로서 아래 조건을 갖추어야 하며, 자격기준일은 입찰참가신청 서류 접수 마감일임

- 조달청 입찰참가자격 등록증을 소지한 업체

-「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제8조(경쟁입찰 참여자격) 및 동법시행령 제9조에 의한 유자격자로서 “중소기업제품 공공구매제도 운영요령”(중소기업청 고시 제2015-6호, 2015.1.22)제29조제7항에 의거 입찰 마감일의 전일까지 공공구매정보망(http://smpp.go.kr)에 도로(교통)정보전광판(5512190303) 또는 버스 및 차량정보안내장치(4321151403)에 대해 “직접생산 확인”으로 등재된 업체

1-2 유의사항

가. 본 사업은 공동수급(공동이행방식)이 가능한 사업이며, 공동수급을 하고자 하는 경우에는 공동수급협정서 및 합의각서, 구성원의 사업자 등록증 사본을 제출하여야 하며 협정서에 주계약상대자를 명시하여야 함

※ 공동도급계약시 주계약상대자를 명시하여야 하며, 주계약상대자는 과업수행의 모든 책임을 짐

나. 공동수급체는 5개 업체 이내 제한하며, 구성원별 계약참여 최소지분율은 5%이상으로 하여야 함(참여지분율이 높은 업체를 대표사(주계약상대자)로 지정)

다. 제안서 제출 이후 컨소시엄을 새롭게 구성하거나, 기존의 컨소시엄의 구성원 변경 할 수 없음

라. 사업수행요건 : 사업수행방법, 품질 및 유지보증, 검사 및 검수, 시험운행, 지적재산권 및 보안, 사업보고 및 산출물, 제안서 준수사항, 기타사항

마. 하도급 관련 규정 준수 및 대가지급 기준에 대한 사항 준수

- 본 사업의 하도급의 경우「소프트웨어산업 진흥법」제20조의3 및「소프트웨어사업의 하도급 승인 및 관리 지침」(과학기술정보통신부 고시)의 규정에 의하여 반드시 하도급계약 전에 발주기관으로부터 사전승인을 받아야 함

- 입찰에 참가하고자 하는 자는 하도급거래 공정화에 관한 법률 제3조의2에 따라 하도급을 하고자 하는 경우에는 계약체결 시 반드시 하도급 대금 지급 비율 등 하도급 비율(하도급 비율은 50%를 초과할 수 없으며, 재하도급을 원칙적으로 불허함)을 명시하여 하도급 계획서를 제출하여야 하며, 공정거래위원회에서 보급하는 표준하도급계약서를 작성하여야 함.

- 계약상대자는 사업대가(선금, 부분준공금 등 모두 포함) 수령 시 15일 이내에 표준하도급계약서에 따른 하도급 대금을 하수급인에게 현금지급(어음 등을 지급하여서는 아니 됨)을 원칙으로 하고, 5일 이내에 서울시(감리원)에게 지급내역(수령자, 지급액, 지급일, 하도급업자의 수령확인서, 통장사본, 세금계산서 등)을 통보하여야 하며, 이를 기한 내 통보하지 않는 등 대금지급에 문제가 있다고 판단될 경우에는 서울시에서 해당 하도급업자에게 대가를 직접 지불함

- 최종 준공 시에는 사전에 잔여 하도급 처리 비용 전액을 먼저 지급하여야 하며, 처리결과를 서울시에서 제출하지 않을 경우에는 준공 조치가 되지 않음을 명시하여야 함.

- 또한 불법 하도급이 적발될 경우에는 관련 법령에 따라 계약해지 및 부정당업자 입찰참가제한 등을 조치할 예정임으로 하도급관련 규정을 반드시 준수하여야 함

- 하도급계약의 승인을 신청하는 경우,「소프트웨어사업의 하도급 승인 및 관리 지침」에 따른 [하도급계약의 적정성 판단 세부기준]에 따라 적정성여부를 판단하며, 평가점수가 85점 이상인 경우에 한하여 하도급계약을 승인함. 다만, 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있음

2. 계약상대자 선정방법

2-1 입찰방식 : 제한경쟁입찰

2-2 낙찰자 결정방식 : 협상에 의한 계약

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조 및 44조

나. 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정 기준 제5장 지방자치단체 협상에 의한 계약체결 기준([시행 2016. 11. 23][행정자치부 예규 제69호, 2016. 11. 14, 일부개정])

다. 정보화사업의 제안서평가방법 세부기준(정보화기획담당관-18889,  2014.12.29.)

3. 입찰서류 및 제안서제출(공고서에 의함)

3-1 공고

가. 일    시 : 공고서에 의함

나. 공고방법 : 서울시 홈페이지(http://www.seoul.go.kr) 및 나라장터 (http://www.g2b.go.kr)에 게재

3-2 사업설명회 : 2018.2.26.(월) 14:00 교통정보과 회의실

가. 주소 : 서울시 종로구 종로1길 28 (수송동, 종로소방서 5층 교통정보과)

나. 내용 : 제안요청서 내용을 중심으로 질의-응답 방식으로 진행 예정

3-3 입찰 참가등록 : 공고서에 의함

3-4 기술제안서 및 가격입찰서 제출 : 공고서에 의함

3-5 특기사항

가. 공문과 함께 대표자 인감을 날인하여 직접 제출(날인이 없는 경우와 우편접수는 제안으로 인정하지 않음)

나. 제안사는 제안서 검토를 위해 서울시의 추가적인 자료 제출요구가 있는 경우 이에 응해야 함

다. 추가자료의 제출기한 내 미제출 시는 제안 의사가 없는 것으로 처리하고, 제안된 모든 서류는 반환하지 않음

4. 제안서 작성

4-1 제안서 작성방법

- 제안서목차 및 작성지침[붙임 3]에 따라 작성

4-2 제안서 작성요령 및 유의사항

- 제안서는 입찰시 직접 제출하여야 하며, 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 함

- 제안서는 A4(210×297mm) 양식 기준 양면으로 50페이지 이내로 작성하여 제본하며, 제안요약서는 15페이지 이내로 작성하되 발표자료로 대체 가능 함

- 제안서는 A4 종 방향 작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 A4 횡 또는 기타 용지를 일부 사용할 수 있음

- 제안서는 한글 작성이 원칙이며, 사용된 영문약어에 대하여는 약어표를 제공하거나 설명을 첨부하여야 함

- 제안서 각 쪽은 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이되, 각 장별로 번호를 부여하여야 함

- 제안서의 구성 및 목차는 가능한 한 제안서 작성지침의 순서 및 목차에 의해 작성하여야 하며 증빙과 관련된 자료는 별도 첨부하여야 함

- 작성 지침에 명시되지 않은 내용에 대한 추가적인 제안사항이 있는 경우, 해당 항목에 포함 또는 별도의 항목을 추가하여 작성할 수 있으며, 또한 작성 지침 항목 중 해당사항이 없는 경우는 해당 항목에 “해당 없음”으로 간략히 기술하여야 함

- 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 함. 예를 들어, 사용가능하다, 할 수 있다, 고려하고 있다 등과 같이 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주하며, 계량화가 가능한 것은 계량화하여야 함

- 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 입증요구에 입증하지 못하는 경우는 평가대상에서 제외함

- 제안내용의 전부 또는 일부에 대하여 담합한 사실이 발견되거나 담합하였다고 판단되는 경우 제안을 무효로 함

- 계약서, 제안서, 제안요청서, 과업지시서에 포함되지 않은 일반적인 사항에 대하여는 발주부서와 계약상대자가 협의하여 처리함

- 제안사의 참여인력이 사업수행상 부적당하다고 판단되거나 자격미달인 경우 교체를 요구할 수 있으며, 제안사는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 함

- 제안내용을 보충하기 위하여 참고문헌을 활용 시 참고문헌의 출처를 정확히 알 수 있도록 표기하여야 함.

- 기타 필요하다고 판단되는 보조자료는 별도로 제출할 수 있음

- 계약 성립 후, 서울시에 의하여 사업총괄 책임자 및 수행인원에 대한 변경 요청이 있을 경우 협의하여 응하여야 함

- 계약 후에도 제안서의 내용이 허위로 작성한 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우 제안업체는 일체의 손해 배상 책임을 져야 한다.

- 본 제안요청서등에 포함된 정보에 대한 정확성을 위하여 노력하였으나, 각 계약상대자는 가능한 한 제시된 정보들의 정확성에 대해 스스로 확인할 것을 권고함

※ 서울시는 제안요청서나 기타 첨부 자료상의 오류나 누락에 대하여 책임지지 않음

- 제안서에 기술적용계획표를 포함하여 작성・제출하여야 함

※ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정자치부) 기술적용계획표 작성 및 준수

- 제안서 평가(발표)를 위한 제안서 평가본 및 평가본 요약서를 별도 작성․제출하여야함.

※ 평가본 및 발표자료는 회사명, 로고, 대표자 등 회사 식별정보를 제외하고 작성함

4-4 제안서의 효력

- 제안서에 명시된 내용과 협상 시 서울시의 요구에 의하여 수정․보완․변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력이 있으며, 계약서에 명시된 경우는 계약서의 내용이 우선함

- 제안서의 내용과 제안요청서의 내용이 상이한 경우는 제안요청서의 내용을 우선으로 함

- 서울시는 협상 시 추가제안 및 추가자료를 요구할 수 있으며, 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐(기술평가를 위한 제안설명 및 답변자료 포함)

- 제안서와 기타 구비서류를 검토하여 미비업체는 상황에 따라 보완지시․실격처리․감점처리 등의 조치를 취하여 그 결과를 기술평가 점수에 반영할 수 있음

- 제안내용에 대한 확인․검증이 필요한 경우 제안사에 입증 자료를 요구할 수 있으며, 입증 자료를 제출하지 못할 경우 불가능한 것으로 판단하며, 그 결과를 기술평가 점수에 반영할 수 있음. 추가자료 요청 시 제안업체는 요구받은 일로부터 1일 이내에 제출하여야 하며, 미제출시 불이익은 제안업체가 책임을 져야 함(제안서 검토 후 추후 통보)

- 제출된 제안서의 내용은 발주기관에서 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며 계약의 일부로 간주함

- 제안요청서 등과 비교하여 제안서에 누락된 내용 등이 향후 사업추진에 반드시 필요하다고 판단될 경우에는 발주기관의 요구에 의하여 수정되거나 추가 될 수 있으며 이에 따라 변경되거나 추가된 사항은 제안서와 동일한 효력을 가짐

※ 제안업체가 제안한 사업내용 및 장비의 규격이 제안요청규격에 미달될 경우 제안 설명 전에 공식문서로 보완하여야 하며, 보완되지 않을 경우 제안 설명 및 평가대상에서 제외함

[붙임 1] 정보화사업 용역업체 정보보호 준수사항

정보화사업 용역업체 정보보호 준수사항

서울시 정보화사업에 참여하는 용역업체는 다음 사항을 참고하여 정보보호 요구사항을 준수하여야 한다.

가) 일반사항

① 서울시의 정보보호 정책, 지침 및 매뉴얼을 준수하여야 한다.

② 서울시의 자산에 접근하기 위해서는 서울시의 접근 통제 절차를 준수하여야 한다.

③ 서울시는 계약서의 보안사항을 준수하고 있는지를 감사할 권한을 가진다.

④ 서울시의 감사 시 필요한 근거 자료를 제공하고 현장 실사에 적극 협조하여야 한다.

나) 제3자의 직원에 대한 보안관리

① 참여직원에 대해서 각 개인의 친필 서명이 들어간 보안서약서를 제출한다.

② 참여직원은 임의로 교체할 수 없으며, 교체 시 서울시의 승인을 받는다.

다) 내부 자료에 대한 보안관리

① 업무 수행을 위해 제공하는 내부 자료는 자료관리대장을 작성하여 인수․인계 시 직접 서명한다.

② 제공된 내부 자료에 대해 복사 및 외부반출을 할 수 없으며, 업무 완료 후 서울시에 반환한다.

③ 제공된 내부 자료는 매일 퇴근 시 반납하여야 한다. 다만, 비밀문서를 제외한 일반문서는 제3자에 제공된 사무실에 시건장치가 된 보관함이 있을 경우 이를 보관함에 보관할 수 있다.

④ 서울시는 제3자에 제공된 사무실에 보관된 자료에 대해서는 수시로 확인할 수 있다.

라) 장비에 대한 보안관리

① PC(노트북 포함)는 반입시마다 최신 바이러스 백신프로그램 설치와 바이러스 감염 여부를 확인하여야 한다.

② 업무 수행을 위해 반입된 PC는 업무 종료 시까지 반출을 할 수 없다. 다만, 불가피한 경우 서울시의 승인 후 반출할 수 있다.

③ USB 등의 보조기억매체는 사용할 수 없다. 다만, 불가피한 경우는 서울시의 승인 후 사용할 수 있다.

④ 업무 종료 시 PC 및 사용된 보조기억매체는 Format하고 서울시의 승인 후 반출한다.

마) 내․외부망 접근에 대한 보안관리

① 사용자계정(ID)은 하나의 그룹으로 등록하고 사용자계정별로 정보시스템에 접근권한을 부여토록 한다.

② 사용자계정별로 부여된 권한은 불필요 시 곧바로 권한을 해지하거나 계정을 폐기토록 한다.

③ 서울시는 사용자별로 부여한 계정에 접속하여 저장된 자료와 작업이력을 확인할 수 있다.

④ 담당자는 서버 관리자로 하여금 내부 서버에 대한 접근기록을 확인하도록 한다.

⑤ PC(노트북 포함)는 인터넷 연결을 금지한다. 다만, 불가피한 경우는 필요한 보안조치를 실시하고 서울시의 확인 후 사용한다.

바) 기타 산출물에 대한 보안관리 등

① 업무 수행 시 생산되는 모든 산출물은 담당 부서의 파일서버에 저장하거나, 서울시에서 지정한 PC에 저장한다.

② 업무 수행으로 생산되는 모든 산출물 및 기록은 서울시가 인가하지 않은 자에게 제공 ․ 대여 ․ 열람을 금지한다.

③ 업무 수행으로 생산되는 모든 산출물 및 기록의 소유권은 서울시에 있다.

④ 제3자에 의한 보안사고 발생 시 민․형사상의 모든 법적 책임은 제3자에게 있다.

⑤ 보안사고 발생 시 또는 인지 시에는 즉시 서울시에 통보하여야 한다.

[붙임 2] 협상에 의한 계약체결 기준

『2018 알뜰BIT(버스정보안내단말기) 설치사업』

협상에 의한 계약체결 기준

제1조 (목적) 이 기준은 아래 규정에 의해 「협상에 의한 계약체결기준」에 필요한 세부기준 및 절차를 정함을 목적으로 한다.

1. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령(이하 '시행령'이라 한다) 제43조(협상에 의한 계약체결)  및 제44조(지식기반사업 등의 계약방법)

※ 물품․용역 :

- 시행령 제43조 제1항에 따른 전문성, 기술성, 창의성, 예술성, 안전성 등이 요구되는 경우 물품, 용역계약

- 시행령 제44조 제1항에 따른 지식기반사업 등

2. 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정 기준([행정자치부 예규 제69호, 2016. 11. 14, 일부개정])

3.『행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축운영 지침』(행정자치부 고시 제2016-48호(2016.12.26))

4. 서울시 정보화사업 제안서평가방법 세부기준

제2조 (정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. '협상적격자'라 함은 제안서의 평가결과 협상에 의한 계약의 협상대상자가 될 수 있는 자격을 갖춘 자를 말한다.

2. '협상대상자'라 함은 협상적격자로서 협상순위에 따라 계약담당자(서울시)와 제안서 내용을 대상으로 협상하는 자를 말한다.

제3조 (적용범위) 이 기준은 '2018 알뜰BIT(버스정보안내단말기) 설치사업'에 적용하되, 동 기준에서 규정하지 않은 사항에 대해서는 관련법령에 따른다.

제4조 (제안서 평가)

① 제안서는 기술능력과 입찰가격을 종합하여 평가하며, 평가점수 비율은 기술능력 평가 30/100, 정성적평가 50/100, 입찰가격 평가 20/100으로 한다. 평가항목 및 배점은 [붙임4]와 같다.

② 기술능력 평가는 정량적 지표에 의한 평가와 정성적 평가로 구분되며, 정량적 지표에 의한 평가는 계약담당자가 심사기준에 따라 평가하고, 정성적 평가는 심사위원들이 한다.

③ 기술능력 평가 중 정량적 지표(30점)는 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」제5장 협상에 의한 계약 [별표]의 경영상태(신용등급), 수행경험(실적)[별지서식8], 기술인력 보유상태[별지서식9, 10, 11,], 신인도 등을 준용하여 평가하며, 정량적 지표의 세부 평가방법은 [붙임5]와 같다.

④ 제안서 평가의 공정성을 기하기 위해 제안서 제한쪽수를 초과한 경우 초과 5쪽당 0.1점 감점하여 최대 1점까지 최종 심사점수에서 감점 처리한다.(예시에 항목 없음)

⑤ 기술능력 평가 중 정성적 평가(50점)는 평가항목별 평가점수는 최고점수와 최저점수를 준 위원의 점수를 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 하고, 최고 ․ 최저점수가 둘 이상일 경우에는 하나만 제외한다.  평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째자리에서 반올림한다.

⑥ 입찰가격 평가(20점)는 제안서 평가위원회에서 기술능력 평가(정성적 평가) 완료 후 지체 없이 입찰참가자가 참석한 자리에서 가격입찰서를 개봉하여 평가점수를 산출하고 입찰가격 평점산식은 '지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준'에 의거 한다.

⑦ 제안서 기술평가시 제안서는 사업관리자(PM)이 직접 발표하여야 하며(사전 신분증 확인), 발표순서는 제안서평가당일 제안서 제출자(발표자)가 평가 당일 추첨하여 정한다. 사업관리자(PM)의 발표가 불가능한 경우에는 제안서 서류만으로 평가한다.

제5조 (협상적격자 및 협상순위의 선정)

① 제안서 평가결과 기술능력 평가점수가 기술능력 평가분야 배점한도의 70% 이상인자를 (기술능력과 가격평가점수의 합산점수가 70점 이상인자)협상적격자로 선정한다.

② 협상순서는 합산점수의 고득점순에 의하여 결정하되 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 추첨에 의한다.

제6조 (협상적격자에 대한 통지) 제5조의 규정에 의하여 협상적격자와 협상순위가 결정된 경우에는 협상적격자에게 협상순위와 협상일정을 통보한다.

제7조 (협상절차)

① 제5조의 규정에 의하여 결정된 협상순위에 따라 결정된 협상대상자와 협상을 하며, 협상이 성립된 때에는 다른 협상적격자와 협상을 실시하지 아니한다.

② 협상대상자와의 협상이 성립되지 않으면 동일한 기준과 절차에 따라 순차적으로 차순위 협상적격자와 협상을 실시한다.

③ 협상 적격자가 없거나, 모든 협상적격자와의 협상이 결렬 될 경우에는 재공고입찰 또는 새로운 입찰에 부칠 수 있다.

제8조 (협상내용과 범위)

① 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정, 제안가격 등 제안서 내용 및 제안서 평가위원회에서 권유한 내용을 대상으로 협상을 실시하며 협상대상자와 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있다.

제9조 (가격의 협상)

① 협상대상자와의 가격협상 시 기준가격은 해당사업 추정가격에 부가가치세를 더한 금액       (예정가격을 작성한 경우에는 예정가격) 이하로서 협상대상자가 제안한 가격으로 한다.

② 협상대상자가 제안한 내용을 가감하는 경우에는 그 가감되는 내용에 상당하는 금액을 해당사업 추정가격에 부가가치세를 더한 금액(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격) 범위 내에서 조정하여 계약금액을 결정 할 수 있다.

제10조 (협상기간)

① 협상기간은 협상개시를 통보한 날로부터 15일 이내로 한다.

② 해당 사업의 규모, 특수성, 난이도 등에 따라 협상대상자와의 협의에 의하여 10일의 범위 내에서 협상기간을 조정할 수 있다.

제11조 (협상결과 통보)

① 계약담당자는 협상이 성립되면 그 결과를 당해 협상대상자에게 서면으로 통보하여야 한다.

제12조 (계약체결 및 이행)

①  계약담당자는 협상이 성립된 후 특별한 사유가 없는 한 10일 이내에 계약을 체결하여야 한다. 다만, 공사의 경우에는 협상내용에 따라 계약체결 시한을 조정할 수 있다.

② 계약의 체결 및 이행에 관하여는 서면 통보한 협상결과와 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령·시행규칙과 이에 근거한 계약의 일반조건, 특수조건, 입찰유의서 및 일반원칙에 따른다.

제13조 (평가결과 공개)

①  평가의 공정성 확보를 위해 위원회 개최 후 평가위원 명단과 평가점수는 공개하며, 이때 평가점수별 평가위원 실명은 공개하지 않는다.

[붙임 3] 제안서의 목차 및 작성지침

작 성 항 목	작 성 방 법	비고
Ⅰ. 제안사 일반현황
1. 수행 실적	- 최근 5년간 유사분야의 주요 사업실적을 제시
2. 기술인력 보유상태	- 제안사의 조직 및 인원현황을 제시
3. 경영상태	- 신용평가 등급
4. 신인도	- 신인도 평가
5. 용역근로보호지침	- 단순 노무직 보호
Ⅱ. 제안 요약
1. 제안 내용 요약	- 제안배경 및 목표, 사업추진전략, 사업요약, 기술부문, 사업관리부문, 지원부문에 대한 내용을 요약 제시
2. 납품물량내역	- 본 사업에 납품되는 물량 내역 정리.
Ⅲ. 기술부문
1. 알뜰BIT 기능・성능	알뜰BIT 기능・성능 제시 알뜰BIT 기능・성능 개선사항 제시
2. 알뜰BIT 설치	- 정류소 안내 단말기 설치 위치의 적정성 제시 - 알뜰BIT 선정 및 사양, 알뜰BIT와의 통신망 구성
3. 버스정보 연계시스템 구현	- 알뜰BIT 실시간 정보제공을 위한 별도의 연동시스템 구축방안 - 초기 구축 및 서비스 테스트 방안
Ⅳ. 사업관리부문
1. 프로젝트 관리방안	- 구축체계, 보고체계, 구성요소, 위험요소, 변경 등의 프로젝트 관리 방안 및 절차에 관한 방안을 제시
2. 추진일정계획	- 단계별 일정, 우선순위, 소요자원 분배계획을 제시 - 정의된 단계별 수행공정의 목표 및 세부추진절차와 활동내역/ 주요기법에 대한 설명을 간략히 기술하고, 후속 단계와의 연관성을 논리적으로 기술
3. 업무보고 및 검토계획	- 사업 기간동안 이루어질 보고 및 검토계획을 상세하게 제시 (월간보고, 수시보고, 워크샵 등)
4. 수행조직 및 업무분장	- 본 사업을 수행할 조직 및 업무분장 사항을 상세하게 제시 - 사업 책임자는 PM경력이 풍부해야 하며, 실무 책임자는 사업 전체기간동안 100% 투입 - 공동수급 및 협력업체를 구성할 경우 기술력을 객관적으로 평가할 수 있는 신용도, 참여인력현황, 사업실적 등을 기술
5. 투입인력 및 이력사항	- 본 사업을 수행할 인력을 공정 단계별로 제시하고, 인력의 이력사항을 첨부
6. 안전관리 방안	- 안전사고 예방을 위한 안전관리 방안 제시 및 기술
7. 품질 보증계획	- BIT 및 산출물 품질을 보증할 수 있도록 조직, 방법, 절차, 내용 등을 제시

제안서의 목차 및 작성지침(계속)

작 성 항 목	작 성 방 법	비고
Ⅴ. 지원부문
1. 시험 및 운영 계획	- 시스템시험에 대한 항목별, 기능별 시험 내용 기술 - 시스템운영을 위한 조직 및 업무 내용 기술
2. 유지보수 방안	- 유지보수 기간, 장애처리절차, 하자보수/유상유지보수 체계, 계획 등의 종합적인 방안을 제시
3. 교육 및 기술이전 계획	- 사용자 관리자에 대한 교육내용, 기간, 장소, 인원 등을 다양하고 자세하게 제시 - 시스템 유지보수 요원에 대한 기술이전 계획을 분야별로 상세하게 기술
Ⅵ. 특별 제안 및 기타	- 기타 제안사가 사업과 관련되어 필요한 내용을 기술 - 특별제안은 본 사업에 적용할 내용만 기술

[붙임 4] 제안서의 평가항목 및 배점

구 분		평가 항목		배 점
기술능력 평가	정량적 평가	1. 참여(기술)인력 보유상태		6	30
		2. 수행경험(실적)	실적금액	5
			실적건수	5
		3. 경영상태	신용평가	9
		4. 신인도		5(-1.3)
		5. 용역근로보호지침		-
		가산점(붙임5 정량적 평가-가산점 부여표)
	정성적 평가	1. 사업의 목적 및 이해도, 사업 추진전략		5	50
		2. BIT 기능·성능, 제작(개선), 설치, 테스트 방안 제시		6
		3. 프로젝트관리방안 - 추진일정계획 및 공정관리의 효율성 - 업무 보고 및 검토계획		6
		4. 수행조직, 투입인력 및 이력사항		5
		5. 안전관리 방안, 품질보증계획		6
		6. 시험 및 운영계획		6
		7. 유지보수 방안		6
		8. 교육훈련 및 기술 이전 계획, 기타 지원 사항		5
		9. 기타 제시되지 않은 사항에 대한 추가제안(특별제안) 등		5
입찰가격 평가	가격평가 평점 산식적용			20	20
합 계				100	100

주1) 정량적 평가분야는 해당 계약목적물의 성질 ․ 규모 등과 창의성 ․ 기술성 ․ 전문성 등의 취지를 고려하여 적합하게 세부기준을 정해야 한다.

주2) 입찰가격 평점산식

① 입찰가격이 예정가격(예정가격을 작성하지 않은 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함한 금액으로 한다. “이하같다”)의 100분의 80 이상인 경우 평점 =

입찰가격평가 배점한도 × ( 최저입찰가격 / 해당입찰가격 )

②  입찰가격이 예정가격의 100분의 80 미만인 경우 평점 =

[입찰가격평가 배점한도 × (최저입찰가격 / 예정가격의 80% 상당가격 )]＋  [2 × (예정가격의 80% 상당가격 - 해당입찰가격)/(예정가격의 80% 상당가격-예정가격의 60% 상당가격) ｣

※ 1. 최저입찰가격은 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산한다.

2. 해당입찰가격이 예정가격의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산한다.

* SW 사업의 경우에는 해당 입찰가격이 예정가격의 100분의 80미만일 경우에는 100분의 80으로 계산

주3) 정량적 분야의 평가항목은 계약의 특성에 따라 예시항목 이외에 새로운 항목을 정할 수 있다.

주4) 단순노무 일반용역이 일부 포함된 경우 용역근로자 보호지침 준수여부를 평가항목에 포함하여야 한다.

[붙임 5] 정량적 지표의 평가기준

1. 평가항목 중 '기술인력 보유상태'는 기준점수비례제를 적용, '수행경험'은 상대평가제를 적용, '경영상태'는 절대평가제를 적용하며 환산점수 산정결과는 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

2. '기술인력 보유상태' 평가시 기술등급 및 경력에 대한 증빙서류가 첨부되지 않은 참여인력은 평가에서 제외함

3. 공동도급으로 참여한 경우, 수행경험 및 경영상태, 신인도, 가점(고용안전,일자리창출, 근로 및 하도급 준수정도 항목 제외) 평가점수는 본 사업에 대한 공동수급체 구성원의 참여비율을 반영하여 산정함

4. 정량적 지표의 항목별 세부 평가기준

평가방법

세    부    기    준

기준점수

비 례 제

- 평가지표별 배점에 따라 개별 평가점수를 산정하고, 이중 입찰참가자의      최고점수 대비 기타 입찰참가자의 점수를 비례율에 따라 점수를 환산하여 평가

<환산식>

항목별 기준점수 × (평가대상 입찰참가자 점수/ 입찰참가자 중 최고 점수)

상대평가제

- 일정비율에 따라 상대적인 등급평가

등급	수	우	미	양	가	하 (자료미제출시)
점수(%)	100	90	80	70	60	0
할당(%)	10	20	40	20	10

※ 정량적 점수 격차 축소를 위해 등급간 배점간격(10%) 유지

- 상대평가시 업체수별 배분표

업체수	등 급					업체수	등 급
	수	우	미	양	가		수	우	미	양	가
2,3	1	1	(1)			12	1	3	5	2	1
4	1	1	1	1		13	1	3	5	3	1
5	1	1	2	1		14	1	3	6	3	1
6	1	1	2	1	1	15	2	3	6	3	1
7	1	1	3	1	1	16	2	3	6	3	2
8	1	2	3	1	1	17	2	3	7	3	2
9	1	2	3	2	1	18	2	4	7	3	2
10	1	2	4	2	1	19	2	4	7	4	2
11	1	2	5	2	1	20	2	4	8	4	2

※ 동점업체 발생시 동점업체에게 할당된 등급 중 상위등급으로 동일하게 부여

5. 평가항목 및 기준

가. 기술인력 보유상태

- 기술등급 : 투입되는 기술 인력의 등급을 점수화

- 평가기준 : 개인별 기술등급을 점수화하여(해당 인원수 × 기술상태 평가점수 × 참여지분율) 누계로 계산

기술등급	기술사	특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자
점 수	5	4	3	2	1

- 본 사업에 참여하는 인원 중 사업전담참여인력(참여율 100%)에 대해서만 평가하며, 평가대상에 포함된 참여인력이 본 사업에 참여하지 않을 경우에는 계약해지 사유가 될 수 있음을 유념하여야 함

- 기술자등급은 한국소프트웨어산업협회, 한국건설기술인협회, 한국엔지니어링협회, 한국정보통신공사협회, 한국전력기술인협회 등 경력수탁 협회 또는 기관에 신고된 기술자 등급만을 인정하여 평가함

- 기술자격평가 대상자는 자격증 사본과 고용보험/건강보험에 가입된 사실을 입증하는     자료를 함께 제출하여야 함

나. 수행경험 (상대평가제 : 일정비율에 따라 상대적인 등급평가)

- 실적금액 : 기준 기간내 유사실적 합계금액

- 실적건수 : 기준 기간내 유사실적 합계건수

※ 유사실적 : 실시간 정보표출용  버스정보안내단말기(BIT)(최근 5년간) 실적

․ 납품 실적은 계약목적물과 동등이상의 실적 자료를 평가하며, 하드웨어 또는 상용소프트웨어 등의 단품 납품실적은 인정하지 않음(준공이 완료된 사업에 한하여 인정함)

․ 최근5년(공고일 기준) 동안 준공한 실적으로 증명서(실적증명서, 계약서사본, 세금계산서 발생 증빙자료 중 택일)의 내용을 기초로 평가함

․ 실적건수는 단일사업으로 1억원 이상인 준공완료 사업에 한하여 인정함

다. 경영상태

- 신용평가등급확인서 등급을 점수화

- 신용정보의 이용 및 보호에 관한법률 제4조(신용정보업:신용조회업, 신용평가업)에 의한 신용정보업자가 입찰공고일 이전 가장 최근에 평가한 유효기간 내 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급(위의 신용정보업자가 신용평가등급, 등급평가일 또는 등급유효기간 등을 명시하여 작성한 ‘신용평가등급 확인서’)을 기준으로 다음의 표에 의하여 평가

- 공동도급 사업참여의 경우 입찰참가자의 평점은 참여 지분율을 반영하여 산출

입찰참가자 평점=(A사 비율×지분율)+(B사 비율×지분율)+ …

회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가 등급	평점(점)
AAA~A-	A1~ A2-	AAA~A-	9.00
BBB~BBB-	A3+~A3-	BBB+~BBB-	8.40
BB+, BB0	B+	BB+, BB0	7.80
BB-	B0	BB-	7.20
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	6.60
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	6.00

- 평가대상 업체의 회사채(또는 기업어음) 및 기업신용평가에 따른 평점이 다른 경우에는 높은 평점으로 평가하며, ‘신용평가 등급 확인서’를 제출하지 않은 경우에는 최저등급으로 평가

- 합병한 업체에 대하여는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 평가하며, 그 전까지는 합병대상 업체 중 가장 낮은 업체의 신용평가등급을 적용

라. 신인도

- 기술(품질)인증보유 (3점)

․ 신제품(NEP), 신기술(NET), 특허(국내특허), GS(국산우수SW)인증, 성능인증(EPC) 등

- 혁신형 중소기업 (2점)

․ 중소기업청장(또는 위임받은 자)에 의해 혁신형(벤처, inno-biz, 경영혁신형) 중소기업으로 지정 받은 자

- 계약이행과정의 성실성 (감점, 최대 -1.3점)

․ 납품 지연 : 입찰공고일 기준 최근 1년(12개월) 이내에 서울시와의 계약이행과정에서 지체상금 부과를 받은 사례가 있는 경우 지체일수에 따라 감점 부여

· 지체일수 15일 미만	- 0.2점

· 지체일수 15일 이상 30일 미만	- 0.4점

· 지체일수 30일 이상 45일 미만	- 0.6점

· 지체일수 45일 이상	- 0.8점

․ 하도급 대금지급내역 사후제출 미이행 : 입찰 공고일 기준 최근 1년 이내 서울시와의 정보화사업 계약이행과정에서 하도급 대금지급내역 사후제출 의무 미이행 사례가 있는 경우 감점(-0.5점) 부여

주) 1. ‘기술(품질)인증 보유 항목’에 대한 인정 범위는 본 사업과 유관한 분야(소프트웨어산업 등)에 한하고 2개 이상 보유시 그중 한 가지만 평가하며, 각 인증(마크)의 유효기간(또는 효력 연장기간)내에 한하여 평가한다. (단, 유효기간이 정해지지 아니한 경우는 입찰공고일 전일부터 기산하여 2년 이내에 지정된 것에 한하여 평가)

2. ‘혁신형 중소기업’ 평가는 중소기업청장(위임한 경우 포함)이 확인한 자료를 제출하여야 하며, 유효기간(또는 효력 연장기간) 내에 한하여 평가 한다. (단, 유효기간이 정해지지 아니한 경우에는 입찰공고일 전일부터 기산하여 2년 이내에 지정된 것에 한하여 평가).

3. ‘납품지연’ 평가는 여러 건의 지체상금이 부과된 경우 각각의 지체일수를 합산한 기간을 지체일수로 한다.

4. ‘하도급 대금지급내역 사후제출 의무 미이행’ 항목은 최근 2년 이내(2015.1월 이후 준공사업)에 정부, 정부기관, 지자체와의 정보화사업 계약이행과정에서 하도급 승인을 받은 사업 중 하도급 사업대가 지급내역의 사후제출(수령자, 지급액, 지급일 등)의무 미이행 이력이 있는 업체에게 감점 적용한다.

5. 공동수급으로 참여한 경우 공동수급체 구성원별로 각각 산출한 신인도 항목별 평가점수에 각각의 출자비율 또는 분담 비율을 곱하여 이를 합산하여 평가한다.

6. 감점은 정량적 평가의 배점한도 내에서 적용한다.

※ 정량적 평가 - 가산점 부여표

구 분	항 목	배점한도	평 점
약자 및 우수기업	1. 중증장애인생산품 생산시설(보건복지부 지정)	2	2
	1. 사회적 기업(고용노동부 지정) 2. 예비 사회적 기업(지방자치단체 지정) 3. 사회적협동조합(정부부처 지정) 4. 자활기업(지방자치단체 지정)	1.8	1.8 0.9 1.8 0.9
	1. 장애인기업 2. 장애인고용 우수기업 가. 장애인고용률이 3%이상인 기업 나. 장애인고용률이 1.5%이상인 기업	1.2	1.2 1.2 0.6
	1. 여성기업 2. 여성고용률이 30% 이상인 기업 3. 남녀고용평등 우수기업(고용노동부 지정)	1	1 1 1
	1. 최근 3개월간 평균 5%이상 신규채용 2. 최근 3개월간 평균 2.5%이상 신규채용	0.6	0.6 0.3
	1. 모범납세자 2. 노사문화 우수기업(고용노동부 지정) 3. 가족친화경영 우수기업(여성가족부 지정) 4. 하도급거래 모범업체(공정거래위원회 지정) 5. 소비자 중심경영 인증(공정거래위원회 지정) 6. 공정거래 자율준수 인증(공정거래위원회 지정)	1	0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
중소기업	1. 소기업 또는 소상공인 2. 중기업	1.5	1.5 1
	1. 서울소재 소기업 또는 소상공인 2. 서울소재 중기업	1.5	1.5 1
일자리창출	1. 당해사업 관련 신규인력 채용 (월 급여 100만원 이상 신규직원 1명당 0.2점, 최고 2점)	2	2
고용안정	1. 당해사업 비정규직 정규직화 또는 장애인 신규 채용 (1명당 0.4점, 최고 10인이상 4점)	4	4
근로 및 하도급법 준수정도	1. 임금체불 업체 및 하도급부조리로 행정처분을 받은 사실이 있는 업체 - 임금체불, 원․하도급자의 공사대금․장비(물품)대금 미지급 등 건당 -1점, 최고 –5점 감점 2. 불공정거래행위 시정조치 및 과징금 부과 기업(모든 공공기관) 3. 하도급 상습위반자로 통보 받은 기업(모든 공공기관) 4. 퇴직공무원 고용업체 - 고용범위 ․ 대표이사(√, □ ), 주주(√, □ ), 근로자(임·직원) (√, □ ), 해당없음(√, □ ) - 퇴직공무원 고용기간 ․ 퇴직일로부터 2년 이내(√, □ ), 퇴직일로부터 2년이상(√, □ ), 해당없음 (√, □ ) - 확인(첨부)내용 ․법인등기부 등본(√, □ ), 주식명부·변동사항명세서(√, □ ) 4대보험가입(√, □ ) 퇴직공무원 최근 2년간 근무부서 경력(√, □ )	-7	-5 (각 –1) -0.5 -0.5 -1

주) 1. 가산점은 정량적 평가 배점한도(30점)를 넘지 않는 범위 내에서 부여한다.

2. 일자리창출, 장애인 신규채용의 채용예정 인력은 제안서의 사업수행 인력에서는 제외한다.

3. 공동수급으로 참여한 경우 공동수급체 구성원별로 각각 산출한 가산점 점수에 각각의 출자비율 또는 분담 비율을 곱하여 이를 합산하여 평가한다.

4. 일자리창출, 장애인 신규채용, 비정규직 정규직화는 본 사업에 투입되는 경우에 한하여 인정하며, 참여율(전체사업기간 대비 해당인력 참여기간)을 반영하여 평가한다.

5. 중소기업 가산점은 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」등에 따라 중소기업만 참여할 수 있는 입찰의 경우에는 적용하지 아니한다.

6. 근로 및 하도급법 준수정도는 최근 3년 이내 행정처분 받은 모든 사업에 대한 것으로 필히 제출해야 함

<비고> 가산점 평가방법

①  평가항목별 평가는 아래 각 항목을 제외하고 중복하여 평가할 수 있다.

가. 여성기업 및 여성고용 촉진 내의 각 항목이 중복되는 경우에는 그 중 높은 평점 한가지만 평가한다.

나. 장애인기업 및 장애인고용 촉진 내의 각 항목이 중복되는 경우에는 그 중 높은 평점 한가지만 평가한다.

다. 동일인물이 “여성고용 우수기업”, “장애인고용 우수기업”,“신규채용 우수기업”이 평가에 중복되는 경우에는 그 중 높은 평점 한 가지만 평가한다.

②  여성고용 우수기업 및 장애인고용 우수기업 평가는 입찰공고일 전월을 기준으로 하여 여성고용사실 또는 장애인 고용사실을 증명할 수 있는 서류(「고용보험법」에 의한 고용보험, 「국민건강보험법」에 의한 국민건강보험, 「국민연금법」에 의한 국민연금, 「산업재해보상보험법」에 의한 산업재해보상보험에 가입한 증빙서류 중 1개)에서 나오는 “여성종업원수 및 여성종업원비율”(여성이 대표인 경우에는 대표를 포함하여 산정)  또는 “장애인종업원수 및 장애인종업원비율”(장애인이 대표인 경우는 대포를 포함하여 산정) 자료로서 최근 3개월 평균자료를 제출받아서 한다(입찰공고일 전월 기준 최근 3개월 평균하여 요건을 충족하는 경우 평가).

③ 신규채용 우수기업의 평가는 다음 각 목에 따른다.

가. 전년도 및 최근 3개월(입찰공고일 전월 기준)의 고용사실을 증명할 수 있는 서류(고용보험, 국민건강 보험, 국민연금, 산업재해보상보험 관련 증빙서류 중 하나 택일)에 따라 평가한다.

나. 해당기간 신규고용인원을 누적하여 계산한다(예 : 3월 입찰공고건의 경우, 12월, 1월, 2월의 각 월별 누적신규고용인원을 산술평균하여 계산. 단, 3월 이전 입찰공고건의 경우에는 전년도 포함 최근 3개월 누적평균 자료로 계산).

다. 각 월별 신규고용인원은 월별 ‘신규채용자 수’― ‘퇴직자 수’로 계산한다.

(적용례) 3월 입찰공고건의 경우,

구 분	12월	1월	2월
월별 신규고용인원	5	4	5
월별 누적신규고용인원	5	9	14

* 최근 3개월 평균 신규고용인원 = {(5+9+14)/3= 9.333333 = 10명

④ 여성고용 우수기업, 장애인고용 우수기업, 신규채용 우수기업 평가에서 고용인원 계산결과의 소수점 처리는 소수점 첫째자리에서 올림을 하고, 전년도 또는 최근 3개월 평균자료가 없는 경우는 평가에서 제외한다.

⑤ 신인도 평가항목 중 중소기업, 여성기업, 장애인기업 등은 “중소기업제품 공공구매종합정보망”에 등재된 자료로 평가할 수 있다.

⑥ 지역업체 가산은 입찰공고일 전일부터 입찰일(입찰자가 입찰하는 날)까지 주된 영업소가 서울시에 소재한 업체에 한하며, 법인은 법인등기등본상 본점 소재지, 개인 사업자는 사업자 등록증상 사업장 소재지가 서울시에 소재해야 한다.(다만, 지역제한입찰의 경우에는 지역업체 가산 적용을 제외하되, 인접시도까지 포함되는 경우 지역업체 가산적용한다)

⑦ 중소기업 가산은 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」등에 따라 중소기업만 참여할 수 있는 입찰의 경우에는 적용하지 아니한다.

⑧ 남녀고용평등 우수기업, 모범납세자, 노사문화 우수기업, 가족친화경영 우수기업, 하도급거래 모범업체, 소비자 중심경영 인증, 공정거래 자율준수 인증은 주무부(처, 청) 등의  장(위임한 경우 포함)이 확인해 준 유효기간 내의 자료를 제출한 경우에 평가한다. 다만, 유효기간이 정해지지 아니한 경우에는 최근 2년 이내로 지정된 것에 한하여 평가한다.

⑨  신규인력 채용, 장애인신규채용은 적격심사 시 확약서(별지 제5호) 징구하여 평가한 후, 계약체결 전 신규채용 계약서를 제출하도록 해야 한다.

가. 동일인물이 일자리창출, 고용안정 평가에 중복되는 경우에는 그 중 높은 평점 한 가지만 평가한다.

나. 대표자 변경 등으로 인해 발생한 고용승계는 신규인력 채용으로 인정하지 아니한다.

⑩  비정규직 정규직화는 적격심사 시 확약서(별지 제6호), 비정규직 증명서류(근로계약서, 본인확인서) 제출하여 평가한 후, 계약체결 전 정규직 증명서류(근로계약서)를 제출하도록 해야 한다.

⑪  최근 3년이내에 고용노동부, 서울시 하도급부조리신고센터, 공정거래위원회 등을 통해 행정처분된 내역 확인

⑫  ‘퇴직공무원 고용업체’는 고용범위는 대표이사, 주주, 근로자(임·직원)이며, 퇴직일로부터 2년 이내 해당될 경우만 감점 대상이며, 퇴직공무원 2인 이상도 퇴직공무원 1인과 동일 감점(-1점) 부여함

※ 불공정거래행위 시정조치 및 과징금 부과기업, 하도급 상습위반자로 통보 받은 기업의 해당 여부 확인을 위하여  제안서 제출 시 제안사가 공정거래위원회(기업정책과)를 포함한 모든 공공기관으로부터 발급받은 확인서를 제출할 것.

[붙임 6] 정성적 평가 기준

1. 평가방법 : 등급제 및 평가위원별 주관 점수 평가

가. 평가항목별 배점에 따라 5등급(수, 우, 미, 양, 가)로 구분하여 평가하며, 항목별 배점에 따라 등급점수를 부여하고, 항목평가를 위한 자료 미제출시 “하”등급으로 처리함

나. 등급별로 적용하는 점수 분포

등급	수	우	미	양	가	하 (자료미제출시)
점수(%)	100	90	80	70	60	0

※ 배점간격 10%를 통해 등급간 변별력 확보 및 평가최점점을 배점의 60%로 설정

※ 정성적 평가는 평가위원들이 자유롭게 평가하나, 업체간 변별력 확보를 위해 부득이한 경우를 제외하고 동점부여를 지양(상대평가)

[붙임 7] 입찰가격 평점산식

1. 입찰가격이 예정가격(예정가격을 작성하지 않은 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함한 금액으로 한다. “이하같다”)의 100분의 80 이상인 경우 평점 =

입찰가격평가 배점한도 × ( 최저입찰가격 / 해당입찰가격 )

2. 입찰가격이 예정가격의 100분의 80 미만인 경우 평점 =

[입찰가격평가 배점한도 × (최저입찰가격 / 예정가격의 80% 상당가격 )]＋  [2 × (예정가격의 80% 상당가격 - 해당입찰가격)/(예정가격의 80% 상당가격-예정가격의 60% 상당가격) ｣

※ 최저입찰가격은 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산한다.

※ 해당입찰가격이 예정가격의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산한다.

※ SW 사업의 경우에는 해당 입찰가격이 예정가격의 100분의 80미만일 경우에는 100분의 80으로 계산

[붙임 8] 부정당업자 제재 대상 누출금지 정보

부정당업자 제재대상 누출금지정보

1. 전산시스템의 내･외부 IP주소 현황

2. 세부 전산시스템 구성현황 및 전산망구성도

3. 사용자계정 및 패스워드 등 시스템 접근권한 정보

4. 전산시스템 취약점분석 및 모의해킹 결과물

5. 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드

* 누출 시 안보･국익에 피해가 우려되는 중요 용역사업일 경우 해당

* 용역계약 일반조건(기획재정부 계약예규) 제56조 참조

6. 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입현황

7. 방화벽･IPS 등 정보보호제품 및 라우터･스위치 등 네트워크 장비 설정 정보

8. ‘공공기관의 정보공개에 관한 법률’ 제9조1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서

9. ‘개인정보보호법’ 제2조제1호의 개인정보

10. ‘보안업무규정’ 제4조의 비밀, 同 시행규칙 제7조3항의 대외비

[붙임 9] 외주 용역사업 보안특약 조항

외주 용역사업 보안특약 조항

1. 계약상대자는 서울특별시의 보안정책을 위반하였을 경우[별표1]의 위규처리 기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 [별표2]의 보안 위약금을 서울특별시에 납부한다.

2. 계약상대자는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 [별표3]의 ‘누출금지 대상정보’에 대한 보안관리계획을 사업제안서에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출시 서울특별시는‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령’ 제92조에 따라 계약상대자를 부정당업체로 등록한다.

3. 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안 되며, 사업종료 시 정보보안 담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야한다.

4. 계약상대자는 사업 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문보안 점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 한다.

[별표1] 계약상대자 보안위규 처리기준

[별표2] 보안 위약금 부과 기준

[별표3] 누출금지 대상 정보

[별표1] 계약상대자 보안위규 처리기준

계약상대자 보안위규 처리기준

구분	위 규 사 항	처 리 기 준
심각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보.신상정보 목록유출 다. 비공개 항공사진.공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	○ 사업참여 제한 ○ 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ○ 제발 방지를 위한 조치계획 제출 ○ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
중대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통, 폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보·신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 2. 사무실·보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안 USB 사용규정 위반 나. 웹하드.P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 다. 개발.유지보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용 (시스템 불법접근 시도 등)	○ 위규자 및 직속 감독자 중징계 ○ 재발 방지를 위한 조치 계획 제출 ○ 위규자 대상 특별 보안교육 실시

구분	위 규 사 항	처 리 기 준
보통	1. 기관 제공 중요정책·민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안·보고자료를 책상 위 등에 방치 나. 정책·현안자료를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비넷ㆍ서류함ㆍ책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상 위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제ㆍ제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미실시 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍ㆍ책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅ㆍ화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터 옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용	○위규자 및 직속 감독자 등 경징계 ○위규자 및 직속 감독자 사유서/ 경위서 징구 ○위규자 대상 특별 보안교육 실시
경미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행 중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기·인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보·보안장치 자동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	○위규자 서면.구두 경고 등 문책 ○위규자 사유서/ 경위서 징구

[별표2] 보안 위약금 부과 기준

보안 위약금 부과 기준

1. 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과 (위규 수준은 [별표1] 참고)

구분	위규 수준
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비 중	부정당업자 등록	계약금액의 5%	계약금액의 3%	계약금액의 1%

2. 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않도록 부과

※ 보안사고는 1회의 사고만으로도 그 파급력이 큰 것을 감안하여 타 항목과 별도 부과

3. 사업 종료 시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산

[별표3] 누출금지 대상정보

누출금지 대상정보

1. 기관 소유 정보시스템의 내·외부 IP주소 현황

2. 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도

3. 사용자계정․비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보

4. 정보통신망 취약점 분석․평가 결과물

5. 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드

6. 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황

7. 침입차단시스템․·방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터, 스위치 등 네트워크 장비설정정보

8.「공공기관의 정보공개에 관한 벌률」제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서

9. 「개인정보보호법」제2조제1호의 개인정보

10. 「보안업무규정」제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제7조제3항의 대외비

11. 그 밖에 각급기관의 장이 공개가 불가하다고 판단한 자료

[표지양식] 기술제안서

2018 알뜰BIT(버스정보안내단말기) 설치사업

기 술 제 안 서

2018. 00

○○○○○(업체명)

[별지서식1] 입찰참가 신청서

입 찰 참 가 신 청 서 * 아래 사항 중 해당되는 경우에는 기재하시기 바랍니다.							처리시간
							즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭				법인등록번호
	주 소				전 화 번 호
	대 표 자				주민등록번호
입찰개요	입 찰 공 고 (지 명) 번 호				입 찰 일 자
	입 찰 건 명
입찰보증금	납부면제 및 지급 확 약		본인은 낙찰 후 계약 미체결 시 귀부(처, 청)에 낙찰금액의 5/100에 해당하는 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대리인 사용인감		본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고 합니다. 사용인감 : □
본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀 시의 일반(제한․지명) 경쟁입찰에 참가하고자 정부에서 정한 공사(물품구매․기술용역) 입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가 신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류사본 1통 2. 인감신고서 1통 3. 기타 공고로써 정한 서류 신 청 인 : □ 서울특별시(분임)재무관 귀하

[별지서식 2] 청렴계약이행서약서(표준안)

업체제출용

청렴계약이행서약서(표준안)

당사는 부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약제 시행 취지에 적극 호응하여 서울특별시에서 시행하는【2018년 알뜰BIT(버스정보안내단말기) 설치사업】입찰에 참여함에 있어 당사 및 하도급업체(하도급업체와 직․간접적으로 업무를 수행한 자 포함)의 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 입찰가격을 서로 상의하여 미리 입찰가격협정을 주도하여 낙찰을 받은 자는 서울특별시와 자치구 및 공사 등(이하 서울특별시 등으로 함)에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 2년 동안 참가하지 않겠으며, 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 자는 서울특별시 등에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 11개월 이상 1년 1개월 미만 동안 참가하지 않고, 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합하는 자는 서울특별시 등에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 5개월 이상 7개월 미만 동안 참가하지 않으며, 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 공정거래위원회에 발주관서가 고발하여 과징금등을 부과토록 하는데 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰․낙찰 또는 계약체결․계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관계공무원 또는 심의위원 등에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠으며, 이를 위반하였을 때에는 다음 각 호 각목의 1에 해당하는 기간 동안 서울특별시 등에서 시행하는 입찰에 참가하지 않겠습니다.

1) 2억 원 이상의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 2년

2) 1억 원 이상 2억 원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 1년

3) 1천만 원 이상 1억 원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 6개월

4) 1천만 원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 3개월

3. 입찰, 계약체결, 계약이행과 관련하여 관계공무원 또는 심의위원 등에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 공사 착공 전에는 계약취소, 공사착공이후에는 발주처에서 전체 또는 일부 계약을 해지하여도 감수하고 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관계 공무원 또는 심의위원 등에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하고 업체의 임․직원(하도급업체나 하도급업체와 직․간접적으로 업무 수행하는 자를 포함)과 대리인이 관계공무원 또는 심의위원 등에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 업체윤리강령과 내부비리 제보자에 대하여도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정하도록 적극 노력하고, 제보된 위반사항에 대하여 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정한 행위가 있는 것으로 판명된 경우 뇌물을 제공한 업체는 입찰에 참가하지 않겠습니다.

5. 본건 입찰, 계약체결, 계약이행, 준공과 관련하여 서울특별시 등에서 시행하는 시민감사옴부즈만 및 시민참여옴부즈만이 요구하는 자료제출, 서류 열람, 현장확인 등 활동에 적극 협조하겠습니다.

6. 본건 관련 하도급 계약체결 및 이행에 있어서 법령에 위반되는 하도급(일괄 하도급, 무면허 하도급, 재하도급)을 하지 않겠으며, 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니하겠습니다.

7. 경쟁입찰과 관련한 담합으로 인하여 발주처에 손해를 가했을 경우 다음 각 호의 금액을 배상토록 하겠습니다.

1) 담합에 따라 결정된 낙찰가격과 담합이 없었을 경우 형성되었으리라고 인정되는 가격의 차액

2) 담합으로 인하여 입찰이 유찰된 경우 입찰공고 및 현장설명회 개최 등 재입찰 절차에 따라 소요되는 각종 행정비용

3) 담합으로 인하여 당해 발주사업 기간의 연장이나 지연에 따라 발주처에 주는 직․간접적인 손해

4) 기타 발주처가 입증하는 담합으로 인한 유․무형의 손해

5) 위 내용에도 불구하고 구체적인 손해액 산정이 곤란하거나 불가능한 경우에는 계약금액의 10%를 배상토록 하겠습니다.

위 청렴계약이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로써 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격제한, 계약해지 등 서울특별시의 조치와 관련하여 당사가 서울특별시를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2018.    .    .

서 약 자 : ○○○회사   대표 ○○○ (서명 또는 날인))

[별지서식 3] 공동수급 표준협정서

공동수급 표준협정서

제1조 [목적] 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 입찰, 시공 등을 위하여 출자비율에 따라 공동 연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주자명 :

제2조 [공동수급체] 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 [공동수급체의 구성원] ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1.○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

2.○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 [효력기간] 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시에 발효하며, 당해계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 당해 계약과 관련한 권리의무 관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 [의무] 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 [책임] 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조 [하도급] 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조 [거래계좌] 예규「지방자치단체 공동계약 운영요령」Ⅲ-7 대가의 지급 규정에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 [구성원의 출자비율] ①공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○:     %

2. ○○○:     %

② 제1항의 비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경함에 있어 일부 구성원의 출자 지분 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③ 현금이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 [손익의 배분] 계약을 이행한 후 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조 [권리, 의무의 양도제한] 구성원은 이 협정서에 의한 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조 [중도탈퇴에 대한 조치] ①공동수급체의 구성원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 당해계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호의 규정에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유 없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체의 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유 없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제92조제1항제6호의 규정에 의하여 입찰참가자격제한조치를 받은 경우

② 제1항의 규정에 의하여 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존구성원이 공동 연대하여 당해계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 연대보증인과 연대하여 당해계약을 이행하여야 하며, 연대보증인이 없거나 연대보증인이 계약을 이행하지 않는 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 당해요건을 충족하여야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조 [하자담보책임] 공동수급체가 해산한 후 당해공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조 [운영위원회] ①공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동    수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2018년  월  일

○○○ (인)

○○○ (인)

[별지서식4] 합의각서

합 의 각 서

입찰공고번호	공고 제 호	입 찰 일 자	년 월 일
입 찰 건 명

우리는 위의 입찰에 공동수급체를 결성 입찰에 참고하고자 귀 기관에서 정한 각종 조건, 유의서 및 입찰공고사항을 전적으로 승낙하며 또한 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 입찰하겠으며, 낙찰시 모든 구성원은 대표자가 투찰한 입찰금액으로 이의 없이 계약 체결 및 이행을 성실히 수행하겠음을 이에 합의각서를 제출합니다.

2018년    월    일

공동수급체 대표자

주사무소 소재지

상          호

성          명                       (인)

사업자등록번호

주민등록번호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상          호

성          명                       (인)

사업자등록번호

주민등록번호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상          호

성          명                       (인)

사업자등록번호

주민등록번호

[별지서식5] 입찰서

입 찰 서
입찰내용		공 고 번 호		입찰일자
		건 명
		금 액
		준공(납품)년월일
입찰자	상호 또는 법인명칭			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			주민등록번호
본인은「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행 규칙」에 의한 기술용역 입찰유의서에 따라 응찰하여 이 입찰이 귀 기관에 의하여 수락되면 기술용역 계약 일반조건∙계약특수조건∙설계서 및 현장설명 사항에 따라 위의 입찰금액으로 준공(납품, 용역수행) 기한 내에 성과품을 납품 할 것을 확약하며 입찰서를 제출합니다. 붙임 : 가격제안서 1부. 입찰자 : □ 2018년 월 일 서울시(분임)경리관 귀하

[별지서식6] 가격제안서

가 격 제 안 서

사  업  명

입찰공고번호

사 업 기 간

제 안 금 액

일금                  원(VAT 포함) (￦                    )

구 분	금 액	비 고
부가가치세
합 계

상기 금액으로 가격입찰서를 제출합니다.

붙임 : 금액산출근거표

2018년     월     일

상 호  또는  명 칭 :

주              소 :                           전화번호 :

대 표 자     성 명 :                           (인)

주민(법인)등록번호 :

서울특별시장 귀하

[별지서식7] 제안서 일반현황 및 연혁

제안사 일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
연 락 처	전화 : FAX :
회사설립년도	년 월
해당부문 사업기간	년 월 ～년월( 년개월)
주요 연혁

[별지서식8] 최근5년간 사업실적

최근 5년간 사업실적

순번	사업명	사업개요	사업기간	계약금액 (천원)	발주처	책임기술자	비고

1. 현재 수행중인 업무도 포함하여 최근 연도순으로 기재하되 최근 5년간을 대상으로 함

2. 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하며 비고란에 원도급회사를 기재함

3. 공동도급계약일 경우에는 계약 금액란에 제안사의 지분만을 기재함

※ 실적증명원(원본) 1부.

[별지서식9] 프로젝트 참여기술자 조직표

사업수행 조직도

사업총괄책임자(PM)

직위, 성명, 기술등급

부문			부문			부문			부문
소속, 직위 성명, 기술등급			소속, 직위 성명, 기술등급			소속, 직위 성명, 기술등급			소속, 직위 성명, 기술등급

주)1. 분야별 책임자를 명시해야 한다.

2. 분야별 기술자 기재순서는 평가 시 참고 될 수 있도록 직위별로 기재한다.

3. 수행조직 및 인원현황에는 실제로 과업현장에 직접 투입 가능한 인력을 기재한다.

4. 평가위원 평가용 제안서는 “회사명” 등 회사를 식별할 수 있는 사항은 〇〇〇으로 표기한다.

(단, 제안서 원본은 모두 표시)

[별지서식10] 참여기술자의 자격사항 등 요약

참여기술자의 자격사항 등 요약

구분	분야별	성명	연령 (세)	기술 등급	본사업 참여직위	최종 학력	자격증	담당 업무	참여율
전담 참여	사업 책임자
	부문
	부문
	부문
	부문
	부문
	부문
비전담 참여	부문
	부문
	부문
	부문
	부문
	부문
	부문

참고)  1. "프로젝트 참여 기술자"에 포함된 인력

2. 작성기준일자 : 제안일 현재

3. 협력업체 기술자도 별도 분리작성

[별지서식11] 참여이력 이력사항

참여인력 이력사항

성명		소속			연령		직위		자격증
사업참여직위 및 분야							해당분야 근무경력		년 월
전공							기술등급
본 사업 참여 임무			본 사업참여 기간				201 . . . ～		참여율	%

경 력 사 항
사업명	사업개요	참여기간 (년월～년월)	담당업무	발주처	비고

참고) 1. 경력사항은 최근 5년간 1억원 이상의 사업참여 실적만 기재

2. 건강보험자격득실확인서 및 기술등급확인서(자격증, 최종학력 등)을 첨부

[별지서식12] 신규직원채용 확약서

(장애인신규직원/신규직원/비정규직정규직화)

채용확약서

○ 공고번호 :

○ 사 업 명 :

○ 사업기간 :

○ 채용내역

채용인원	월 급여	채용기간	투입률(%)
2명	100만원	2018. 8. 1 ~ 2018.12.31
1명	120만원	2018. 8. 1 ~ 2018.10.31
	< 예 시 >

당사는 (                )사업 낙찰시 서울시 일자리 정책에 참여하기 위하여 위와 같이 (장애인 신규직원 / 신규직원 / 비정규직 정규직화 직원)을 채용하여 본 사업에 투입할 것이며, 상기내용을 이행하지 않을 경우 계약해지, 부정당업자 제재 등에 대해 이의를 제기하지 않을 것임을 확약합니다.

20  년     월     일

업 체 명 :

사업자 등록번호 :

주    소 :

연 락 처 :

대표이사 :             (인)  * 반드시 법인인감 날인

서 울 특 별 시 장 귀하

주) 1. ‘투입률’은 전체 사업기간대비 단순 채용기간이 아닌  본 사업 투입기간을 고려하여 계산(월평균 근무일, 일평균 근무시간 감안 작성)

[별지서식13] 정보시스템 구축운영지침 제19조 관련 서식

하도급 대금지급 비율 명세서
원도급자				하도급자
사 업 명				하 도 급 사 업 명
회 사 명				회 사 명
사업기간				하 도 급 기 간
				하도급 지급대금		원
하도급 지급 대금 세부내역	①구 분	②SW 월 노임단가	③투입인력 (MM)		④MM당 하도급 대가		⑤지급금액 (③×④)	⑥지급비율
	합 계
상기와 같이 합의하였음을 확인합니다. 년 월 일 (원도급자) 직인 (하도급자) 직인
첨부서류 : 하도급 부문 산출 내역서

주) ① 구분 : 소프트웨어산업진흥법 제2조 5항에서 정한 소프트웨어 기술자

② SW 월노임단가 : 한국SW산업협회에서 공표하는 일노임단가 × 근무일수

④ MM당 하도급 대가 : 원도급자가 하도급자에게 지급하는 직접인건비+제경비+기술료

⑥ 지급비율 : ∑지급급액÷∑(SW 월노임단가 × 투입인력)

[붙임 10] 알뜰BIT 설치 대상(검토) 정류소 (403개소, 예비 37개소 포함)

연번	설치 대상 정류소				연번	설치 대상 정류소 변경
	정류소 ID	정류소명	운행 노선수	설치 및 운영 가능성		정류소 ID	정류소명	운행 노선수	설치 및 운영 가능성
1	21-172	산복터널.관악산휴먼시아2단지	4		46	03-192	이태원119안전센터	2
2	21-330	서울대입구역	1		47	03-196	한강진역 블루스퀘어	3
3	21-330	서울대입구역	1		48	03-250	용산전자상가 입구	2
4	21-330	서울대입구역	1		49	03-182	용산구보건분소	4
5	21-354	건강보험관리공단	3		50	03-263	이촌역	2
6	21-355	건강보험관리공단	3		51	03-306	산천동	1
7	21-254	구암초등학교	2		52	03-308	신창동세방아파트	1
8	21-259	현대시장	2		53	03-313	새마을금고	1
9	21-253	신봉초등학교입구	2		54	03-125	서계동	2
10	21-256	은천동두산아파트3단지	2		55	24-166	삼전사거리	7
11	21-258	봉천역	3		56	24-178	배명사거리앞	3
12	21-248	구로디지털단지역	2		57	24-180	석촌동한솔아파트앞	4
13	21-357	신사시장.평화교회	2		58	24-181	석촌동한솔아파트앞	4
14	21-239	관악드림타운115동	3		59	24-193	송파여성문화회관	3
15	21-241	관악드림타운북문	3		60	24-195	송파초등학교	3
16	21-359	신림체육센터	3		61	24-212	방이시장입구	2
17	21-360	신사동진양빌딩	4		62	24-213	방이시장입구	1
18	5240	세진약국앞	3		63	24-211	방이2동주민센터	1
19	02-273	황학동롯데캐슬	2		64	24-244	올림픽공원역-BIT	6
20	02-230	청계8가.영도교	2		65	06-197	답십리1동희망샘교회앞	3
21	02-272	방산종합시장	1		66	06-283	동대문경찰서	4
22	02-235	동대문역사문화공원	4		67	06-201	황물로사거리	3
23	02-202	장충체육관앞	5		68	06-272	농촌경제연구원	2
24	02-160	을지로3가	5		69	06-161	용두역	4
25	02-210	국립극장	4		70	06-309	휘경공고휘경주공아파트	2
26	02-282	서울스퀘어앞	5		71	06-148	촬영소사거리	3
27	02-222	동대입구역.장충동	3		72	06-289	제기동한신아파트	1
28	02-104	서울역서부	1		73	06-199	답십리초등학교앞	3
29	02-144	신세계앞	3		74	06-219	전농시장앞	3
30	02-124	남대문시장.악세사리전문상가	3		75	06-416	삼육서울병원	1
31	02-125	숭례문남산방향	2		76	06-293	외대역앞	1
32	02-218	남대문경찰서	3		77	06-294	외대역앞	1
33	02-641	시청광장	4		78	06-290	제기시장	1
34	16-303	강서공업고등학교	3		79	06-419	휘봉초등학교	1
35	03-177	용마루고개	3		80	06-224	답십리종합상가	1
36	03-127	청파동	2		81	06-106	제기역약령시장	1
37	03-199	후암3거리	2		82	06-330	동부아파트	1
38	03-230	남영역	3		83	05-258	어린이대공원후문	2
39	03-194	한남동새마을금고	3		84	05-170	광나루역	5
40	03-305	산천동리버힐삼성아파트	2		85	05-249	화양사거리	4
41	03-248	용문시장	2		86	05-111	용마사거리	2
42	03-209	남영우체국	2		87	05-252	능동교회앞	5
43	03-237	한겨레신문사입구	3		88	05-165	올림픽대교북단사거리	2
44	03-229	숙대입구역	3		89	05-109	중마초등학교	2
45	03-186	녹사평역	3		90	05-256	새발교회앞	4

[표계속]

연번	설치 대상 정류소				연번	설치 대상 정류소 변경
	정류소 ID	정류소명	운행 노선수	설치 및 운영 가능성		정류소 ID	정류소명	운행 노선수	설치 및 운영 가능성
91	05-108	중곡1동사거리	2		136	04-135	왕십리역	3
92	05-241	군자삼거리	2		137	04-293	우리은행화양동지점	3
93	05-127	중곡3동주민센터앞	2		138	04-279	행당역	1
94	05-239	KEB하나은행군자동지점	3		139	04-166	옥수파크힐스아파트앞	2
95	05-102	군자교	3		140	04-167	옥수파크힐스아파트앞	2
96	05-130	면곡시장앞	2		141	04-147	금호고등학교	2
97	05-106	중곡1동주민센터입구	2		142	04-126	한양부속고등학교	2
98	12-106	연신내역	3		143	16-195	화곡대림아파트	5
99	12-129	신진과학기술고교,이마트은평점	3		144	16-189	화곡동유림아파트	4
100	12-132	신진과학기술고교,이마트은평점	3		145	16-188	화곡동유림아파트	4
101	12-269	영락중학교입구	2		146	16-202	화원중학교	2
102	12-322	은평터널앞	2		147	16-328	강서한방병원	4
103	12-335	숭실고입구	2		148	16-329	강서한방병원	4
104	12-339	신사사거리	2		149	16-242	가양3동주민센터	3
105	12-350	푸르지오521동	3		150	16-427	마곡엠벨리14단지아파트	5
106	12-390	구산동사거리	4		151	16-308	공항중학교	5
107	12-391	구산동사거리	4		152	16-348	가양7단지상가앞	2
108	12-437	하나고,삼천사,진관사입구	3		153	16-492	마곡수명산파크4단지	2
109	12-446	은진초교입구	3		154	16-927	수명중·고등학교	2
110	12-447	은평구민체육센터앞	3		155	16-321	방화1동주민센터,동원탕	2
111	12-448	은평구민체육센터앞	3		156	16-303	강서공업고등학교	3
112	12-450	신도초중교입구	3		157	16-122	방화주유소	4
113	14-182	동교로사거리	5		158	16-421	마곡수명산파크7단지	4
114	14-193	서울도시가스마포사옥	4		159	16-330	강서한강자이아파트	4
115	14-233	홍익대학교	4		160	08-318	돈암초교입구	3
116	14-293	마포아트센터/서강대학교후문	4		161	08-365	현대홈타운	2
117	14-344	수색교	3		162	08-193	장위사거리	2
118	14-354	DMC첨단산업센터	3		163	08-194	장위사거리	2
119	14-361	상암동주민센터	3		164	08-195	석관중고등학교앞	3
120	14-362	MBC	3		165	08-196	석관고등학교	3
121	14-254	성서초등학교	2		166	08-198	석관동코오롱아파트	3
122	14-256	새서울의원	2		167	08-200	북서울꿈의숲	2
123	14-275	경성중고.홍대부속여중고입구	2		168	08-205	장위동원천주유소	2
124	14-284	서교호텔	2		169	08-207	장위2동주민센터	2
125	14-306	월드컵파크4단지후문.JTBC	2		170	08-250	서경로꿈마루도서관	2
126	14-338	월드컵파크10단지	2		171	08-257	숭덕초교	2
127	14-341	수색교	2		172	08-262	정릉동풍림아파트	3
128	04-175	뚝도아리수정수센터수도박물관	4		173	08-320	정릉3동주민센터앞	2
129	04-273	숭신초등학교	1		174	08-322	삼덕단지앞	3
130	04-304	왕십리도선동주민센터	1		175	18-131	독산근린공원	4
131	04-108	왕십리도선동주민센터	2		176	18-206	벽산디지털밸리	3
132	04-252	꾳재교회	2		177	18-174	은행나무입구사거리	3
133	04-290	신당현대아파트	2		178	18-211	벽산디지털밸리	2
134	04-173	천주교성수동성당앞	4		179	18-214	현대지식산업센터	2
135	04-174	천주교성동동성당앞	4		180	18-171	백산초등학교	3

[표계속]

연번	설치 대상 정류소				연번	설치 대상 정류소 변경
	정류소 ID	정류소명	운행 노선수	설치 및 운영 가능성		정류소 ID	정류소명	운행 노선수	설치 및 운영 가능성
181	18-204	진도아파트	2		226	23-183	청담지구대	2
182	18-186	독산초등학교	2		227	23-272	스포월드	2
183	18-207	마리오아울렛	3		228	23-255	영동농협풍림	2
184	18-213	진도아파트	2		229	23-256	“	2
185	18-225	남문시장입구	1		230	23-376	국민은행그린공원	2
186	18-173	은행나무입구사거리	3		231	23-195	서울의료원	2
187	18-201	독산3치안센터	2		232	23-512	총지사	2
188	18-232	금빛공원앞	2		233	23-184	청담동성당앞	2
189	18-208	국민연금관리공단앞	2		234	23-433	개포우성6차아파트	2
190	10-160	노원교성대야구장	3		235	01-247	광장시장	3
191	10-262	창동대우아파트입구	3		236	01-104	경복고	3
192	10-256	창동중앙약국	2		237	01-238	창신3동주민센터	2
193	10-263	창동대우아파트입구	1		238	01-109	경복고교	3
194	10-271	창1동주민센터	1		239	01-167	독립문역	2
195	10-299	창동아이파크	3		240	01-217	충신동	2
196	10-315	대우아파트104동	3		241	01-108	청운중학교	3
197	10-264	대우아파트101동앞	3		242	01-249	혜화경찰서	2
198	10-161	신도봉시장	2		243	01-717	독립문,	1
199	10-162	신도봉시장	3		244	01-105	청운중학교	3
200	10-129	서울북부지방법원	3		245	25-336	강일리버파크1, 3단지	4
201	10-130	서울북부지방법원	3		246	25-243	예닮요양병원	3
202	10-188	방학3동신동아프라자	3		247	25-169	고덕2단지/고덕중학교	3
203	10-208	방학3동신동아프라자	2		248	25-171	광문고.서울컨벤션고	3
204	10-209	방학3동주민센터	3		249	25-348	굽은다리역.구민회관	4
205	19-106	영등포로터리	11		250	25-112	고덕주공6단지	3
206	19-107	영등포시장로터리방면	5		226	23-183	청담지구대	2
207	19-108	영등포시장로터리방면	7		227	23-272	스포월드	2
208	19-187	도림새마을금고	5		228	23-255	영동농협풍림	2
209	19-248	신길주유소	5		229	23-256	“	2
210	19-222	선유고등학교	12		230	23-376	국민은행그린공원	2
211	19-429	CM충무병원	3		231	23-195	서울의료원	2
212	19-264	대림역12번출구	5		232	23-512	총지사	2
213	19-849	문래힐스테이트아파트	3		233	23-184	청담동성당앞	2
214	19-317	영문초등학교	2		234	23-433	개포우성6차아파트	2
215	19-219	신풍역	5		235	01-247	광장시장	3
216	19-102	영등포공원	2		236	01-104	경복고	3
217	19-160	여의도공작아파트	6		237	01-238	창신3동주민센터	2
218	19-389	코끼리유통	3		238	01-109	경복고교	3
219	19-256	서울지방병무청	3		239	01-167	독립문역	2
220	23-286	신논현역,교보	4		240	01-217	충신동	2
221	23-234	은마파출소	4		241	01-108	청운중학교	3
222	23-442	세곡2지구3.4단지	4		242	01-249	혜화경찰서	2
223	23-232	그랑프리백화점	4		243	01-717	독립문,	1
224	23-373	국민은행그린공원	2		244	01-105	청운중학교	3
225	23-207	청담역	2		245	25-336	강일리버파크1, 3단지	4

[표계속]

연번	설치 대상 정류소				연번	설치 대상 정류소 변경
	정류소 ID	정류소명	운행 노선수	설치 및 운영 가능성		정류소 ID	정류소명	운행 노선수	설치 및 운영 가능성
246	25-243	예닮요양병원	3		291	20-219	신상도초등학교	시3
247	25-169	고덕2단지/고덕중학교	3		292	20-201	신상도초등학교	시3
248	25-171	광문고.서울컨벤션고	3		293	20-195	중앙대학교	시2
249	25-348	굽은다리역.구민회관	4		294	20-250	노들역4번출구 앞	시1
250	25-112	고덕주공6단지	3		295	20-251	동작실버센터입구	시4
251	25-230	윤선생영어교실앞	3		296	20-182	남성초등학교	시1
252	25-224	강동성심병원(동신중학교)	2		297	20-183	남성초등학교	시1
253	25-223	천동초등학교	2		298	20-128	흑석동명수대현대아파트	시1
254	25-197	길동성당	2		299	20-203	중앙대후문	시1
255	25-238	십자성마을	4		300	20-228	상도4동 약수맨션	시3,마2
256	25-188	오륜교회 앞	2		301	20-241	상도SH빌 상도팰리스 후문	시1
257	25-186	서부입구	2		302	20-242	상도SH빌 상도팰리스 후문	시1
258	25-143	서울장애인종합복지관	2		303	20-248	대방역1번출구 앞	시2,마1
259	25-144	서울장애인종합복지관	2		304	20-243	상도3차 삼성래미안 정문	시1
260	07-292	신내4단지아파트	5		305	17-219	개봉시장	4
261	07-263	LG아파트앞	5		306	17-125	디지털산업1단지	2
262	07-264	LG아파트앞	5		307	17-126	만민중앙교회	2
263	07-286	신내6단지	5		308	17-127	만민중앙교회	2
264	07-367	신내6단지	5		309	17-150	두암빌라(Dooam Villa)	2
265	07-165	우림시장	2		310	17-186	온수동새마을금고	3
266	07-249	사가정시장	3		311	17-211	덕의초등학교	2
267	07-157	혜원목욕탕	3		312	17-213	고척근린공원	2
268	07-111	KT중랑지점사거리	3		313	17-214	고척근린공원	3
269	07-149	KT중랑지점	2		314	17-216	세곡초등학교	3
270	07-225	하나은행	2		315	17-217	개봉푸르지오아파트	3
271	07-145	서울우유앞	3		316	17-128	디지털단지오거리	2
272	07-137	하나은행	2		317	17-129	디지털단지오거리	2
273	07-224	하나은행	4		318	17-194	서서울생활과학고	3
274	07-227	면목복개천	4		319	17-982	천왕역	4
275	15-141	우성아파트, 월촌초등학교	2		320	09-119	서울영어마을수유캠프	2
276	15-114	신목중학교	3		321	09-118	서울영어마을수유캠프	2
277	15-234	신트리공원, 목동11단지아파트	4		322	09-313	수유중앙시장	1
278	15-185	신트리공원	4		323	09-201	광산사거리	2
279	15-102	금호어울림,대원칸타빌아파트	2		324	09-198	강북중학교	2
280	15-116	금호어울림,대원칸타빌아파트	2		325	09-132	인수동청수탕입구	2
281	15-178	삼성아파트정문	1		326	09-133	인수동청수탕입구	2
282	15-179	삼성아파트후문	1		327	09-194	강북청소년수련관	3
283	15-219	양강중학교	7		328	09-140	화계사입구사거리	3
284	15-215	신곡시장	7		329	09-141	화게사입구사거리	3
285	15-205	봉영여중, 목동고	3		330	09-310	무량사입구	3
286	15-274	신정역(은행정),신정4동주민센터	10		331	09-130	우이초등학교후문	2
287	15-287	신정역(은행정),신정4동주민센터	10		332	09-244	송중초등학교	2
288	15-176	현대아파트 정문	1		333	09-152	번동사거리	2
289	15-180	현대아파트 후문	1		334	09-149	강북경찰서입구	2
290	20-184	이수역 9번 출구	시1,마2		335	24-218	방이초등학교	3

[표계속]

연번	설치 대상 정류소				연번	설치 대상 정류소 변경
	정류소 ID	정류소명	운행 노선수	설치 및 운영 가능성		정류소 ID	정류소명	운행 노선수	설치 및 운영 가능성
336	24-200	송파2동한양아파트	3		381	13-252	서대문경찰서	3
337	24-187	가락시영아파트	3		382	13-267	두산위브아파트	2
338	24-115	서울아산병원동관	3		383	13-268	두산위브아파트	2
339	24-209	잠실여고후문	4		384	13-329	산골고개	2
340	24-219	방이시장입구	3		385	13-340	아현가구단지	2
341	24-308	문현중학교			386	13-179	동도하이츠아파트	5
342	24-456	잠실여고후문	3		387	13-209	남가좌현대아파트	1
343	24-239	올림픽공원장미광장	3		388	13-337	독립문파크빌아파트	1
344	24-489	문정중학교후문	3		389	22-279	우면주공아파트,한라아파트	4
345	24-188	가락시영아파트	3		390	22-114	롯데칠성	5
346	24-303	마천2동주민센터	3		391	22-255	성뒤마을교육연수원	4
347	24-318	구송파세무서	2		392	22-191	논현역	4
348	24-159	영빌딩앞	2		393	22-117	래미안에스티지에스	3
349	24-285	마천1동주민센터			394	22-205	잠원성당	3
350	11-395	중계주공2단지	3		395	22-167	강남역,강남역사거리	3
351	11-435	세이브존스포츠센타	4		396	22-274	현대빌라,에코맘코리아	4
352	11-177	공릉역	4		397	22-244	경남임광아파트	3
353	11-286	월계삼거리	3		398	22-147	서초중학교	5
354	11-225	흥안운수종점	3		399	22-250	방배동대우효령아파트앞	3
355	11-223	상계중앙시장	4		400	22-476	삼성래미안	2
356	11-277	상계주공12단지	3		401	22-337	헌인마을,서울농업기술센타	4
357	11-293	청백아파트 3‧4단지	2		402	22-333	헌인릉,강남서초에비군훈련장	5
358	11-248	마들근린공원	3		403	22-211	고속터미널	3
359	11-222	상계중앙시장	4		예비 37개소 별도 추가
360	11-217	코오롱아파트.	3
361	11-357	구민체육센터	4
362	11-352	불암중학교	2
363	11-170	동신@앞정류소	3
364	11-276	청원고등학교	2
365	11-353	불암중학교	2
366	11-113	경춘선숲길	5
367	11-333	광운중학교	4
368	11-231	불암대림아파트	3
369	11-344	쌍용스위닷홈아파트	2
370	11-801	청솔7단지앞	3
371	13-118	이대부중	3
372	13-122	홍은동동부센트레빌	2
373	13-123	산골고개	2
374	13-124	홍은사거리	2
375	13-133	영천시장	3
376	13-226	홍남교자전거대여소	4
377	13-227	홍남교자전거대여소	4
378	13-233	연가초연희중삼성아파트	2
379	13-234	북가좌사거리	2
380	13-235	북가좌사거리	2

※ 설치지점은 요청내용, 도로굴착인허가, 시공여건 등에 따라 발주처에서 변경할 수 있음