서울특별시 고시 제2016-145호

안양천권역(서울시 구간) 하천기본계획 고시

「하천법」제25조 및 같은 법 시행령 제24조 규정에 따라 국토교통부(서울지방국토관리청)에서 수립한 「안양천권역(서울시 구간) 하천기본계획」을 같은 법 시행규칙 제13조 규정에 따라 다음과 같이 고시하며, 토지이용규제기본법 제8조 제2항 및 같은 법 시행령 제7조 규정에 의거 지형도면 등을 다음과 같이 고시합니다.

2016년 5월 26일

서울특별시장

1. 하천정비기본계획 수립

가. 하천기본계획 수립 목적

도림천 등 5개 지방하천에 대하여 그 간의 유역의 개발, 도시화, 기상특성 변화 및 하천개수사업 등으로 인한 유역의 수리‧수문특성과 하도특성의 변화를 하천기본계획에 반영하고 미비점을 보완하여 수자원 종합지침 확립에 기여하고자 함.

○ 하천기본계획 수립 범위

하천명	위 치		하천연장 (㎞)
	기 점	종 점
도림천	서울 관악 신림 808-126	서울 영등포 문래 안양천(국가) 합류점	11.00
대방천	서울 동작 상도 34-43	서울 영등포 도림 도림천(지방)합류점	5.47
봉천천	서울 관악 봉천 239-15	서울 관악 신림 도림천(지방) 합류점	5.02
오류천	서울 구로 궁 252	서울 구로 개봉 목감천 (지방)합류점	4.93
시흥천	서울 금천 시흥 1016-16	서울 금천 시흥 안양천(국가) 합류점	2.78

※ 목감천의“1. 하천정비기본계획”에 관한 사항은 경기도에서 고시(2016.5.13.)

나. 연평균 강우량과 하천 수자원 부존량에 관한 사항

하천명	유역면적 (㎢)	연평균 강우량 (㎜)	수자원 총 량 (백만㎥)	수자원 부존량(백만㎥)			손실량 (백만㎥)
				홍수기	평상시	계
도림천	42.50	1,444.41	61.39	28.56 (46.5%)	6.95 (11.4%)	35.51 (57.9%)	25.88 (42.1%)
대방천	7.65	1,444.41	11.05	5.14 (46.5%)	1.25 (11.4%)	6.39 (57.9%)	4.66 (42.1%)
봉천천	9.19	1,444.41	13.27	6.18 (46.5%)	1.50 (11.4%)	7.68 (57.9%)	5.59 (42.1%)
오류천	6.55	1,444.41	9.46	4.40 (46.5%)	1.07 (11.4%)	5.47 (57.9%)	3.99 (42.1%)
시흥천	4.61	1,444.41	6.66	3.10 (46.5%)	0.75 (11.4%)	3.85 (57.9%)	2.81 (42.1%)

다. 하천유역의 지역별 및 홍수방어시설별 홍수배분계획

수계명	하천명	주요 지점명	유 역 면 적 (㎢)	계 획 빈 도 (년)	기 본 홍수량 (㎥/sec)	유역 및 홍수방어 시설별 홍수량 (㎥/sec)	하도분담 홍 수 량 (㎥/sec)
안양천	도림천	도림천 하구	42.50	100	765	49	716
		대방천 합류전	32.92	〃	597	63	534
		대림역 지점	30.52	〃	560	76	484
		지류 1 합류전	24.18	〃	463	43	420
		봉천천 합류전	13.20	〃	273	25	248
		지류 2 합류전	8.78	〃	197	32	165
		서울대입구 지점	7.09	〃	160	-	160
	대방천	대방천 하구	7.65	80	157	38	119
		우성APT 지점	5.94	〃	142	42	100
		대길초교 지점	4.62	〃	112	42	70
		국민은행 지점	3.91	〃	101	42	59
		새마을금고 지점	3.45	〃	90	43	47
		동광교회 지점	2.20	〃	57	43	14
		상도동길 지점	1.97	〃	50	-	50

수계명	하천명	주요 지점명	유 역 면 적 (㎢)	계 획 빈 도 (년)	기 본 홍수량 (㎥/sec)	유역 및 홍수방어 시설별 홍수량 (㎥/sec)	하도분담 홍 수 량 (㎥/sec)
안양천	봉천천	봉천천 하구	9.19	80	175	-	175
		봉천1동사무소	7.94	〃	175	-	175
		성진교회	6.60	〃	159	-	159
		신정교회	5.43	〃	134	-	134
		봉천7동사무소 지점	1.83	〃	44	-	44
	오류천	오류천 하구	6.55	80	127	-	127
		오류4배수암거	5.67	〃	119	-	119
		삼환APT 암거합류전	4.96	〃	106	-	106
		오류역 암거합류전	4.11	〃	98	-	98
		대우APT 암거합류전	3.57	〃	88	-	88
		삼천리APT 암거합류전	2.17	〃	52	-	52
		경인대로 지점	0.98	〃	22	-	22
		동양빌라 지점	0.82	〃	20	-	20
		궁동복지회관 지점	0.70	〃	18	-	18
	시흥천	시흥천 하구	4.61	80	114	-	114
		시흥대로 전	2.98	〃	75	-	75
		시흥초교 전	2.49	〃	64	-	64
		중앙시장 전	1.45	〃	38	-	38
		금광APT 전	1.25	〃	33	-	33
		탑동초교 전	0.56	〃	15	-	15
		동일여고 지점	0.53	〃	15	-	15

라. 기본홍수량, 계획홍수량, 계획홍수위, 계획하폭

수계명	하천명	주요 지점명	계획빈도 (년)	기본홍수량 (㎥/sec)	계획홍수량 (㎥/sec)	계획홍수위 (EL.m)	계획하폭 (m)
안양천	도림천	도림천 하구	100	765	716	13.95	82
		대방천 합류전	〃	597	534	13.95	94
		대림역 지점	〃	560	484	14.61	65
		지류 1 합류전	〃	463	420	15.81	73
		봉천천 합류전	〃	273	248	17.80	60
		지류 2 합류전	〃	197	165	36.22	35
		서울대입구 지점	〃	160	160	53.69	20
	대방천	대방천 하구	80	157	119	13.95	25
		우성APT 지점	〃	142	100	14.24	15
		대길초교 지점	〃	112	70	15.74	15
		국민은행 지점	〃	101	59	21.88	6
		새마을금고 지점	〃	90	47	23.22	7
		동광교회 지점	〃	57	14	26.30	6
		상도동길 지점	〃	50	50	27.91	6
	봉천천	봉천천 하구	80	175	175	17.70	26
		봉천1동사무소	〃	175	175	21.40	26
		성진교회	〃	159	159	25.56	26

수계명	하천명	주요 지점명	계획빈도 (년)	기본홍수량 (㎥/sec)	계획홍수량 (㎥/sec)	계획홍수위 (EL.m)	계획하폭 (m)
안양천	봉천천	신정교회	80	134	134	29.69	26
		봉천7동사무소 지점	〃	44	44	38.86	15
	오류천	오류천 하구	80	127	127	8.00	10
		오류4배수암거	〃	119	119	8.00	16
		삼환APT 암거합류전	〃	106	106	10.05	8
		오류역 암거합류전	〃	98	98	12.51	20
		대우APT 암거합류전	〃	88	88	13.13	15
		삼천리APT 암거합류전	〃	52	52	14.32	15
		경인대로 지점	〃	22	22	16.60	7
		동양빌라 지점	〃	20	20	20.09	5
		궁동복지회관 지점	〃	18	18	25.19	4
	시흥천	시흥천 하구	80	114	114	15.27	27
		시흥대로 전	〃	75	75	15.52	20
		시흥초교 전	〃	64	64	17.31	7
		중앙시장 전	〃	38	38	23.48	7
		금광APT 전	〃	33	33	27.76	8
		탑동초교 전	〃	15	15	38.71	6
		동일여고 지점	〃	15	15	66.59	6

마. 보전지구․복원지구 또는 친수지구에 관한 사항

수계명	하천명	하천구간(No.)	안 별	지구구분
안양천	도림천	0+000 ~ 9+497	양안	친수지구
		9+497 ~ 11+002	〃	복원지구
	대 방 천	0+000 ~ 5+465	〃	복원지구
	봉 천 천	0+000 ~ 5+017	〃	복원지구
	오 류 천	0+000 ~ 4+927	〃	복원지구
	시 흥 천	0+000 ~ 2+783	〃	복원지구

바. 하천기본계획의 열람에 관한 사항

○ 관계도서·도면 등 상세한 내용은 서울특별시(하천관리과), 구로구(치수과), 금천구(치수과), 영등포구(치수과), 동작구(안전치수과), 관악구(치수과)에 비치하여 이해관계인이 열람하실 수 있습니다.

2. 지방하천의 지정·변경 및 해제 고시

「하천법」제25조 규정에 따라 수립한「안양천권역(서울시 구간) 하천기본계획」을 같은 법 제7조 및 같은 법 시행령 제5조 규정에 따라 변경 지정하고, 같은 법 시행규칙 제3조 규정에 따라 다음과 같이 고시합니다.

□ 지방하천의 지정·변경 및 해제 사항

하천명	하천 등급	구분	구 간			지정·변경 및 해제 사유
			기점	종점	거리 (㎞)
도림천	지방하천	당초	서울시 관악구 신림동 808-126	서울시 영등포구 문래동 안양천(국가) 합류점	11.00	-
		변경	서울시 관악구 신림동 808-126	서울시 영등포구 문래동 안양천(국가) 합류점	11.00
대방천	〃	당초	서울시 동작구 상도동 34-43	서울시 영등포구 도림동 도림천(지방) 합류점	5.46	측량성과에 따른 연장조정 (하천중심선 오차)
		변경	서울시 동작구 상도동 34-43	서울시 영등포구 도림동 도림천(지방) 합류점	5.47
봉천천	〃	당초	서울시 관악구 봉천동 239-15	서울시 관악구 신림동 도림천(지방) 합류점	5.00	측량성과에 따른 연장조정 (하천중심선 오차)
		변경	서울시 관악구 봉천동 239-15	서울시 관악구 신림동 도림천(지방) 합류점	5.02
오류천	〃	당초	서울시 구로구 궁동 252	서울시 구로구 개봉동 목감천(지방) 합류점	4.85	상류부 하천경계설정 변경에 따른 하천구간 변경
		변경	서울시 구로구 궁동 252	서울시 구로구 개봉동 목감천(지방) 합류점	4.93
시흥천	〃	당초	서울시 금천구 시흥동 1016-16	서울시 금천구 시흥동 안양천(국가) 합류점	2.78	-
		변경	서울시 금천구 시흥동 1016-16	서울시 금천구 시흥동 안양천(국가) 합류점	2.78
목감천	〃	당초	경기도 시흥시 논곡동 26-10	서울시 구로구 개봉동 안양천(국가) 합류점	12.53	측량성과에 따른 연장조정 (하천중심선 오차)
		변경	경기도 시흥시 논곡동 26-10	서울시 구로구 개봉동 안양천(국가) 합류점	12.33

주) 목감천의 경우, 서울시 구간은 하류 좌안부 구간(3.65km)만 해당

3. 하천구역의 결정(변경․폐지) 및 지형도면 고시

「하천법」 제10조 규정에 따라 하천구역을 다음과 같이 결정하고 같은 법 시행규칙 제4조 규정에 따라 고시하며, 「토지이용규제 기본법」 제8조제2항 및 같은 법 시행령 제7조 규정에 따라 지형도면을 고시합니다. 관계서류(토지세목, 지형도면)를 서울특별시(하천관리과), 구로구(치수과), 금천구(치수과), 영등포구(치수과), 동작구(안전치수과), 관악구(치수과)에 비치하오니 이해관계인은 열람하시기 바랍니다.

하천명	하천 등급	구 간			면적 (㎡)	결정(변경·폐지일 및 사유)
		기 점	종 점	거리 (㎞)
도림천	지방 하천	서울시 관악구 신림동 808-126	서울시 영둥포구 문래동 안양천(국가) 합류점	11.00	785,645.3	변경, 고시일, 하천기본계획 (변경)
대방천	〃	서울시 동작구 상도동 34-43	서울시 영등포구 도림동 도림천(지방) 합류점	5.46	99,508.5	〃
봉천천	〃	서울시 관악구 봉천동 239-15	서울시 관악구 신림동 도림천(지방) 합류점	5.00	126,585.0	〃
오류천	〃	서울시 구로구 궁동 252	서울시 구로구 개봉동 목감천(지방) 합류점	4.85	115,098.2	〃
시흥천	〃	서울시 금천구 시흥동 1010-16	서울시 금천구 시흥동 안양천(국가) 합류점	2.78	30,800.9	〃
목감천	〃	서울시 구로구 천왕동 257-35	서울시 구로구 개봉동 안양천(국가) 합류점	3.65	119,381.0	〃

※ 목감천의 경우, 서울시에 해당하는 구간의 하천구역 면적 기재

첨부서류 : 1. 하천구역에 편입된 토지세목 조서

2. 하천구역이 표시된 지형도면(축척 1/1,000)

4. 폐천부지 등 및 지형도면의 고시

「하천법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제39조 규정에 따라 폐천부지 등을 다음과 같이 결정하였고,「토지이용규제기본법」제8조제2항 및 같은 법 시행령 제7조 규정에 따라 지형도면을 다음과 같이 고시합니다. 관계서류(토지세목, 지형도면)를 서울특별시(하천관리과) 구로구(치수과), 금천구(치수과), 영등포구(치수과), 동작구(안전치수과), 관악구(치수과)에 비치하오니 이해관계인은 열람하시기 바랍니다.

하천명	하천 등급	폐천부지		면적 (㎡)	보전·처분에 관한 관리계획	발 생 연월일
		기 점	종 점
도림천	지방 하천	서울시 관악구 신림동 808-126	서울시 영둥포구 문래동 안양천(국가) 합류점	71,092.8	보전 및 처분	고시일
대방천	〃	서울시 동작구 상도동 34-43	서울시 영등포구 도림동 도림천(지방) 합류점	2,729.0	〃	〃
봉천천	〃	서울시 관악구 봉천동 239-15	서울시 관악구 신림동 도림천(지방) 합류점	19,527.0	〃	〃
목감천	〃	서울시 구로구 천왕동 257-35	서울시 구로구 개봉동 안양천(국가) 합류점	6,327.0

※ 폐천부지는 하천 전 구간에 산재하여 위치하는 바, 구간의 기점․종점은 하천의 기점․종점을 기재(목감천의 경우, 서울시에 해당하는 구간으로 기재)하였고, 폐천부지의 관리계획(보전․ 처분)은 국․공유지에 한함.

첨부서류 : 1. 폐천부지 등이 편입된 토지세목 조서

2. 폐천부지 등이 표시된 지형도면(축척 1/1,000)