윈도우XP(운영체제) 교체계획

□ 기관명 : 영등포아리수정수센터

□ 점검관 : 정수시설과 공업6급 오재승(Tel: 3146-5675)

□ 기관별 윈도우XP 교체 대상

시설명 (운영부서)	윈도우XP 장비(서버, PC)		교체 기간	교체 방식	비고
	전체 대수	교체 대수
영등포아리수 정수센터 (정수시설과,정수과)	51 (제어용)	51	’15.1월 이후	제어프로그램 교체 필요시 OS(운영체제) 교체

□ 기한內 윈도우XP 교체가 곤란할 경우 보안대책

시설명	未교체 윈도우XP PC 數	보안대책	향후 교체	비고
영등포아리수 정수센터 (정수시설과,정수과)	51	인터넷접속차단(망분리기관), 실시간 백신SW 운영 및 유해사이트 접속차단 등 보안활동 강화	2015년이후 제어프로그 램 교체시 운영(OS) 교체
사유 : 정수장 운영 제어프로램이 2008년 원도우 XP기반으로 구축된 제품이며 안행부 에서 2013. 10월 보안정책솔루션을 구축하여 운용중에 있으므로 정수장 제어프로 그램의 안정적 운영을 위하여 향후 제어프로그램 교체 필요시 운영프로그램 교체