- ○○ ○구 ○○아파트 뒤편 - 도로옹벽 붕괴 상황보고(1보)		일시	’18. . .( )
		보고	안전정책과장
		작성	안전재난관리담당

▢ 사고개요

□ 일 시 : ’19. 0.  0.( ) 00:00경

□ 장 소 : △△ △구 △로 △△ ○○아파트* 인근 도로 옹벽

* ‘93.9월 준공, 건물 3개동(15층), 315세대 933명 거주

□ 내 용 : 아파트 옆 도로 옹벽 90m 중 약 30m 붕괴

□ 원 인 : 조사 중

	《 도로 옹벽 현황 》
◇ 옹벽현황 : 아파트 옆 도로 옹벽(길이 90m, 높이 10~15m) ◇ 관리주체 : ○○광역시 ○구(도로과) ※ ‘93년 준공 및 기부채납(○○주택건설→서구청), ‘95년 이관(서구청→남구청) ◇ 급경사지 현황 : ○등급 / 붕괴위험지역 지정(’00.00.00.) ※ 급경사지 재해예방에 관한 법률 제5조 규정에 따라 연2회 이상 안전점검 실시

▢ 피해내용(잠정)

□ 인명피해 : 없음(8.9 07:00 기준)

- 주민대피 : 165세대 436명(△△사우나 112, 친척집 등 324명)

※ 103동 전체, 102동 6․7․8․9라인

□ 재산피해 : 차량 28대(매몰 8, 파손 20), 오토바이 7대(매몰), 콘테이너 1대(매몰)

※ 피해보상은 보험사 협의 후 조치 예정

▢ 조치사항

□ 지역재난안전대책본부 가동(8.9 05:30~)

- 소방․경찰, 아파트 주민 긴급대피 유도(8.9 04:16~, oo초교)

□ 외부 전문가 현장점검(8.9 07:30~08:30, △△건설안전 등 2개사)

※ 붕괴원인으로 우기철 지반약화 및 옹벽 구조 문제로 추정

□ 민․관 합동 대책회의(8.9 12:00, 구청․소방․경찰․주민 등 30명)

□ (주민지원) 대피소 지정(사우나 2개소, 3~7일 예상), 물품* 등 지원

* 모포 16개, 식수 80박스(1,940병)

□ (응급복구) 방호벽(1톤마대 붕괴지점 양단 60개) 설치(6.26 23:15)

□ (동원사항) 인원 22명(공무원 5, 소방 15, 경찰 2), 장비 3대(백호우 2, 덤프 1)

▢ 향후계획

□ 민․관 합동대책회의(8.9 08:30, 구청장 주재)

- 사고수습상황, 응급복구(사면절취 등) 및 정밀안전진단 방안 등

※ 남구청, 남부경찰서, 남부소방서, 제○○○○부대 5대대, KT○○○지사, ○○ APT 주민대표, ○○시청, ○○건설안전, ○○건설

□ 항구복구는 정밀안전진단 후 보수․보강 등 정비사업 예정

참고 1	위 치 도

일반 지도

위성 사진

참고 2	현 장 전 경

사진 크기 등에 따라 네모박스는 변경

사진 크기 등에 따라 네모박스는 변경		사진 크기 등에 따라 네모박스는 변경