설 연휴 대비 공원시설 점검표(서식4)

점검 내용	점검 결과
￭ 공사장 관리
․안전휀스 미설치 여부	설치(양재천우안도로공사)
․공사자재 및 폐기물 잔해 방치 여부	이상 없음
․건설장비 방치로 통행불편 및 안전사고 우려	이상 없음
￭ 산책로
․바닥 지반침하, 균열, 변형 여부	이상 없음
․과속방지턱 설치 불량 (너무 높게 또는 낮게)	과속방지턱 없음
․포장 불량으로 유모차, 휠체어 이동이 어렵거나 물고임 현상 발생 여부	이상 없음
․차량 통행이 불가한 곳에 볼라드를 설치하여 통행에 불편을 주는지 여부	이상 없음
￭ 놀이시설 및 운동시설
․놀이시설 기초 흔들림, 균열, 훼손, 작동 불량 여부	이상 없음
․나사 탈락여부, 그네줄 파손 위험 여부, 놀이터 바닥포장 불량 여부	나사 등 조임
․어린이 이용에 위험요소가 있는지 여부	이상 없음
￭ 휀스․난간
․시설 균열, 훼손 여부	이상 없음
․난간 설치 등 안전시설이 부족한지 여부	이상 없음
￭ 공원등
․공원등 작동 불량 및 파손, 전기선 돌출 여부	이상 없음
․공원등 안전함 덮개가 잘 닫혀져 있는지 여부	이상 없음
￭ 녹지대
․화단 울타리 파손 및 장애물 돌출 여부	이상 없음
․고사목, 고사지, 그루터기, 위험수목 방치 여부	이상 없음

점검 내용	점검 결과
￭ 의자, 파고라 등 휴게시설
․볼트 풀림, 시설 균열, 탈색 및 훼손 여부	이상 없음
․파고라 지붕 누수 등으로 곰팡이 발생 여부	이상 없음
․의자, 파고라 등 휴게시설 부족 여부	이상 없음
￭ 수경시설(분수, 벽천, 개울 등)
․수경시설이 정상 작동되는지 여부	동절기 가동 않음
․배관 누수, 훼손 등 기계설비 이상 유무	동절기 가동 않음
￭ 데크 및 계단
․시설 균열, 훼손 및 노후되어 교체 필요 여부	1구역 연못 데크 임시정비
․계단 경사가 심해 통행에 불편이 있는 경우	해당 없음
․경사진 곳 인조목 데크의 경우 미끄럼 방지시설 설치 여부	이상 없음
․안전난간이 필요한 곳에 적정하게 설치되었는지 여부	이상 없음
￭ 빗물받이, 맨홀, 배수로 정비사항
․빗물받이 불량 여부 (훼손, 흔들림, 꺼짐 등)	이상 없음
․빗물받이 규격 불량으로 안전사고 우려 여부	해당 없음
․맨홀 덮개 탈착 여부	이상 없음
․빗물받이 및 주변 수로 등 낙엽 퇴적 여부	이상 없음
․배수로 내 토사 및 낙엽 퇴적물 방치 여부 등	이상 없음
￭ 주차장 시설 등 기타
․연휴 대비 주차장 시설 정비 상태	윤봉길 기념 사업회(보훈처)
․인근 기관과 MOU 체결하여 주차장 시설 확보 여부 등	동측주차장 2개소 서초구청운영

2018.  2.  9 . ( 금 )요일

점검자   직 : 청원경찰          성  명 :  박 인 상        (인)

농림운영주사보     성  명 :  권 용 덕        (인)