내 진 설 계 확 인 서

(터널분야)

용 역 명	국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계-중첩구간) 기본 및 실시설계
발주기관(부서)	서울특별시(도로계획과)
용 역 사	㈜진우엔지니어링코리아
확 인 자	토목 구조기술사 토질 및 기초기술사	성명 조 강 희 (서 명) 성명 신 경 섭 (서 명)

※ 본 양식을 준용하되, 시설물에 따라 내진설계 기준 특성에 맞게 작성하여 설계보고서에 수록

※ 기타 시설물에 대한 내진설계 확인서는 교량 및 터널분야를 참고하여 시설물 특성에 맞게 작성하여 설계보고서에 수록

《 터 널 》

구 분	검 토 및 확 인 내 용	검 토 의 견
	세부내용
∙지반의 평균지반특성 산정	1. 지반의 평균지반특성은 적절히 산정되었는가?	적절히 산정됨
∙기반면의 선정	1. 기반면은 적절히 선정되었는가?	적절히 선정됨
∙표준 설계응답스펙트럼	1. 표준 설계응답스펙트럼은 적정하게 적용하였는가?	감쇠비 5%에 대한 표준 응답스펙트럼은 적정하게 적용됨
∙지진계수와 위험도계수	1. 지진구역계수는 적절히 선정되었는가? 2. 위험도계수는 적절히 선정되었는가?	0.11로 적정함 0.57(기능수행)와 1.40(붕괴방지) 로 적정함
∙인공가속도시간이력	1. 인공가속도시간이력(인공지진파)은 적절히 산정되었는가?	-
∙설계지진 응답스펙트럼	1. 기반면의 설계속도 응답스펙트럼은 적절히 산정되었는가?	속도 응답스펙트럼 (Sv)는 적정함
∙지진해석 방법	1. 지진해석 방법은 적절히 선정되었는가?	적절히 선정됨
∙응답수정계수	1. 붕괴방지수준에서의 응답수정계수는 적절히 산정되었는가?	재현주기 1000년으로 적절히 산정됨
∙지반의 전단탄성계수의 산정	1. 지반의 전단탄성계수는 적절히 산정되었는가?	N치를 기준으로 적절히 산정됨
∙지반반력계수 산정	1. 지반반력계수는 적절히 산정되었는가?	적절히 산정됨
∙구조물에 적용하는 지진하중	1. 구조물에 적용하는 지진하중은 적절히 산정되었는가?	적절히 산정됨
∙지반변위의 산정	1. 응답변위법에 사용되는 지반의 수평 변위량은 적절히 산정되었는가?	적절히 산정됨
∙지반-구조물 FEM 수치해석 모델링의 경계조건	1. 시간이력해석법을 적용하는 경우, 지반-구조물 FEM 수치해석 모델링의 경계조건은 적절히 선정되었는가?	-
∙하중조합	1. 설계에 적용하는 하중조합은 적절히 선정되었는가?	하중조합은 적절함