유량계 설치현황

- 1정수장

연번	유량계명	형식	구 경	설치년도	제작사	수계	비 고
1	1 원수	초음파	1,800	2003	(주)자인테크	1정수장원수
2	1 송수	초음파	1,800	2012	씨엠엔텍	신정,신월,목동 배수지
3	회수유량계	초음파	500	2013	㈜자인테크	공정용	1992년설치
4	여과지유출	개수로식	6000×3300	1992	후지	공정용
5	활성탄역세척	초음파	600	2011	수인테크	공정용	고도정수
6	정수지유입	초음파	1500	2011	수인테크	공정용	고도정수
7	정수지유출	초음파	2000	2011	수인테크	공정용	고도정수
8	회수유량계	전자식	200	2011	그린플로우	공정용	고도정수

- 2정수장

연번	유량계명	형식	구 경	설치년도	제작사	수계	비 고
1	통합원수	초음파	2,400	2010	씨엠엔텍	풍납취수
2	금천 송수	초음파	900	2009	씨엠엔텍	금천배수지
3	목동 송수	초음파	1,200	2009	씨엠엔텍	목동배수지
4	우장산 송수	초음파	1,200	2009	씨엠엔텍	우장산배수지
5	우장산, 목동	초음파	1,200	2010	씨엠엔텍	우장산,목동 통합
6	공업용수	초음파	600	2010	씨엠엔텍	롯데제과외 3곳
7	활성탄흡착지 유출 5지	초음파	700	2010	씨엠엔텍	공정용
8	초기여과수	초음파	500	2010	씨엠엔텍	공정용
9	활성탄 흡착지 역세	초음파	800	2010	씨엠엔텍	공정용
10	활성탄흡착지 10지	초음파	700	2010	씨엠엔텍	공정용
11	여과지 역세	초음파	900	2010	씨엠엔텍	공정용
12	혼화지유입	초음파	1100	2010	씨엠엔텍	공정용
13	혼화지유입B	초음파	1100	2010	씨엠엔텍	공정용
14	막여과설비유입	초음파	1000	2010	씨엠엔텍	공정용
15	원수유입-수자원	초음파	1500	2010	씨엠엔텍	수자원 원수
16	여과수 유출	초음파	2000	2010	씨엠엔텍	공정용
17	여과지유출7지	초음파	700	2010	씨엠엔텍	공정용
18	여과지 유출4지	초음파	700	2010	씨엠엔텍	공정용
19	초기여과수	초음파	500	2010	씨엠엔텍	공정용
20	활성탄흡착지유출	초음파	2000	2010	씨엠엔텍	공정용
21	착수정 유출	초음파	600	2010	씨엠엔텍	공정용	막여과
22	처리수 유출	초음파	600	2010	씨엠엔텍	공정용	막여과
23	막여과-유입	초음파	600	2010	씨엠엔텍	공정용	막여과
24	막여과-유출	초음파	600	2010	씨엠엔텍	공정용	막여과
25	배출수침전지슬러지인발	전자식	200	2010	그린텍	공정용
26	배출수이송	전자식	350	2010	그린텍	공정용
27	침전지슬러지유출	전자식	200	2010	그린텍	공정용
28	표면세척수여과지유입	전자식	400	2010	그린텍	공정용
29	배출수침전지회수 A	전자식	350	2010	그린텍	공정용
30	배출수침전지회수 B	전자식	350	2010	그린텍	공정용