서울시 아스팔트콘크리트포장 유지보수공사 시방서 일부개정 신구대조문

현 행	개 정 안
일반사항	1. 일반사항
1.2 참조규격	1.2 참조규격
기타 본 시방서에 별도로 규정되어 있지 않은 항목에 대한 기준은 아스팔트 생산 및 시공지침(국토교통부 ‘13.12.27 개정), 저탄소 중온 아스팔트 생산 및 시공 지침(국토교통부 ’15.02), SMA 포장 생산 및 시공 지침(국토교통부 ‘11.04.01), 교면 포장 설계 및 시공 지침(국토교통부 ’11.09.01)을 따른다.	기타 본 시방서에 별도로 규정되어 있지 않은 항목에 대한 기준은 아스팔트 콘크리트 포장 시공 지침(국토교통부, ’17.4), 특정목적 포장의 개별 특별시방 규정을 따른다. ※ 특정목적 포장은 공용되는 시방규정이 없어 포장공법 개발자가 작성한 특별시방서에 따라 시공하는 포장으로 미세먼지저감, 소음저감, 이용환경개선, 자원신재생 등의 친환경포장과 특정목적 성능개선 포장을 말한다.
2. 재료	2. 재료
2.2 아스팔트 혼합물	2.2 아스팔트 혼합물
2.2.1 아스팔트 혼합물 일반사항	2.2.1 아스팔트 혼합물 일반사항
표 2-8 아스팔트 혼합물의 종류 및 특징 【주1】------------------------------------- 【주2】------------------------------------- 【약자】-------------------------------------	표 2-8 아스팔트 혼합물의 종류 및 특징 【주1】------------------------------------- 【주2】------------------------------------ 【약자】------------------------------------ ※ 표 2-8의 아스팔트 혼합물 종류 외 특정목적 포장의 혼합물이 있으며 그 특징은 개별 특별시방서에 기재되어 있다.
4. 품질관리	4. 품질관리
4.1 일반사항	4.1 일반사항
4.1.6 기타 시방서에 기술되어 있지 않은 사항은 아스팔트혼합물 생산 및 시공지침(국토부)의 제6장 품질관리 및 검사를 따른다.	4.1.6 ------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------ 제6장 품질관리 및 검사 또는 특정목적 포장의 경우는 개별 특별시방서 기준을 따른다.