아이디어 공모 현황(자치구·유관기관)

□ 총 30건(13개 자치구 24건, 3개 유관기관 6건)

연번	기관명	제 목	아이디어 요약
1	중 구	저류조를 활용한 빗물 재이용	호우시 저류조에 빗물을 저류하여 두었다가 조경용수, 벽천, 폭포 등 활용으로 가뭄대비 및 비용절감
2	성동구	차수판 설치 개선	차수판을 접이식으로 제작하여 운반 및 보관이 용이하도록 하고, 차수판에 다리를 접이식으로 붙여 화분받침이나 의자 등으로 활용
3		지하주택 출입문을 차수문으로 교체	지하주택 출입문을 하부는 우수가 들어올수 없는 구조로, 상부는 출입이 가능하도록 하는 이중문으로 설치하여 침수예방
4	동대문	연간단가 업체를 활용한 권역별 지역책임제 실시	연간 단가업체를 활용하여 권역별로 지역책임제를 실시하여 집중호우에 신속하게 대응할 수 있는 체계 구축
5		돌봄서비스 비상연락 및 방문 점검 대응결과 행정포털 입력	방문시마다 공문제출 등 수합에 어려움 및 담당자 변경시 인수인계가 잘 안되고 있으므로 행정포털에 입력토록하여 시스템화하므로서 자료의 체계적 관리가 용이함
6		SNS 활용, 시민과 함께하는 풍수해 안전대책 추진	동대문구 풍수해 밴드 “동풍방”을 운영하여 시민과 소통하므로써 재난 상황시 신속한 재난대응 활동 추진
7		강우량에 따라 맞춤형 펌프장 운영 개선	펌프장을 강우량별, 계절별로 신축적으로 운영하여 예산 절감(전기요금 절약) 및 수방능력 향상(펌프장에 사용하는 특별고압전기는 계약전력 요금제에 의거 전력사용량이 없어도 계약요금 납부)
8	중랑구	방범용 CCTV를 활용한 안전관리대책 고도화 추진계획	침수취약지역 하수관거에 수위계를 설치하여 모니터링 하므로써 침수피해 사전 예방

연번	기관명	제 목	아이디어 요약
9	강북구	1년 365일 구민과 함께하는 풍수해 안전대책 추진	재난안전대책본부에 민간단체 회원들을 참여토록 하여 시민과 함께하는 재난대응체계 구축
10		하수도 전산관리시스템을 활용한 풍수해 안전대책	하수도 관리시스템에서 사유지 도로 하수관로의 현황 및 관련자료(토지사용승락서 등)를 관리하여 사유지내 하수관 원활한 정비
11		‘재난안전 달력’ 제작으로 365일 재난예방의식 강화	재난사고 의식 강화를 위하여 국가적 주요 재난, 재난관련 업무, 재난사고 사진 등을 등재한 재난안전 달력 제작
12	노원구	수방공무원의 재난 대응능력 향상	서울시 인재개발원에 풍수해 관련 매뉴얼, 훈련 등 정규과정을 개설하여 풍수해 담당 공무원의 재난 대응능력 향상 도모
13	서대문구	서울시 수방관리시스템 어플리케이션 기능개선 및 활성화	수방관리시스템 앱에 종합재난관리시스템(소방본부), 하수관로모니터링 등 각종 재난시스템을 연계하여 기능개선 및 활성화
14	양천구	풍수해 담당 공무원의 재난대응 능력 향상	자치구 풍수해 담당 공무원도 시와 같이 전문관 제도를 도입하여 인센티브 제공 및 장기 근무 등 전문화 필요
15	구로구	재난관리 조직 위상제고	재난관리 부서 근무인력에 대하여 인센티브를 부여하여 사기를 진작시키고 효율적인 운영으로 재난 예방체계 개선
16	금천구	권역별 수방조직 구성	최근 호우 특성이 국지적으로 발생되고 있으므로 서울시 25개 구를 4개권역으로 나누어 대응하므로서 효율적인 비상근무체계 구축
17		빗물받이 덮개 실명제 시행	하수도 악취로 불법적으로 빗물받이 덮개를 설치하는데 관리청에서 관리자를 지정하여 덮개를 지급하여 미관 및 관리 용이
18	관악구	풍수해 대응 매뉴얼 어렵지 않아요!	풍수해 대응 매뉴얼을 담당자별 1Page로 쉽고 간결하게 작성하여 이해 쉽고 신속한 재난 대응 가능
19		도림천 고립사고! 이제 그만~~~	돌발 강우시 하천 내 경보방송에도 대피를 하지 않는 시민들에 대하여 경광등 가동, 수위표 설치, 위험지역 통제로 고립사고 예방
20		백만불자리 발상이 1에서 무한대를 만든다.	제방과 교각 사이 막혔던 물길(병목현상)을 넓혀 하천 통수단면 확대하고 상부 늘어난 공간에 준설야적장 설치

연번	기관명	제 목	아이디어 요약
21	서초구	지하주택 빗물침투에 대비한 창문 가리개(가칭) 설치	지하주택 창문에 설치하는 차수판은 상부로 빗물이 유입되므로 창문가리개 설치로 보완하여 침수 예방
22		빗물받이 내 물먹는 하마 및 코끼리 도안 설치	빗물받이에 하마 및 코끼리 등 동물 도안을 설치하여 빗물받이에 담배꽁초 등 쓰레기 투입 방지 및 소중한 배수시설 임을 홍보
23	강동구	재능기부(전직공무원, 용역사)를 통한 풍수해 안전대책 추진	주요 침수취약지역의 수방조직에 전직공무원 및 용역사전문가 재능기부를 통하여 수방 대응능력 향상
24		빗물받이 준설 차량을 활용한 빗물받이 연결관 청소	각 구청에서 소유하고 있는 빗물받이 준설차량에 약간의 시설 개선(소형 고압세척 노즐설치)으로 빗물받이 연결관 청소 용이 및 비용절감(연결관 준설 어려움 해소)
25	서남 물재생센터	수방용 방류수문 이중화로 안전 확보	수방용 방류수문을 이중화하여 방류수문 고장 및 파손으로 인한 침수예방(분뇨처리시설 등 지하시설 침수방지)
26	서 울 메트로	풍수해 수방보고 및 공지사항 홈페이지 관리방안	서울시 수방보고 및 공지사항을 수방밴드를 활용하고 있는데 세부사항 입력이 어려우므로 서울시 홈페이지를 활용
27		서울시 풍수해 대비 정보 제공 및 홍보 적극 실시	풍수해 피해지역 사전 정보 제공시 부동산 시세에 미치는 영향 등으로 시민저항이 예상되므로 장기적으로 단계별 정보제공 실시
28	시설관리 공단	물찰 틈 없는 수위감시 시스템 구축	침수취약지역에 수위표를 설치 모니터링하고 수위표 눈금은 해발고도(E.L)가 아닌 지면에서 거리를 표시하여 이해도 높임
29		시민 안전을 위해 ‘6시간 포트홀을 잡아라!’	도로 포트홀에 대하여 선보수 및 후보고 체계로 전환하여 도로 복구시간 1/4로 단축(24시간→6시간), 피해 배상건수 감소
30		침수취약구간 침수도로안내 멀티형 안내시스템 구축	이동이 불편한 침수도로안내 간판을 경량화하고 현장 수방함에 비치하여 신속한 교통통제 도모, 시인성이 좋은 배너간판 추가