2022년도 1월 소방용수조사 담당자(1팀)

≪1팀 150개소≫

연번	담당자	조사일자 (월/일)	동별	소방용수시설현황		고장	임시폐전
				관리번호	개 수
1	위.윤성훈	1/24	신교동(15) 옥인동(18)	************** 116, 109, 110, 117, 118, 352, 108, ***, 112, 348, 385, 386, ⁄ 122, 128, 131, 76, 132, ***, 353, 333, 350, 143, 336, 349, 133, 137, 351, ***, ***, 144	33	136 (사용가)-스핀들불량 327 (사용가)-제수변누수 328 (사용가)-스핀들불량 107 (사용가)-스핀들불량 상수도뚜껑 111 (사용불가)-출수 불능 119 (사용불가)-몸통 파손
2	교.정시후	1/25	관내비소(16)	186(2-1), 187(2-2), 183(2-3), 180(2-4), 229(2-5), 113(2-6) 115(2-7), 114(2-8), 138(2-9), 142(2-10), *********, 135(2-12), 127(2-13), 141(2-27), 195(2-34), 355(2-35)	16
3	교.윤철규	1/26	청운동(17) 효자동(13)	174, 190, 193, 163, 322, 191, 194, 391, 392, 173 ,199, 380, 169, 164, ***, 75, 321 ⁄ 315, 316, 317, 314, 309, 310, 312, 71, 311, 313, 325, 326, 73	30	369(사용가)-몸통스핀들불량
4	위.우재식	1/27	청운동(29) 궁정동(4)	170, 381, 168, 172, 196, ***, 198, 356, 357, 192, 332, 387, 182, 189, 171, 175, 176, 177, 178, 179, **** 188, 신저5, 165, 184, 185, 167, 166, 320, ⁄ 329, 14, 신저2, 390	33	197(사용가)-몸통 누수 181(사용불)-제수변고장,누수
5	장.유선기	1/28	옥인동(18) 누상동(20)	140, 147, ***, 148, 151, 337, 139, 145, 146, 334, ***, 126, 130, 393, ***, 335, 125, 106 / 129, 31, 124, 15, 16, 24, 346, 343, 17, 22, 26, 28, 30, 344, 358, 23, 27, 29, 25, 345	38	123(사용가)-관이터짐 134(사용가)-제수변 스핀들틀어짐 121(사용불가)-수압불량
계					150	12

2022년도 1월 소방용수조사 담당자(2팀)

≪2팀 144개소≫

연번	담당자	조사일자 (월/일)	동별	소방용수시설현황		고장	임시폐전
				관리번호	개 수
1	위.노병철	1/11	창성동(14) 통의동(17)	153, 154, 378, 379, 158, 159, 162, 155, 156, 160, 323, 신저4,***** 157, ***, ⁄ 216, 221, 223, 230, 215, 217, 218, 220, ***, 222, 383, ***, 318, 214, 363, 219, 388	31	240 (사용가)-수압불량 324 (사용가)-기타 384 (사용가)-수압불량
2	위.조웅연	1/11	관내비소(13)	21(2-14), 18(2-15), 19(2-16), 20(2-17), 152(2-18), 41(2-19), 228(2-20), 205(2-22), 208(2-23), 204(2-24), 342(2-21), *********, 34(2-43), ********	14	210(사용가)-제수변매몰 (비소2-25)
3	위.유양수	1/13	사직동(30) 행촌동(1) 필운동(3)	105, 69, 88, 89, 92, 354, 100, 103, ***, **, **, 87, **, ***, 93, **, 90, **, 84, 95, 96, 97, **, **, 338, 339, 367, 319, **, 74, / 99 / **, 70, 77	34	72(사용가)-제수변누수 78 (사용가)-제수변불량 80 (사용가)-배수불량 81 (사용가)-배수불량 83 (사용가)-제수변.배수불량 94 (사용가)-스핀들.배수불량 85 (사용가)-본체스핀들 불량 389(사용가)-배수불량 98 (사용가)-본체스핀들 불량 86 (사용불가)-배수,수압불량 104(사용가)-스핀들.배수불량
4	장.이주영	1/12	통인동(20) 체부동(11)	239, 340, 341, 238, 150, 224, 236, 237, 227, 233, 234, 231, 232, 226, 33, 225, 394, 200, 359, *** ⁄ 201, 202, 209, 211, 212, 213, 203, 206, 207, 249, 91	31	235(사용가)-몸통스핀들고장
5	교.이효우	1/14	필운동(17) 누하동(17)	254, 79, 253, ***, 251, 241, 243, 250, 252, 242, 244, 361, 245, 247, 255, 347, *** / 신저3, 44, 382, 37, **, 39, 46, 32, 360, 45, **, 42, 40, *** 35, 7, 377,	34	43(사용가)-제수변스핀들고장 ***************** 36 (사용가)-배수불량 38 (사용가)-스핀들 불량 246 (사용가)-맨홀교체 248 (사용가)-맨홀교체
계					144	22

2022년도 1월 소방용수조사 담당자(3팀)

≪3팀 95개소≫

연번	담당자	조사일자 (월/일)	동별	소방용수시설현황		고장	임시폐전
				관리번호	개 수
1	위.김진수	1/17	무악(23)	61, 60, 370, 54, 55, 371, 56, 297, 58, ***, 53, 64, 65, 63, 62, 51, 52, 59, 49, 67, 68,****	22	372 (사용가)-스핀들불량 331 (사용가)-스핀들불량
2	위.이상준	1/18	행촌동(26)	***, 287, 285, 291, 283, 284, 261, 260, 269, 290, 266, 268, 278, 299, 286, 289, 262, 264, 257, 294, 263, 265, 281, 300, 298, 50	26	276 (사용가)-배수불량
3	장.고은복	1/19	관내비소(10)	48(2-28), 362(2-29), 256(2-31), 282(2-32), 267(2-33), 101(2-36), 102(2-37), 330(2-40), 161(2-41), 82(2-42)	10
4	위.서준호	1/20	교남동(6) 교북동(2) 홍파동(9)	1, 2, 3, 4, 신저1, 395 ⁄ 12, 13, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 374, 375,	17
5	사.성태중	1/21	행촌동(20)	259, 366, 292, 364, 365, 274, 270, 271, 272, 10, 273, 275, 296, ***, 373, 280, 277, 279, 293, 295,	20	288(사용불가)-몸통파손
계					95	4