중앙제어실 운영 현황 보고 - 기전시설 34개소 운영 및 보수와 점검 내용 2015. 1. 5 월요일
연번	시설명	가동상태 및 문제점 조치	비고
1	중앙제어실	○ 우면산가압장 인버터 펌프 2호 운전중 중지로 점검 - 전자접촉기 코일 소손으로 교체 작업 ○ 가압장, 증압장 경보내용 주파수, 압력, 전류 트렌드 분석 ○ 암사 고양정 수계 메인 압력계 압력 헌팅 발생으로 점검 ○ 중앙제어실 현황판 내용 변경 작업 운영상태 이상없음
2	방배 배수지	가동상태 이상없음
3	반포 배수지	가동상태 이상없음
4	서초배수지	가동상태 이상없음
5	양재 배수지	가동상태 이상없음
6	일원 배수지	가동상태 이상없음
7	내곡 배수지	가동상태 이상없음
8	수서 배수지	가동상태 이상없음
9	봉은 가압장	가동상태 이상없음
10	우면산 가압장	가동상태 이상없음
11	방배 가압장	가동상태 이상없음
12	내곡 가압장	가동상태 이상없음
13	일원 가압장	가동상태 이상없음
14	반포 가압장	가동상태 이상없음
15	논현1 증압장	가동상태 이상없음
16	논현2 증압장	가동상태 이상없음
17	논현3 증압장	가동상태 이상없음
18	역삼1 증압장	가동상태 이상없음
19	역삼2증압장	가동상태 이상없음
20	역삼3 증압장	가동상태 이상없음
21	삼성 증압장	가동상태 이상없음
22	국민단지 증압장	가동상태 이상없음
23	방일초등 증압장	가동상태 이상없음
24	서초 증압장	가동상태 이상없음
25	송동마을 증압장	가동상태 이상없음
26	도곡 증압장	가동 상태 이상없음
27	도곡2 증압장	가동상태 이상없음
28	형촌 증압장	가동상태 이상없음
29	구룡마을 증압장	가동상태 이상없음
30	궁마을 증압장	가동상태 이상없음
31	쟁골 증압장	가동상태 이상없음
32	자곡 증압장	가동상태 이상없음
33	방죽 증압장	가동상태 이상없음
34	세곡 증압장	가동상태 이상없음