밝은서울엘이디 주식회사

2015년 제1차(2015-1차) 운영위원회

2015. 12. 14

밝은서울엘이디 주식회사

목    차

■ 운영위원회 의결사항

￭ 제1호 의안  :  평판(300*1200)부품 변경의 건

￭ 제2호 의안  :  센서등 제품 변경의 건

밝은서울엘이디(주)	2015년 1차(2015-1차)	운영위원회(시사업소)

제1호 의안	평판(300*1200)부품 변경의 건

1. 관련근거 : 운영위원회의 설치 및 구성 제3조

2. 주요내용 :

• 서울시 공공시설 LED조명 교체, 보급사업에 납품될 평판300*1200 27W(모델명:MF31MN457M27) 의 기존 부품의 자재수급이 원활하지 못하여 부품 일부를 변경하고자 함에 따라 이에 대한 승인을 받고자 의안을 상정함

	광효율	연색성	광원색	역률	고조파	광원 및 패키지
변경전	142.5	83	5,737	0.98	7.6	LG이노텍
변경후	153.7	85	5,796	0.98	7.6	서울반도체

* 부품변경에 따른 고효율인증서 및 시험성적서 재발급 완료

• 별첨 자료

▶ 별첨1 : 한전산업개발 발송공문(영업(에)610.05-721호)

■ 승인사항 : 평판(300*1200) 부품 변경 승인의 건

밝은서울엘이디(주)	2015년 1차(2015-1차)	운영위원회(시사업소)

제2호 의안	센서등 제품 변경의 건

1. 관련근거 : 운영위원회의 설치 및 구성 제3조

2. 주요내용 :

• 서울시 공공시설 LED조명 교체, 보급사업에 납품될 LED센서등 LS-5014B모델이 현장여건에 맞지 않아 변경하고자 함에 따라 이에 대한 승인을 받고자 의안을 상정함

• 변경(안)

NO		변경내용	비 고
대안	1안	LS-5014B(9W)⇒ S10M-570(10W)제품변경	① 변경제품은 노출타입으로 시공적합 ② (주)선일일렉콤으로 제조사 변경필요 ③ 제품단가 변경없음
	2안	LS-5014B(9W)⇒ LS-5037(12W)제품변경	① 변경제품은 노출타입으로 시공적합 ② 제조사 변경없음 ③ 제품단가상승
	3안	LS-5014B(9W) 기존제품 사용	① 노출제품으로 프레임변경(노출10cm) ② 미관을 해칠 우려가 있으며 층고가 낮을 경우 설치가 제한적

• 제품 사진

1안 S10M-570(10W)	2안 LS-5037(12W)	3안(기존) LS-5014B(9W)

• 별첨 자료

▶ 별첨1 : 한전산업개발 발송공문(영업(에)610.04-738호)

■ 승인사항 : 센서등 제품 변경 승인의 건

제2015-1차 운영위원회 심의결과 통지서

본인은 밝은서울엘이디(주)의 제2015-1차 운영위원회(2015.12.14

)와 관련, 심의 안건에 대하여 다음과 같이 심의결과를 통지합니다.

□ 심의 결과

의 안	찬 성	반 대
의안 1. 평판(300*1200) 부품 변경의 건	○

의 안	1안 (S10M-590)	2안 (LS-5037)	3안 (LS-5014B)
의안 2. 센서등 변경의 건	○

2016 년    1월     일

운영위원 : 서울특별시체육시설관리사업소  김기탁  (인)

밝은서울엘이디 주식회사 귀중