결재일자	2015.05.04.

★담당자	1팀장	센터장			결재
		05/04
협 조

위험 예지훈련 리포트

시트 번호	위험예지훈련 리포트			장 소	사무실
31
119안전센터명	센터장		서 기	대 원
중화119안전센터	소방위 김형안		소방장 오재탁	윤정열, 나형호, 김철행, 김주한, 박광표, 김주환, 성원희, 서상호

⑴ 현상파악 : 주택가 골목 경사로에서 탱크차량이 출발하고 있다 (어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) ⑵ 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서 (～해서 ～게 된다)
1	◎	지면 경사로 인해 차량이 뒤로 밀려 뒤에 서있는 대원들이 부상을 입는다
2	○	지면 경사로 인해 차량이 뒤로 밀려 뒤에 있는 차량과 추돌한다
3	○	운전대원이 뒤에 서있는 대원들을 못보고 후진하여 부상을 입는다
4	○	지면 경사로 인해 차량이 움직일 때 적재된 장비가 떨어져 대원들이 부상을 입는다
5	○	차량에 연결된 수관을 제거하는 것을 잊어먹고 출발할 경우 수관에 걸려 대원들이 부상을 입는다
6	○	차량 출발을 위해 고임목 제거하는 과정에서 대원이 부상을 입을 수 있다

⑶ 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			⑷ 목표설정(소대의 목표를 정한다)
◎ 표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	지면 경사로 인해 차량이 뒤로 밀려 뒤에 서있는 대원들이 부상을 입는다	1. 차량출발전 차량후방 대원들 유무를 확인하고 있으면 이동하도록 한다	※	◦ 주택가 골목 경사로에서 차량 출발전 후방위험요소를 반드시확인
		2. 운전원 단독으로 차량을 움직이지 말고 경방대원 1명이 주위 위험요소를 확인하게하고 차량을 유도해 줄 수 있도록 한다
		3. 차량이 안전지대로 이동할 때 까지는 고임목을 제거하지 않는다

(주) 표 중에서 ⑴～⑷는 훈련의 단계(라운드)를 나타낸다

□ 훈련사진

중화3팀(2015.5.4.)	중화3팀(2015. 5.4.)