	자료제공 : 2015. 7. 3(금)
	이 보도자료는 배포 즉시 보도할 수 있습니다.
									보도자료
담당부서 :	도시안전본부 물관리정책과 상수도사업본부 생산부 한강사업본부 운영부 보건환경연구원 물환경연구부				도시안전 본부		물관리정책과장	최진석		2133-3750 *************
							수질정책팀장	정미선		2133-3765 *************
							담 당 자	장지선		2133-3768 ************
					상수도사업본부		생산부장	박용철		3146-1301 *************
							수질과장	강성욱		3146-1320 *************
사진없음 ■	사진있음 □	매수 : 매
							담 당 자	유준수		3146-1321 *************
					한강사업 본부		운영부장	송대식		3780-0801 *************
							환경과장	이철범		3780-0801 *************
							담 당 자	백 민		2133-3768 *************
					보건환경 연구원		물환경연구부장	전재식		570-3221 *************
							물환경생태팀장	윤중섭		570-3385 *************
							담 당 자	조수석		570-3388 *************
한강조류 발생 추세 및 대응계획 발표 - 성산대교 등 한강하류 전 지점, 지난 6.29(월)에 비해 일제히 조류 상승 추세로 신기록 갱신 - 지난 6.30(화) 실시한 독성검사는 7개 지점 중 4개 지점 미량 검출 - 팔당댐 등 상수원 구간은 안전한 상태로 수돗물 안전에 이상없으나 향후 상수원 조류발생에 대비 수돗물 안전관리대책 발효 중 - 시, 단기 조류대응 및 중기 조류관리대책 마련 - 금번 조류발생은 팔당댐 방류량이 예년1/6수준 감소가 원인이며, 당분간 큰 강우가 없을 것으로 전망되어 녹조현상은 지속 예상

□ 서울시는 지난 6.29(월) 실시한 긴급 조류검사에 이어 7.2(목)의 검사 결과에서 한강 하류 전 지점에서 조류농도가 일제히 상승하는 추세를 보이고 있다고 밝혔다.

(단위 : cells/㎖)

구분	성산대교	마포대교	한강대교	한남대교	성수대교
6.29(월)	27,076	4,588	4,391	1,596	567
7.2(목)	32,791	10,163	5,972	3,987	2,119

<남조류개체수>

○ 서울시의 검사 결과에 따르면 현재 조류경보가 발효 중인 성산대교 지점외에도 마포·한강대교 지점도 클로로필-a와 남조류세포수가 조류경보 기준을 초과했으며, 나머지 2곳(성수․한남대교) 지점은 클로로필-a와 남조류세포수가 전반적으로 증가하였으나 여전히 조류주의보 수준이라고 밝혔다.

구 분	성수대교	한남대교	한강대교	마포대교	성산대교
남조류세포수(cells/mL)	2,119	3,987	5,972	10,163	32,791
클로로필-a(㎎/㎥)	22.8	19.3	52.1	46.7	93.3

<측정지점별 조류 현황>

○ 새로운 검사 결과에 따라 서울시는 당초 4구간에만 발령되었던 조류경보를 3·4구간으로 확대 발령한다고 밝혔다.

성산대교

마포대교

한강대교

한남대교

성수대교

4구간

3구간

2구간

조류경보

조류경보

조류주의보

<잠실상수원 하류 조류측정지점 현황>

□ 또한, 서울시는 6.30(화)에 검사 착수하여 7. 2(목)에 결과가 나온 한강 하류구간의 독성검사 결과를 발표하였다.

○ 이번에 실시한 조류독소 분석은 마이크로시스틴-LR로서 이는 조류종 중 이번 조류검사 에서 우점종을 차지하는 마이크로시스티스에서 생성되는 독소물질로 알려져 있다.

○ 검사는 조류세포와 조류가 서식하는 하천에 대해 실시하였으며, 검사 결과 잠실수중보 하류 구간 중 성수대교, 한남대교, 한강대교구간은 독성이 검출되지 않았으나 마포대교 하류구간에서 채수한 시료에서는 마이크로시스틴-LR이 0.6~2.0ug/L 검출되었다고 발표하였다.

(단위 : ㎍/L)

행주대교	방화대교	성산대교	마포대교	한강대교	한남대교	성수대교
1.4	0.6	2.0	0.4	불검출	불검출	불검출

<한강 하류 마이크로시스틴-LR 검사 결과>

○ 전문가의 의견에 따르면, 이번에 검출된 독성의 정도는 녹조가 심각한 행주대교에서 1.4㎍/L로서 우리나라 정수장 처리수의 권고기준인 1.0㎍/L을 약간 넘은 수준이며 국내원수 중에서 검출된 조류독소의 범위는 0.1~56㎍/L로서 금번 한강 원수내에서 발생된 조류독소의 수준은 아직 미미한 수준으로 보고 있다.

○ 조류독소는 자연생태계에서는 제거되지 않지만 수돗물 생산 공정상에서 소독공정에서 완전히 제거되며, 특히 서울시는 뚝도 고도정수처리까지 모두 완공되어 조류독소는 물론 맛․냄새 이취미까지 모두 제거할 수 있는 정수능력을 보유하고 있다.

○ 서울시는 이번에 한강 하류에 독성이 검출됨에 따라 시민들은 물놀이와, 낚시 등을 자제해주시길 당부 드리고, 지속적으로 조류변화 추이를 모니터링하면서 향후 심각해질 경우 단계별 조치를 취할 계획이라고 밝혔다.

□ 한편, 환경부에서 최근 팔당댐 구간에 대해 실시한 조류 검사결과는  현재까진 기준을 초과하지 않은 안전한 상태인 것으로 조사되었다.

○ 클로로필 농도는 3.3~27.8㎎/㎥, 남조류세포수는 178～465 cells/mL으로 측정되었으며 앞으로 조류발생 상황을 예의 주시할 예정이다.

구 분	댐앞	남한강(월계사)	북한강(삼봉)
남조류세포수 (cells/mL)	465	210	178
클로로필-a (㎎/㎥)	5.1	27.8	3.3

<팔당댐 상수원구간 지점별 조류 현황>

□ 그러나, 향후 상수원 조류발생에 대비하여 서울시에서는 다단계 방어태세를 갖춘 수돗물 안전대책을 발효 중이라고 밝혔다.

○ 조류 유입 방지 : 부유성이 있는 조류가 취수장에 유입되지 않도록 취수구 주변 2중 조류차단막 설치, 취수구 주변 청소선을 이용한 조류분산 작업 강화

○ 조류 세포 파괴 방지 : 조류세포가 파괴되어 냄새물질이 유출되지 않도록 전처리 방법 변경(전염소→중염소) 운영 등

○ 미량 조류 완벽 제거 : 최근 도입 완료된 시 정수센터의 고도정수처리(오존+입상활성탄)시스템으로 고농도 조류발생에도 미량물질 완벽 제거

○ 이밖에도 수돗물 민원발생 모니터링, 조류 및 냄새물질 검사 강화(주 1회 → 일 1회 이상) 등도 병행 실시 중

□ 서울시는 조류경보 발령기간 동안 조류대응을 강화하고, 보다 근본적인 조류관리대책을 수립하여 추진하기로 하였다.

○ 우선 단기대응책으로 가용 인력과 장비를 모두 동원하여 한강수상 청소를 강화하고, 정부와 합동으로 조류 및 독성검사의 주기와 지점을 확대 강화하고, 전문가가 참여하는 민관합동 조류대응 TF를 운영하기로 하였다.

○ 또한, 현재 낙동강 등에서 활용중인 조류제거 장비에 대해서도 성능 검토 등을 통해 한강에 도입하는 방안을 검토하고, 근본적인 녹조 발생을 억제하기 위해 하천내에 조류의 영양물질인 질소‧인 등을 저감하여 한강하류 수질이 개선되도록 물재생센터 총인처리시설을 2019년까지 완료하기로 하였다.

○ 이밖에도 유수지 지하에 강우 시 하천으로 월류되는 오염된 빗물을 저류하였다가 비가 갠 후 처리장으로 이송‧처리하여 방류하는 합류식하수관거월류수(CSOs) 저류조도 2024년까지 24만톤을 설치하여 하천으로 유입되는 오염을 저감할 계획이다.

□ 그러나 시는 정부에서도 조류대책으로 제시하고 있는 총인저감시설과 CSOs 저류조 건설에 실제 국비지원이 전혀 없어 시비로 충당해야 하는 어려운 실정임을 밝혔다.

○ 한강 생태계 보호와 하류주민 불편 감소를 위해서는 물재생센터 수질개선이 조기에 완료되어야 하나 서울시의 재정형편이나 타 지자체와의 형평성을 고려할 때 국고지원이 꼭 필요하다고 주장하고 있다.

□ 서울시는 금번 조류발생은 팔당댐 방류량이 예년 1/6 수준(469→79CMS)으로 감소한 데 그 원인이 있다고 보고 있으며

특히, 잠실대교 하류 방류량은 일 취수량 52CMS를 제외하면 27CMS이며 예년 대비 1/15로 감소폭이 더욱 증가하는 셈이된다.

□ 그리고, 당분간 큰 강우가 없을 것으로 전망되어 녹조현상은 지속될 것으로 내다보고 있다.

□ 서울시는 6.30일 14시 한강하류 구간에 조류경보를 발령함에  따라 조류대책본부를 가동하고 있으며, 평일 및 휴일에도 비상근무체계를 강화하여 조류에 대한 피해를 대비하고 있다.

[붙임 1]

잠실상수원 하류구간 조류조사 세부결과

□ 채 수 일 : ’15. 7. 2(목)

□ 조사결과

항 목		성수대교	한남대교	한강대교	마포대교	성산대교
남조류 (cells/mL)	유독남조류	2,119	3,987	5,972	10,163	32,791
	Microcystis	1,327	3,590	5,135	7,992	30,900
	Anabaena	432	397	837	761	1891
	Aphanizomenon	360	0	0	1410	0
클로로필-a (㎎/㎥)		22.8	19.3	52.1	46.7	93.3

❍ 성수․한남대교 지점은 조류주의보 기준 초과, 한강․마포․성산대교 지점은 조류경보 기준을 초과함

구 분	주의보	경보	대발생
남조류세포수(cells/mL)	500 이상	5,000 이상	1,000,000 이상
클로로필-a (㎎/㎥)	15 이상	25 이상	100 이상

※ 조류제거 장비 확보현황

(‘15.6.30기준, 한강사업본부)

오일휀스 (m)	조류제거 선박(척)		황토(kg)	동력분무기 (대)	청소인력 (명)
	청소선	순찰선
1,960	15	4	9,500	5	40