붙임 1

2022년 보도공사장 점검 지적사항

연번: 1	(위치) 사업지 보도복구 구간 (능동로 324~능동로 338) (내용) 줄눈모래 채움 및 청소상태 불량(매뉴얼 112p 참조)
전		후
연번: 2	(위치) 사업지 보도복구 구간 (능동로 338) (내용) 경계석 접속부 블록절단 및 마감불량, 조각블록 발생(매뉴얼 94~99p 참조)
전		후
-